CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Ministerul Afacerilor Interne
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Ministerul Afacerilor Interne
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a zidurilor de sprigin din incinta MAI, bd. Stefan cel Mare 75
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Demontari si evacuari
	
1	TsH02A
	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm
	buc	8,000	
2	TsG03C
	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor  pentru suprafetele mai mici de 500 mp, fara scoaterea radacini
	100m2	0,892	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Suprafetele defrisate de vegetatie)
	m2	89,200	
4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Suprafetele deteriorate)
	m2	22,000	
5	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 
	m2	16,240	
6	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)
	m	40,600	
7	TrB01C1-1
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m
	t	9,260	
8	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	9,260	
9	TsI50B5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	9,260	
		2. Reparatia zidului de sprigin
	
10	CF15A
	Tencuieli  exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	111,200	
11	CF17B  K=10
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 50 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar
	m2	111,200	
12	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate ( VR-100x100x4 ) mm la pereti 
	kg	166,800	
13	RpCI22A
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Picurator)
	m	31,300	
14	RpCI23C
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata 92 cm .
	m	17,700	
15	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2	16,240	
16	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast ЭКП grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele
	m2	16,240	
17	CE24C
	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare   (Manopera)
	buc	4,000	
18	Pret de piata
	Gura de scurgere confectionata din metal cu diametru minim 150mm
	buc	4,000	
19	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ( ATENTIE Burlane cu diametru 100 mm)
	m	7,500	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor
	m2	111,200	
21	RpCJ26A
	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (ATENTIE cu adaos color, culoarea se va coordona cu beneficiarul  K materiale - 1.15)
	m2	111,200