	Reparația rețelelor termice subterane existente cu Dn50 de la CT-14 pana la Școala de arte din str. Tineretului, 15 
(CT Cricova), mun. Chișinău
	Anexa 1

	(denumirea obiectivului)
	





Lista cu cantitățile de lucrări № 99/25-RT

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Pozarea rețelei termice. 

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrări terasament

	
	

	1
	GA12C

	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 250-350 mm

	buc
	1,000

	 2
	GA12A

	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm

	buc
	1,000

	 3
	TsA16B3

	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu

	m3
	2,670

	 4
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II

	100 m3
	3,811

	 5
	TsA20C

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare/ 381,1m3*3%=11,43m3

	m3
	11,430

	 6
	TsI51C10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 

	t
	647,870

	 7
	TsE06A

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	0,627

	 8
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip

	m3
	6,270

	 9
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

	m3
	11,940

	 10
	DA06A2

	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip amenajare

	m3
	146,300

	 11
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	2,146

	 12
	TsI51C10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 

	t
	365,000

	 13
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

	100 m3
	1,931

	 14
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	1,931

	 15
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	21,550

	 16
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 

	m3
	21,550

	 17
	DH15A

	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere

	m3
	6,140

	 18
	DH16A

	Desfundarea si curatirea camerelor

	m3
	1,300

	 19
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	9,700

	 20
	TsI50C10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 

	t
	9,700

	 
	
	Capitolul 1.2. Demontare

	
	

	21
	AcE07B k=0,8

	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (k=0,8)

	buc
	2,000

	 22
	CP16B, k=0,8

	Demontarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ placa de acoperire a camerei, k=0,8, 

	buc
	2,000

	 23
	CP16B

	Demontarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ placa din beton armat П11-8 L=3,0, k=0.8, 

	buc
	16,000

	 24
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 

	m3
	1,200

	 25
	TrB05A2-1

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m/ 
( Incarcarea caramizii)

	t
	2,160

	 26
	TsI50C10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (Transportarea caramizii)

	t
	2,160

	 27
	IzJ11B

	Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi 

	m2
	126,200

	 28
	IzJ12A

	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel

	m2
	126,200

	 29
	TrB04A1

	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei 
(4,3m3*0,25=1,07t)

	t
	1,070

	 30
	TsI50C10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (transportarea izolatiei)

	t
	1,070

	 31
	RpIC37B

	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 50mm
Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05000

	buc
	8,000

	 32
	RpIC37B

	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 40mm
Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05000

	buc
	4,000

	 33
	M1M08C

	Demontarea ventil, avind diametrul nominal de 50 mm

	buc
	2,000

	 34
	M1M08C

	Demontarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal de 50 mm

	buc
	2,000

	 35
	M1M08B

	Demontarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal de 40 mm

	buc
	2,000

	 36
	M1M05A

	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 50 mm

	m
	253,000

	 37
	M1M05A

	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 40 mm

	m
	3,000

	 38
	TrB22D1C1

	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m  (incarcarea conductelor, ventil, placa acoperie, capac de fonta)

	t
	2,820

	 39
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (transportarea conductelor, ventil, placa acoperie, capac de fonta)

	t
	2,820

	 
	
	Capitolul 1.3. Beton armat. 

	
	

	40
	CP15A1

	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c/ Talpa de reazem OП-1

	buc
	34,000

	 41
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placi П11-8,  L=3m (din demontaj)

	buc
	16,000

	 42
	RpAcE09A

	Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunili de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m (Mortar M100 - pentru informatie)
Materiale marunte (dreptare)=1,02000

	m
	48,000

	 43
	CD01E1

	Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, manuala pe santier.

	m3
	1,028

	 44
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placa de acoperire a camerei (din demontaj)

	buc
	1,000

	 45
	AcE07B

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (din demontaj)
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02000

	buc
	1,000

	 
	
	Capitolul 1.4. Pozarea subterana a retelei termice

	
	

	46
	TfE01A

	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul de 60,3/125 mm (cu semnalizare) + Banda de semnalizare 80 m

	m
	161,000

	 47
	TfE01A

	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul de 60,3/125 mm (fara semnalizare)

	m
	92,000

	 48
	TfE02A

	Montarea cotului de otel 90*, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50/125 mm

	buc
	14,000

	 49
	TfE02A

	Montarea cotului de otel 75*, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50/125 mm

	buc
	2,000

	 50
	TfE04A

	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 50/125 mm (setul de izolare imbinarilor)

	buc
	46,000

	 51
	TfE05A

	Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 50/125 mm

	buc
	12,000

	 52
	TfE06C

	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 125 mm + Banda glisanta 40 m

	buc
	16,000

	 53
	TfA09A2

	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata /  Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN50/125 mm (3,5kg*34buc=119kg)

	kg
	119,000

	 54
	M1L42A

	Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul pina la 160 mm

	buc
	46,000

	 55
	RCsB31S, k=3,89

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / DN200, k=3,89

	buc
	2,000

	 56
	IC44D

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm/ Tub de protectie din teava din otel DN200, L=0,5m

	buc
	2,000

	 
	
	Capitolul 1.5. Pozarea retelei in CT-14 (exist.)

	
	

	57
	IC17B

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60,3x4,0 mm + Cot de otel 60,3x4,0 mm - 1 buc.

	m
	5,000

	 58
	IC11D

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33,7x4,0 mm

	m
	0,500

	 59
	pret

	Cot 90* din otel 60,3x4,0 mm

	buc
	5,000

	 60
	RpIC36A

	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm/ Cot 90* din otel 60,3x4,0 mm- 5 buc.
Materiale marunte=1,05000

	buc
	10,000

	 61
	RpIF03A

	Taierea tablei din otel cu foarfeca manual, avind grosimea pina la 4 mm

	m
	1,250

	 62
	TfA13A2

	Derivatie la 90 grade sau oblica, executata  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 50

	buc
	2,000

	 63
	TfA10A2

	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor  in  canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T94.034   DN50/125 - 2 buc.

	10 kg
	0,098

	 64
	pret

	Robinet sferic din otel sub sudura DN50 (din demontaj)

	buc
	2,000

	 65
	RpIC36A

	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura DN50- 2 buc.
Materiale marunte=1,05000

	buc
	4,000

	 66
	pret

	Robinet sferic din otel sub sudura DN25 (drenaj)

	buc
	2,000

	 67
	RpIC31A

	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ Robinet sferic din otel sub sudura DN25 - 2 buc.

	buc
	2,000

	 68
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	0,900

	 69
	IzJ07B

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi  de  grund 

	m2
	0,900

	 70
	RpIzD05E

	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu  grosimi 60 mm 
Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000

	m2
	3,000

	 71
	RpIzD18D1

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare
Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03000


	m2
	3,000

	 72
	RpIzD18D2

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare
Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05000

	m2
	3,000

	 
	
	Capitolul 1.6. Pozarea retelei in CT-80

	
	

	73
	IC44D

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm/ Tub de protectie din teava din otel DN200, L=0,5m

	buc
	2,000

	 74
	IC44C

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm/ Tub de protectie din teava din otel DN150, L=0,5m

	buc
	2,000

	 75
	IC17B

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60,3x4,0 mm

	m
	4,000

	 76
	IC11E

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48,3x4,0 mm

	m
	3,000

	 77
	pret

	Cot 90* din otel 48,3x4,0 mm

	buc
	2,000

	 78
	RpIC31B

	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2"/ Cot 90* din otel 48,3x4,0 mm - 2 buc.

	buc
	4,000

	 79
	TfA13A2

	Derivatie la 90 grade sau oblica, executata  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 40

	buc
	2,000

	 80
	TfA10A2

	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor  in  canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T94.018  DN40/50 - 2 buc.

	10 kg
	0,040

	 81
	pret

	Robinet sferic din otel sub sudura DN50

	buc
	2,000

	 82
	RpIC36A

	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura DN50 - 2 buc.
Materiale marunte=1,05000

	buc
	4,000

	 83
	pret

	Robinet sferic din otel sub sudura DN40 (din demontaj)
	buc
	2,000

	 84
	RpIC31B

	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2"/ Robinet sferic din otel sub sudura DN40  - 2 buc.

	buc
	4,000

	 85
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	1,200

	 86
	IzJ07B

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi  de  grund 

	m2
	1,200

	 87
	RpIzD05E

	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu  grosimi 60 mm 
Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000

	m2
	3,900

	 88
	RpIzD18D1

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare
Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03000

	m2
	3,900

	 89
	RpIzD18D2

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare
Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05000

	m2
	3,900

	 
	
	Capitolul 1.7. Pozarea retelei in CT-81 (exist.)

	
	

	90
	RCsB31S, k=3,89

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / DN200, k=3,89

	buc
	4,000

	 91
	IC44D

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm/ Tub de protectie din teava din otel DN200, L=0,5m

	buc
	4,000

	 92
	IC17B

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60,3x4,0 mm

	m
	4,000

	 93
	IC11D

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33,7x4,0 mm
	m
	0,500

	 94
	pret

	Cot 90* din otel 60,3x4,0 mm

	buc
	2,000

	 95
	RpIC36A

	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm/ Cot 90* din otel 60,3x4,0 mm- 2 buc.
Materiale marunte=1,05000

	buc
	4,000

	 96
	pret

	Robinet sferic din otel sub sudura DN50

	buc
	2,000

	 97
	RpIC36A

	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura DN50 - 2 buc.
Materiale marunte=1,05000

	buc
	4,000

	 98
	pret

	Robinet sferic din otel sub sudura DN25 (drenaj)

	buc
	2,000

	 99
	RpIC31A

	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ Robinet sferic din otel sub sudura DN25 - 2 buc.

	buc
	2,000

	 100
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	0,700

	 101
	IzJ07B

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi  de  grund 

	m2
	0,700

	 102
	RpIzD05E

	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu  grosimi 60 mm 
Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000

	m2
	2,300

	 103
	RpIzD18D1

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare
Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03000

	m2
	2,300

	 104
	RpIzD18D2

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare
Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05000

	m2
	2,300

	 
	
	Capitolul 1.8. Caminul CT-80 (proiectat)

	
	

	105
	TsE06A

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv 

	100m2
	0,129

	 106
	CP50B

	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol,  greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului / Element  prefabricat ФС4-8м

	buc
	21,000

	 107
	CP50A

	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate  0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului/ Element  prefabricat  ФБС12.4.3-Т

	buc
	4,000

	 108
	CB01B

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (p/u pereti sect monolite)

	m2
	25,000

	 109
	CA03D2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 (Bc 15/B 200) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500

	m3
	2,310

	 110
	CA03C3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10 (Bc 10/B 150)/ pat de beton gr. 100mm
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500

	m3
	0,320

	 111
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (pentru Bm1)

	m2
	1,600

	 112
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	8,190

	 113
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	6,790

	 114
	CA04C3

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Buiandrug Bm1)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03000

	m3
	0,140

	 115
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe/ Placa de acoperire a camerei PO-1

	buc
	1,000

	 116
	AcE13A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,00700

	m3
	0,080

	 117
	AcE10A1

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului   (inel КЦО-1)

	buc
	4,000

	 118
	AcF02A

	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara  2000x600x100 - 2buc.) 24,5kg/1buc

	m
	4,000

	 119
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de constructii metalice in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	1,960

	 120
	IzJ07A

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat

	m2
	1,960

	 121
	CN20A

	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi

	m2
	1,960

	 122
	AcE07B

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B/ Capac de fonta D400
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,00000

	buc
	2,000

	 123
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (placa de acoperire)

	m2
	6,760

	 124
	CG01A1, k=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare   0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  
se adauga sau se scade (h=1 cm, k=4)

	m2
	-6,760

	 125
	IzF04F(F), k=2

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 (placa de acoperire)

	m2
	6,760

	 
	
	Capitolul 1.9. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.0,15m S=12m2; Gr.0,23m S=83m2;

	
	

	126
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton

	m
	42,000

	 127
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 

	m
	63,000

	 128
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (12m2*0,15m+83m2*0,23m)=20,9m3

	m3
	20,900

	 129
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III/ Incarcarea betonului

	100 m3
	0,209

	 130
	TsI50C10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km/ / 20,9m3*1,9= 39,71 t

	t
	39,710

	 131
	DI83D

	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm 

	m2
	83,000

	 132
	DB19B

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala 

	m2
	83,000

	 133
	DI82B

	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 

	m2
	83,000

	 134
	DI83B

	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm 

	m2
	12,000

	 135
	DI82C

	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala

	m2
	12,000

	 136
	DE10C

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm , Beton clasa...(pt.informatie) Prepararea manuala, ( Fara  pret  Borduri )

	m
	42,000

	 137
	RpCB01B1

	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice

	m3
	1,890



