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SPECIFICAŢII TEHNICE



	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Licitație deschisă nr.  ocds-b3wdp1-MD-1784298614792 din 20.07.2026 

	Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de închiriere a echipamentului tehnic profesional necesar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor cultural – artistice

	
	
	
	

	Cod CPV
	Denumirea serviciilor
	Modelul articolului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
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	4
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	Servicii
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul 1. Servicii de închiriere a echipamentului tehnic necesar pentru sonorizarea evenimentelor cultural - artistice, organizate şi desfășurate de către OCMAN ”Moldova Concert”.

	9231200 0-1
	Sonorizarea spectacolelor
	
	
	
	Utilajul necesar pentru sonorizarea concertelor. 
Sistem principal de sonorizare:
· Sistem acustic Line Array cu reglare unghiulară;
· module acustice cu matrice curbilinie – minimum 48 de unități;
· nivel maxim de presiune acustică (Max SPL) – minimum 140 dB la 1 m;
· bandă de frecvență: limita inferioară de maximum 60 Hz și limita superioară de minimum 18 kHz.
Subwoofere:
· subwoofere de putere foarte înaltă – minimum 24 de unități;
· nivel maxim de presiune acustică (Max SPL) – minimum 139 dB la 1 m;
· bandă de frecvență: limita inferioară de maximum 28 Hz și limita superioară de minimum 150 Hz.
Sistem de procesare audio:
· rezoluție – minimum 24 biți;
· frecvență de eșantionare – minimum 96 kHz;
· procesoare, amplificatoare și controlere compatibile cu sistemul acustic utilizat.
Monitoare acustice de scenă:
· minimum 18 unități;
· sistem activ, cu două căi;
· nivel maxim de presiune acustică (Max SPL) – minimum 138 dB;
· bandă de frecvență: limita inferioară de maximum 55 Hz și limita superioară de minimum 18 kHz.
Pupitru de mixaj:
· mixer digital cu minimum 128 de canale;
· dotat cu toate interfețele, modulele și accesoriile necesare pentru desfășurarea concertelor live.
Sisteme de monitorizare in-ear:
· sisteme stereo – minimum 16 unități;
· echipate cu emițătoare, receptoare și accesoriile necesare funcționării.
Backline:
· set complet de tobe;
· amplificatoare tip combo;
· clape și instrumente conexe;
· stative și alte accesorii necesare;
· configurația finală va corespunde riderului tehnic al artiștilor.
Microfoane și accesorii:
· microfoane necesare pentru sonorizarea instrumentelor și a echipamentelor de backline;
· microfoane fără fir – minimum 16 unități;
· stative, cabluri, receptoare, antene, sisteme de distribuție a semnalului și alte accesorii necesare;
· echipamentul va corespunde riderului tehnic al artiștilor.
Sistem de distribuție a energiei electrice și a semnalului:
· sistem de distribuție electrică de 220 V/380 V;
· tablouri electrice, cabluri de alimentare, protecții, distribuitoare și sisteme de împământare;
· cabluri și echipamente pentru distribuirea semnalului audio;
· set complet, dimensionat în funcție de echipamentul instalat și de cerințele tehnice ale concertului.
Echipament pentru fixarea, suspendarea și ridicarea echipamentelor:
· structuri tip truss din aluminiu, realizate din patru tuburi, cu lungimea de 4 m > 8 unități;
· troliuri electrice din clasa de siguranță D8 sau D8 Plus, cu capacitatea de ridicare de minimum 1000 kg și lanț cu lungimea de minimum 24 m > 24 unități;
· slinguri rotunde din oțel, clasa de siguranță C1, cu sarcina maximă de lucru WLL de minimum 1000 kg diametru 1m-3m > 48 unit.
Toate elementele de ridicare, suspendare și fixare vor fi în stare tehnică corespunzătoare și vor dispune de marcaje și documente valabile privind verificarea tehnică și capacitatea portantă.
Personal tehnic: regizor de sunet cu experiență în sonorizarea concertelor live, ingineri de sunet pentru configurarea și deservirea tehnică a concertului. Personal calificat pentru montarea și demontarea echipamentului. Personalul implicat va avea experiență relevantă și calificarea necesară pentru executarea în siguranță a lucrărilor.
Prestatorul va asigura toate cablurile, adaptoarele, accesoriile, elementele de conectare și consumabilele necesare funcționării complete a sistemului, chiar dacă acestea nu sunt enumerate separat. Configurația finală va fi coordonată cu autoritatea contractantă și adaptată riderului tehnic al fiecărui artist.
	
	

	

	
	Lotul. 2 Servicii de închiriere a echipamentului tehnic necesar pentru iluminarea artistică a evenimentelor culturale, organizate şi desfășurate de către OCMAN ”Moldova Concert”.

	92312000-1
	Iluminarea artistică 
a spectacolelor
	
	
	
	Utilajul necesar pentru iluminarea artistică a concertelor.
Sistemul de control al utilajului de iluminat / Pupitru. Sistem de control al echipamentului de iluminat: 
· pupitru profesional pentru controlul în timp real a 2.000–4.000 de parametri; 
· minimum 8 ieșiri DMX; 
· minimum 24 de fadere motorizate; 
· minimum 4 conectori etherCON pentru protocolul Art-Net; 
· sistem Art-Net cu minimum 8 intrări DMX; 
· sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS). 
Corpuri de iluminat inteligente tip Spot/Beam: 
· minimum 60 de unități; 
· puterea lămpii: 440–1.200 W; 
· focalizare electronică pentru asigurarea clarității fasciculului de lumină; 
· unghi de zoom: 4°–50° în regim Spot și aproximativ 2,5° în regim Beam; 
· sistem de mixare a culorilor CMY; 
· filtru CTO cu temperatura de culoare cuprinsă între 2.500 K și 3.200 K; 
· gobouri rotative; 
· filtru Frost; 
· funcții Dimmer și Strobe; 
· mișcări rapide și extinse PAN și TILT; 
· compatibilitate cu protocoalele Art-Net și RDM. 
Corpuri de iluminat inteligente tip Fresnel/Wash: 
· minimum 30 de unități; 
· putere – minimum 1.200 W; 
· obiectiv Fresnel/Wash cu lentilă frontală largă; 
· unghi de zoom: 6°–40°; 
· funcție Shutter; 
· lumină albă cu temperatura de culoare reglabilă între 3.200 K și 5.000 K; 
· mișcări PAN și TILT. 
Corpuri de iluminat inteligente tip Beam: 
· minimum 60 de unități; 
· unghi al fasciculului – aproximativ 3,4°; 
· iluminare – minimum 120.500 lx la distanța de 15 m; 
· focalizare motorizată; 
· funcții Dimmer, Shutter și Strobe; 
· mișcări rapide PAN și TILT. 
Corpuri de iluminat LED Strobe color: 
· minimum 12 unități; 
· puterea sursei LED: 700–900 W; 
· flux luminos – minimum 30.000 lm; 
· sistem de culori RGBW; 
· suport reglabil la 360°. 
Bare LED: 
· minimum 32 de unități; 
· control individual al pixelilor; 
· echipate cu accesoriile necesare pentru montare, conectare și control. 
Corpuri de iluminat inteligente LED Wash: 
· minimum 80 de unități; 
· sistem de culori RGBW; 
· control individual al pixelilor; 
· lumină albă cu temperatura de culoare reglabilă între 2.500 K și 8.000 K; 
· mișcări PAN și TILT. 
Mașini de fum și ventilatoare: 
· mașini de fum tip Hazer, cu puterea cuprinsă între 400 și 1.000 W – minimum 4 unități; 
· ventilatoare pentru distribuirea uniformă a fumului – minimum 4 unități; 
· consumabilele necesare funcționării echipamentului pe întreaga durată a concertului. 
Spoturi de urmărire: 
· minimum 2 unități; 
· puterea lămpii – minimum 1.500 W; 
· echipate cu suporturi și accesoriile necesare exploatării în siguranță. 
Sistem de distribuție a energiei electrice și a semnalului: 
· sistem de distribuție electrică de 220 V/380 V; 
· tablouri electrice, distribuitoare, cabluri de alimentare, sisteme de protecție și împământare; 
· cabluri și echipamente pentru distribuția semnalului DMX și Art-Net; 
· configurație dimensionată în funcție de consumul total al echipamentelor instalate. 
Echipament pentru fixarea, suspendarea și ridicarea echipamentelor: 
· schele metalice modulare tip Allround Scaffold; 
· structuri tip truss din aluminiu, realizate din patru tuburi, destinate suspendării corpurilor de iluminat și ecranelor – minimum 100 metri liniari; 
· structuri tip truss din aluminiu, realizate din patru tuburi, în formă circulară, cu diametrul de minimum 1,5 m; 
· structuri tip truss din aluminiu, realizate din patru tuburi, cu elemente unghiulare de minimum 45°; 
· troliuri electrice din clasa de siguranță D8 sau D8 Plus, cu capacitatea de ridicare de minimum 500 kg și lanț cu lungimea de minimum 24 m – minimum 48 de unități; 
· slinguri rotunde din oțel, clasa de siguranță C1, cu sarcina maximă de lucru WLL de minimum 1.000 kg și lungimi cuprinse între 1 și 3 m – minimum 96 de unități; 
· cabluri de siguranță și toate elementele necesare pentru fixarea, suspendarea și securizarea echipamentului. 
Personal tehnic. Operator pentru pupitrul de iluminat. Regizor de lumini cu experiență în realizarea concertelor live. Personal calificat pentru montarea și demontarea echipamentului. Operatori pentru spoturile de urmărire. Electricieni și tehnicieni pentru configurarea și deservirea sistemelor de iluminat, alimentare și semnal. 
Cantitățile și caracteristicile indicate reprezintă cerințe minime. Prestatorul va asigura toate cablurile, adaptoarele, accesoriile, consumabilele și elementele de conectare necesare funcționării complete și în siguranță a sistemului. Configurația finală a echipamentului va fi coordonată cu autoritatea contractantă și adaptată riderului tehnic al artiștilor.
	
	

	

	
	Lotul 3. Servicii de închiriere a echipamentului tehnic necesar pentru proiecția artistică a evenimentelor culturale, organizate și desfășurate de către OCMAN ”Moldova Concert”.

	92312000-1
	Proiecție artistică 
a spectacolelor
	
	
	
	Utilajul necesar pentru proiecție și grafica video.
Prestatorul va asigura furnizarea, instalarea, configurarea, operarea și demontarea echipamentului necesar pentru proiecția artistică și grafica video, în conformitate cu conceptul artistic al spectacolelor și cu riderul tehnic, după cum urmează:
Panou LED cu posibilitatea montării în formă curbată: 
· minimum 300 de module; 
· posibilitatea configurării suprafeței în formă plană sau curbată; 
· pasul pixelului – maximum 5,9 mm; 
· toate procesoarele, controlerele, cablurile și accesoriile necesare funcționării. 
Panou LED de înaltă rezoluție: 
· suprafață totală – minimum 100 m²; 
· pasul pixelului – maximum 2 mm; 
· structură modulară, adaptabilă configurației scenice; 
· procesoare video, controlere și sisteme de transmitere a semnalului. 
Panou LED pentru podea: 
· suprafață totală – minimum 100 m²; 
· structură modulară destinată montării la nivelul pardoselii scenice; 
· suprafață rezistentă la trafic și la sarcinile rezultate din desfășurarea spectacolului; 
· configurația și rezoluția vor corespunde cerințelor conceptului artistic și riderului tehnic. 
Server media: 
· minimum 4 ieșiri video Full HD; 
· minimum 4 intrări video; 
· capacitate de redare și procesare în timp real a conținutului video; 
· posibilitatea sincronizării imaginilor cu iluminatul, sunetul și desfășurarea artistică a spectacolului; 
· software și licențe necesare funcționării. 
Mixer video: 
· rezoluție Full HD; 
· minimum 8 intrări video; 
· funcții de comutare, mixare și procesare în timp real a semnalelor video. 
Camere video: 
· minimum 3 unități; 
· rezoluție Full HD; 
· dotate cu obiective, trepiede, cabluri, sisteme de transmisie și celelalte accesorii necesare; 
· compatibile cu mixerul video și serverul media. 
Sistem de distribuție a energiei electrice și a semnalului: 
· sistem de distribuție electrică de 220 V/380 V; 
· tablouri electrice, distribuitoare, cabluri de alimentare, sisteme de protecție și împământare; 
· cabluri și echipamente pentru distribuția semnalului video și de date; 
· configurație dimensionată în funcție de consumul total al echipamentelor instalate. 
Echipament pentru fixarea, suspendarea și ridicarea echipamentelor: 
· schele metalice modulare tip Allround Scaffold; 
· structuri tip truss din aluminiu, realizate din patru tuburi, destinate suspendării echipamentelor și ecranelor – minimum 100 metri liniari; 
· structuri tip truss din aluminiu, realizate din patru tuburi, în formă circulară, cu diametrul de minimum 1,5 m; 
· structuri tip truss din aluminiu, realizate din patru tuburi, cu elemente unghiulare de minimum 45°; 
· troliuri electrice din clasa de siguranță D8 sau D8 Plus, cu capacitatea de ridicare de minimum 500 kg și lanț cu lungimea de minimum 24 m – minimum 32 de unități; 
· slinguri rotunde din oțel, clasa de siguranță C1, cu sarcina maximă de lucru WLL de minimum 1.000 kg și lungimi cuprinse între 1 și 3 m – minimum 64 de unități; 
· cabluri de siguranță și toate elementele necesare pentru fixarea, suspendarea și securizarea echipamentelor. 
Personal tehnic. Operator pentru serverul media și echipamentele de proiecție. Regizor video. Operatori pentru camerele video și mixerul video. Personal calificat pentru montarea și demontarea echipamentelor. Personal pentru deservirea tehnică pe întreaga durată a spectacolelor. Personalul implicat va avea experiență relevantă în realizarea proiecțiilor artistice și a producțiilor video pentru evenimente live. Prestatorul va asigura toate procesoarele, controlerele, cablurile, adaptoarele, accesoriile, structurile și consumabilele necesare funcționării complete și în siguranță a sistemului pentru toate spectacolele. Configurația finală va fi coordonată cu autoritatea contractantă și adaptată conceptului artistic și riderului tehnic.
	
	

	

	
	Lotul 4. Servicii de închiriere a scenei și echipamentului scenic necesar pentru evenimentele culturale, organizate și desfășurate de către OCMAN ”Moldova Concert”.

	92312000-1
	Servicii 
de închiriere 
a scenei şi
echipamentului
scenic 
	
	
	
	Prestatorul va asigura transportarea, montarea, instalarea, verificarea, deservirea tehnică și demontarea scenei și a echipamentului scenic necesar pentru desfășurarea spectacolelor în aer liber, după cum urmează:
Scenă modulară acoperită:
· dimensiuni configurabile, în funcție de cerințele fiecărui spectacol, de la minimum 6 × 4 m până la maximum 20 × 14 m;
· înălțimea totală a construcției: de la aproximativ 7 m până la 12 m;
· acoperiș și copertină realizate din structuri modulare din aluminiu;
· structurile vor fi certificate de producător și corespunzătoare utilizării în cadrul evenimentelor publice;
· construcția va permite suspendarea în siguranță a echipamentelor de iluminat, sonorizare, proiecție și decor scenic, în limitele capacității portante certificate.
Podiumul scenei:
· realizat din plăci modulare cu dimensiunile de 2 × 1 m;
· picioare reglabile, care permit configurarea înălțimii podiumului între 0,40 și 2,00 m;
· suprafață plană, stabilă, rezistentă la sarcinile rezultate din desfășurarea spectacolelor;
· elemente de fixare și îmbinare care asigură stabilitatea întregii construcții.
Elemente structurale și accesorii:
· elemente structurale modulare tip Layher sau echivalent;
· structuri de susținere, contravântuiri, sisteme de ancorare și balastare;
· scări de acces, balustrade, parapete și elemente de protecție;
· rampe și alte elemente necesare accesului, în funcție de configurația scenei;
· accesorii și elemente de siguranță necesare montării și exploatării scenei.
Servicii și personal tehnic. Elaborarea configurației tehnice pentru fiecare spectacol. Transportarea echipamentului la locul desfășurării evenimentului. Montarea, verificarea, supravegherea tehnică și demontarea construcției. Personal calificat și cu experiență în montarea structurilor scenice. Asigurarea asistenței tehnice pe întreaga perioadă de utilizare. Dimensiunile finale și configurația scenei vor fi stabilite în funcție de particularitățile fiecărui spectacol, de amplasamentul evenimentului și de riderul tehnic. Prestatorul va asigura toate elementele structurale, sistemele de fixare, ancorare, balastare, acces și protecție necesare utilizării scenei în condiții de siguranță pe întreaga durată.
	
	

	



Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________














SPECIFICAȚII DE PREȚ

 [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
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	Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de închiriere a echipamentului tehnic profesional necesar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor cultural – artistice

	
	

	Cod CPV
	Denumirea serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
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	Suma
cu TVA
	Termenul de
prestare
	Clasificație bugetară (IBAN)
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	Lotul 1. Servicii de închiriere a echipamentului tehnic necesar pentru sonorizarea evenimentelor cultural - artistice, organizate şi desfășurate de către OCMAN ”Moldova Concert”.

	92312000-1
	Sonorizarea spectacolelor
	spectacole
	40
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL LOTUL nr. 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Lotul 2. Servicii de închiriere a echipamentului tehnic necesar pentru iluminarea artistică a evenimentelor culturale, organizate şi desfășurate de către OCMAN ”Moldova Concert”.

	92312000-1
	Iluminarea artistică a spectacolelor
	spectacole
	40
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL LOTUL nr. 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	

	
	Lotul 3. Servicii de închiriere a echipamentului tehnic necesar pentru proiecția artistică a evenimentelor culturale, organizate și desfășurate de către OCMAN ”Moldova Concert”.

	92312000-1
	Proiecție artistică a spectacolelor
	spectacole
	40
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL LOTUL nr. 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Lotul 4. Servicii de închiriere a scenei și echipamentului scenic necesar pentru evenimentele culturale, organizate și desfășurate de către OCMAN ”Moldova Concert”.

	92312000-1
	Servicii de închiriere a scenei şi echipamentului scenic
	spectacole
	40
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL LOTUL nr.4
	
	
	
	
	
	
	 
	





	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________


