Gradinita de copii № 193, mun. Chisinau ,  or.Vatra, str.M.Eminescu, 31. Obiect №02/06-2018	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 
Lucrari de constructii generale. Marca SA.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Demontari usi si ferestre					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre - Fd1-Fd-6)	m2	36,50			
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( Usi - Ud1-Fd-6)	m2	15,17			
   		Capitolul 2. Demontari  pereti  					
3	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Zidarie de calcar - manuala) Bloc D.	m3	0,34			
 4	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Zidarie de calcar - mecanizata) Bloc D.	m3	1,34			
 5	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Demolarea gips-carton )	m2	0,70			
 6	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Zidarie de calcar parapet - manuala ). Bloc D.	m3	2,40			
 7	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Zidarie de calcar parapet - mecanizata) Bloc D.	m3	9,60			
 8	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Desfacerea tencuieli  (Bloc D.)	m2	51,00			
 9	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Zidarie de calcar - manuala) Bloc A.	m3	0,26			
 10	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Zidarie de calcar - mecanizata) Bloc A.	m3	1,00			
 11	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Zidarie de caramida - manuala) Bloc A.	m3	0,80			
 12	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Zidarie de caramida - mecanizata) Bloc A.	m3	3,69			
 13	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Scara exterioara din beton - mecanizat) Bloc A.	m3	2,72			
 14	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc. (Scara exterioara din beton - manual) Bloc A.	m3	0,69			
 15	RCsP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Bloc A.	kg	82,75			
   		Capitolul 3. Demontari  acoperisi 					
16	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din  asbociment  (Bloc D )	m2	235,00			
 17	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Desfacerea capriori) (Bloc D )	m3	3,20			
 18	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Desfacerea sipci)  (Bloc D )	m3	2,60			
 19	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din  asbociment  (Bloc A )	m2	5,40			
 20	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Desfacerea sipci)  (Bloc A )	m3	0,20			
   		Capitolul 4. Demolari pardoselei  					
21	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de  gresie  (pe pat de clei 20 mm )	m2	60,00			
 22	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Sapa de ciment )	m2	60,00			
   		Capitolul 5. Acoperis  					
23	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Scindura de pardosea 15x100)	m3	0,81			
 24	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe 	m3	0,81			
 25	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Sipca si contrasipca )	m2	272,50			
 26	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	3,22			
 27	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование)	m3	3,22			
 28	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	272,50			
 29	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  (Foia (pelicula ) anticondensat )	m2	300,00			
 30	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 	m	57,60			
 31	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 	m	35,00			
 32	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	54,05			
 33	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Ingradire acoperisului IMA-1 )	kg	327,04			
 34	RCsB21A к0,3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 (Ingradire acoperisului IMA-1 )	buc	16,00			
 35	RCsU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Ingradire acoperisului IMA-1 )	buc	16,00			
 36	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Ingradire acoperisului IMA-1 )	m2	13,08			
 37	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Ingradire acoperisului IMA-2 )	kg	167,20			
 38	RCsB21A к0,3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 (Ingradire acoperisului IMA-2 )	buc	8,00			
 39	RCsU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Ingradire acoperisului IMA-2 )	buc	8,00			
 40	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Ingradire acoperisului IMA-2 )	m2	0,33			
 41	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Sipca)  Bloc A.	m2	4,10			
 42	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	0,20			
 43	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 	m3	0,20			
 44	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  Bloc A.	m2	4,10			
   		Capitolul 6. Zidarie  din blocuri de calcar (G-1.G-2. G-3. G-4 )  					
45	RpCG05B
	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 365x240x188 mm 	m3	4,94			
   		Capitolul 7. Pereti din caramida					
46	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m Bloc A.	100 m2	0,08			
 47	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  B7.5	m3	0,05			
 48	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m Bloc B.	100 m2	0,39			
 49	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  B7.5	m3	0,15			
 50	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m Cota 3.690 (Pentru PA-1 )	100 m2	0,15			
 51	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4mCota 3.690  (Pentru PA-2 )	100 m2	0,15			
   		Capitolul 8. Ferestre  					
52	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F-3 - 2 buc, F4- 1 buc, F7 - 1buc, F8 - 2 buc, F9 - 4 buc, - Bloc D  )	m2	16,96			
 53	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F-10 - 1 buc, F11- 1 buc, - Bloc A )	m2	2,42			
 54	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (F-1 - 6 buc, F2- 1 buc, F5 - 5 buc, F6 -1), Bloc D.	m2	50,51			
 55	CK19B
	Usa-Fereastra - Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Usa-Fereastra din aluminiu, UF-1 - 1 buc - Bloc D. )	m2	5,44			
 56	CE23B
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Solbanc la ferestre acoperit cu tabla zincata)	m	43,56			
 57	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 	m	43,56			
   		Capitolul 9. Usi exterioare Bloc D  					
58	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (UE-1-1buc,  UE-2-1buc, UE-3-1buc )  Bloc D.	m2	6,77			
   		Capitolul 10. Usi exterioare Bloc A  					
59	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (UE-4-1buc )	m2	2,95			
   		Capitolul 11. Usi interioare   Bloc D 					
60	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (U-1-1buc,  U-2-1buc, U-3-1buc, U-4-1buc  U-5-2buc )	m2	12,29			
   		Capitolul 12. Usi interioare   Bloc A  					
61	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (U-6-1buc)	m2	1,98			
   		Capitolul 13. Vitralii   Bloc D  					
62	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( V-1 -1buc, V-2 -1 buc )	m2	17,61			
   		Capitolul 14. Pardoseli 					
		Capitolul 14.1. Tip  1. S=70.72  mai mica de 16.0 m2  Cota  0.000  ( Bloc A )					
63	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Granula de polisteren expandat pe mortar de polisteren  gr.=50 mm)	m2	70,72			
 64	CG01A  k=1.67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  ( gr=50 mm, k=1.67 )	m2	70,72			
 65	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Strat egalizator 30 mm)	m2	70,72			
 66	IzF04A  k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 ori	m2	70,72			
 67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa-grund uscata  pentru suprafete neabsorbante "Betonocontact")	m2	70,72			
 68	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	92,72			
   		Capitolul 14.2. Tip 2.  S=25.12  m2   mai mare de 16 m2 . Cota  0.000  ( Bloc A ) 					
69	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Granula de polisteren expandat pe mortar de polisteren  gr.=50 mm)	m2	25,12			
 70	CG01A  k=1.66
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  ( gr=180 mm, k=1.66 )	m2	25,12			
 71	CG01A  k=1.16
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Strat egalizator 35 mm)	m2	25,12			
 72	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	25,12			
   		Capitolul 14.3. Tip  3.  S= 6.42+10.73=17.15 m2   mai mic de 16 m2 . Cota  3.690  ( Bloc D )  					
73	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Granule de polisteren expandat pe mortar de polisteren gr 170 mm )	m2	17,15			
 74	CG01A  k=5.67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  ( gr=50 mm, k=5.67 )	m2	17,15			
 75	CG01A  k=1.33
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Strat egalizator 40 mm)	m2	17,15			
 76	IzF04A  k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 ori	m2	17,15			
 77	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa-grund uscata  pentru suprafete neabsorbante "Betonocontact")	m2	17,15			
 78	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	17,15			
   		Capitolul 14.4. Tip  4.  S=25.27+46.84+38.95=111.06 m2   mai mare de 16 m2 . Cota  3.690  ( Bloc D )					
79	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Granula de polisteren expandat pe mortar de polisteren gr 180 mm )	m2	111,06			
 80	CG01A  k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  ( gr=180 mm, k=6 )	m2	17,15			
 81	CG01A  k=1.33
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Strat egalizator 40 mm)	m2	17,15			
 82	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	111,06			
     		Capitolul 15. Pod 					
83	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ( Placi vata minerala termoiz. cladiri Rock Wool (grosimea 150мм) 	m2	136,40			
 84	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  ( Pelicula anticondensat )	m2	150,04			
 85	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3  .  Plase sudate  d=6 AI 150x150	kg	367,00			
 86	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5	m2	136,40			
   		Capitolul 16. Finisarea interioara Bloc D cota 0.000  					
87	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	128,40			
 88	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  In minus  1,0 мм - se scade 2мм, к=2	m2	-128,40			
 89	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor ( Eurofin 1мм) ( tavane )	m2	128,40			
 90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  ( tavane )	m2	128,40			
 91	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( tavane )	m2	128,40			
 92	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Pereti )	m2	20,40			
 93	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  (Pereti impeuna cu glafuri)	m2	250,85			
 94	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti  impeuna cu glafuri )	m2	250,85			
 95	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta  in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)  2 mm, k=2 )	m2	-250,85			
 96	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor ( Eurofin 1мм pereti  impeuna cu glafuri)	m2	250,85			
 97	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (pereti  impeuna cu glafuri )	m2	250,85			
 98	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Pereti  impeuna cu glafuri )	m2	250,85			
   		Capitolul 17. Finisarea interioara Bloc D cota 3.690   					
99	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( tavan )	m2	128,21			
 100	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  In minus  1,0 мм - se scade 2мм, к=2 ( tavan )	m2	-128,21			
 101	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor ( Eurofin 1мм) ( tavane )	m2	128,21			
 102	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  ( tavane )	m2	128,21			
 103	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( tavane )	m2	128,21			
 104	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Pereti )	m2	19,68			
 105	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  (Pereti  impeuna cu glafuri)	m2	269,88			
 106	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti  impeuna cu glafuri)	m2	269,88			
 107	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta  in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)  2 mm, k=2 )	m2	-269,88			
 108	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor ( Eurofin 1мм)(Pereti  impeuna cu glafuri )	m2	269,88			
 109	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Pereti  impeuna cu glafuri )	m2	269,88			
 110	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti  impeuna cu glafuri )	m2	269,88			
   		Capitolul 18. Finisarea interioara Bloc A   					
111	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	95,84			
 112	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  In minus  1,0 мм - se scade 2мм, к=2	m2	-95,84			
 113	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor ( Eurofin 1мм) ( tavane )	m2	95,84			
 114	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  ( tavane )	m2	95,84			
 115	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( tavane )	m2	95,84			
 116	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Pereti )	m2	43,60			
 117	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  (Pereti  impeuna cu glafuri)	m2	287,63			
 118	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti  impeuna cu glafuri)	m2	287,63			
 119	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta  in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)  2 mm, k=2 )	m2	-287,63			
 120	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor ( Eurofin 1мм)( impeuna cu glafuri) 	m2	287,63			
 121	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor ( Pereti  impeuna cu glafuri )	m2	287,63			
 122	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( Pereti  impeuna cu glafuri )	m2	287,63			
   		Capitolul 19. Finisarea exterioara Bloc D   					
123	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 	m3	18,48			
 124	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris 	100 m2	0,68			
 125	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 ori	m2	85,70			
 126	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Strat de pietrisi gr=150мм, manual)	m3	10,30			
 127	CG22A  k=1.5
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B15) k=1.5	m2	57,20			
 128	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp 	kg	25,30			
 129	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placute din beton de tip "Casauti")	m2	9,50			
 130	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant   (gr.50 mm), (Inclusiv:Cornier din aluminiu   - 97.801m, 	m2	279,00			
 131	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	279,00			
 132	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	279,00			
 133	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	279,00			
 134	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 	m2	279,00			
 135	RpCJ06B
	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Otcosuri)	m	153,30			
 136	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Otcosuri)	m2	23,50			
 137	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Otcosuri)	m2	23,50			
 138	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Otcosuri)	m2	23,50			
 139	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) la fatada	m2	279,00			
   		Capitolul 20. Finisarea exterioara Bloc A   					
140	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placute din beton de tip "Casauti")	m2	14,00			
 141	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 	m2	48,50			
 142	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant   (gr.100 mm), (Inclusiv:Cornier din aluminiu   - 17.001 m. 	m2	48,50			
 143	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	48,50			
 144	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,50			
 145	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	48,50			
 146	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 	m2	48,50			
 147	RpCJ06B
	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Otcosuri)	m	13,95			
 148	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Otcosuri)	m2	2,10			
 149	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Otcosuri)	m2	2,10			
 150	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Otcosuri)	m2	2,10			
 151	CE23B
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Solbanc la ferestre acoperit cu tabla zincata)	m	7,60			
 152	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) la fatada	m2	48,50			
   		Capitolul 21. Lucrari diferite					
		Capitolul 21.1. Ingradire IM-1  					
153	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	299,05			
 154	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 	m2	11,90			
 155	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	2,00			
 156	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 	m3	0,04			
 157	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe 	m3	0,04			
   		Capitolul 21.2. Scara metalica SM-2  					
158	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	105,46			
 159	RCsB21A к0,3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 	buc	16,00			
 160	RCsU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 	buc	16,00			
 161	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 	m2	4,22			
   		Capitolul 21.3. Scara metalica SM-3  					
162	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	82,75			
 163	RCsB21A к0,3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 	buc	5,00			
 164	RCsU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 	buc	5,00			
 165	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 	m2	3,31			
 166	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	2,80			
   		Capitolul 21.4. Puturile de aeraj PV-1 si PV-2   					
		Capitolul 21.4.1. Puturi de aeraj PA-1					
167	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 	100 m2	0,16			
 168	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	68,40			
 169	CL16B
	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Tabla . gr.0,8мм)	t	0,01			
 170	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala gr 50 mm	m2	6,80			
 171	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	7,14			
 172	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,14			
 173	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	7,14			
 174	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (ocru deschis)	m2	7,14			
 175	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	18,90			
   		Capitolul 21.4.2. Puturi de aeraj PA-2					
176	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 	100 m2	0,16			
 177	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	72,90			
 178	CL16B
	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Tabla . gr.0,8мм)	t	0,01			
 179	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala 	m2	7,14			
 180	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	7,14			
 181	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,67			
 182	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	5,67			
 183	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (ocru deschis)	m2	5,67			
 184	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	17,38			
       
	Total:					
		 lei				

						

						
						
	Total deviz: