Anexa nr. 23
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI
 
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: 
1.	Lucrări reparație a grupului sanitar et 1 bloc Administrativ din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco, str. Grenoble 149, mun. Chisinau
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii, V. Igantenco” str. Grenoble 149, Chisinau 
(denumirea, adresa)
1 . Descriere generală
Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.
2. Informaţii şi proiectare
Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor (placaj ,faianță, vopsele se va coordona înaite de procurare cu autoritatea contractantă)
4. Mostre
Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente
Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie
Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie
Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului
Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor
Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor
Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.
16. Definiţii
Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.
17. Cerinţe privind calculul costului
Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. 
18. Documente obligatorii la depunerea ofertei
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.
19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------
Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

1.Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări
(descifrat, cu consumul de resurse aferent fiecărei norme de deviz)

 Obiectul : 
1.	Lucrări reparație a grupului sanitar et 1 bloc Administrativ din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco, str. Grenoble 149, mun. Chisinau

2.	Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Igantenco” str. Grenoble 149, Chisinau

Lista cu cantităţi de lucrări

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Pereti
			
1	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	32,000	
 2	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	46,600	
 3	CD51A
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	0,100	
 4	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2	4,280	
 5	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	20,000	
 6	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: dimensiuni variabile 
	m2	46,600	
 7	CK17E1 aplicativ
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Panou decorativ pentru interioar tip  bambus presat culoarea forma textura se va coorda cu beneficiarul)
	m2	6,100	
 8	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de1000x2500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,000	
 		Capitolul 1.2. Tavan
			
9	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	7,400	
 10	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	7,400	
 11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton
	m2	7,400	
 12	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan
	m2	7,400	
 13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton
	m2	7,400	
 14	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,rezistenta  sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )
	m2	7,400	
 		Capitolul 1.3. Pardoseli
			
15	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	7,400	
 16	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	7,400	
 17	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	7,400	
 18	IzF02B k=2
	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura  din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi
	m2	7,400	
 19	CG50B
	Executarea pardoselilor din ceramo granit  fixate pe adeziv: dimensiunile placilor  60x60 cm 
	m2	7,400	
 		Capitolul 1.4. Timplarie
			
20	RpCO56A
	Demontari: timplarie din pvc ,aluminiu  (usi,)
	m2	1,800	
 21	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat,  MDF sau HPL , furnir   calitate superioara  cutia ,foaia lemn ,inclusiv pervaz pe ambele parti  (se va coordona cu beneficiar)
	m2	5,100	
 22	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle(set -miner, mehanizm ,rozeta,cilindru )
	buc	3,000	
 		Capitolul 1.5. Lucrari sanitare canalizare ,apeduct
			
23	RpCU06B1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti  planseu din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	8,000	
 24	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	8,000	
 25	RpSE06A
	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la  1000 l
	buc	1,000	
 26	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
 27	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	2,000	
 28	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	1,000	
 29	RpSC13A
	Demontarea unei oglinzi din semicristal 
	buc	1,000	
 30	RpSC02A
	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
 31	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	3,000	
 32	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	6,000	
 33	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	3,000	
 34	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	6,000	
 35	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	5,000	
 36	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,000	
 37	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
 38	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	20,000	
 39	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Suspendat (se va coordona cu beneficiarul)
	buc	1,000	
 40	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
 41	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" ( Suspendat inclusiv carcasa ascunsa rezervor  incorporat in set cu tote accesorii)
	buc	2,000	
 		Capitolul 1.6. Lucrari ventilare
			
42	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm
	m2	3,500	
 43	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate PVCinterioara cu clapeta d125 mm
	buc	3,000	
 		Capitolul 1.7. Evacuare deseuri
			
44	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
	t	3,000	
 45	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	3,000	
 46	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	5,000	
 47	TsI51C5
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km 
	t	5,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. Retele de apa si canalizare
			
48	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete  (cost utilaj)
	buc	1,000	
 		Capitolul 2.2. Retele electrice
			
49	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,000	
 50	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	4,000	
 51	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,500	
 52	pret furnizor
	Tub de protectie PVC d=20
	m	50,000	
 53	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri  pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,200	
 54	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2
	m	20,000	
 55	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri  pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,300	
 56	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2
	m	30,000	
 57	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc	0,040	
 58	pret furnizor
	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-
	buc	4,000	
 59	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape
	buc	2,000	
 60	RpEE17A
	Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri
	buc	2,000	
 61	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa 
	buc	1,000	
 62	08-03-605-1
	Ventilator
	buc	2,000	
 		Capitolul 3. Costul utilajului 
			
63	Pret de piata
	Ventilator   silentios de perete  d=125
	buc	2,000	
 64	
	Boiler electric 50 l
	buc	1,000	

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Data „____"__________________
     ____________________________  
(semnătura autorizată)