Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție ______________din_________	
Obiectul achiziției:____________________	
	
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă	
1	2	3	4	5	6	7	
Servicii de întreținere și deservire tehnică a ascensoarelor
pentru anul 2022				Ascensor  electric Gen2 (G06823DL)  pentru persoane, masa de ridicare -  450 kg 
( max.  persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare -11,5 m;
producător  OOO ,, OTIS Lift.” 
anul de fabricație - 2018 , instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare  154. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.
Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră  de la solicitare.			
				Ascensor  electric GeN2MR  pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg
( max.  persoane), viteza nominală 1,0  m/s; înălțimea de ridicare – 34,20m; 
 producător OOO  ,,OTIS Lift .” 
anul de fabricație - 2018, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154.
Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.
Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră  de la solicitare.
			
				Ascensor  electric GeN2MR  pentru persoane, masa de ridicare  - 1600 kg, viteza nominală -1,0 m/s, înălțimea de ridicare-45,0 m, producător OOO ,,OTIS Lift ” , 
anul de fabricație - 2018, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154
Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.
Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră  de la solicitare.	      			
				Ascensor  electric GeN2MR,  pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg 
 producător OOO OTIS Lift, viteza nominală-1,0 m/s, înălțimea de ridicare-34,0m, anul de fabricație -2018 , instalat în clădirea Președinției , bd. Ștefan cel Mare 154.
Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.
Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră  de la solicitare.			
				Ascensor  electric OTIS 2000E,  pentru persoane, masa de ridicare -630  kg,
viteza nominală-1,0m/s, înălțimea de ridicare-34,20m,  producător  OAO ,,MOC OTIS ” . anul de fabricare -2002,instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan  cel Mare 154.
Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.
Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră  de la solicitare.	      			
				Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare- 1000kg, 
viteza nominală- 1,0m/s, înălțimea de ridicare-37,8 m,
producător OAO „MOC OTIS” , anul de fabricare- 2002, instalat în clădirea 
Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154.
Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.
Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră  de la solicitare.			
				Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare-1000 kg, viteza nominală 1,0m/s, înălțimea de ridicare – 37,8m,
producător OAO „MOC OTIC”, anul de fabricare- 2002, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare, 154
Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.
Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră  de la solicitare.			
				Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare-225 kg, viteza nominală 0,10m/s, producător E.P. Elevatori Premontati S.R.L. nr. de uzină  S7667, anul de fabricare- 2020, instalat în clădirea Președinției,
bd. Ștefen cel Mare, 154
Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.
Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră  de la solicitare.	      			

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

Numărul procedurii de achiziție ______________din_________	
Obiectul achiziției:____________________	
									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma
fără
TVA	Suma
cu TVA	Termenul de
livrare/prestare	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50750000-7	Ascensor  electric Gen2 (G06823DL)  pentru persoane, masa de ridicare -  450 kg 
( max.  persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare -11,5 m;
producător  OOO ,, OTIS Lift.” 
anul de fabricație - 2018 , instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare  154. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.
Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră  de la solicitare.	buc	1					01 ianuarie– 
31 decembrie 2022	
	Ascensor  electric GeN2MR  pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg
( max.  persoane), viteza nominală 1,0  m/s; înălțimea de ridicare – 34,20m; 
 producător OOO  ,,OTIS Lift .” 
anul de fabricație - 2018, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154.
Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.
Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră  de la solicitare.
	buc	1						
	Ascensor  electric GeN2MR  pentru persoane, masa de ridicare  - 1600 kg, viteza nominală -1,0 m/s, înălțimea de ridicare-45,0 m, producător OOO ,,OTIS Lift ” , 
anul de fabricație - 2018, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154
Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.
Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră  de la solicitare.	      	buc	1						
	Ascensor  electric GeN2MR,  pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg 
 producător OOO OTIS Lift, viteza nominală-1,0 m/s, înălțimea de ridicare-34,0m, anul de fabricație -2018 , instalat în clădirea Președinției , bd. Ștefan cel Mare 154.
Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.
Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră  de la solicitare.	buc	1						
	Ascensor  electric OTIS 2000E,  pentru persoane, masa de ridicare -630  kg,
viteza nominală-1,0m/s, înălțimea de ridicare-34,20m,  producător  OAO ,,MOC OTIS ” . anul de fabricare -2002,instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan  cel Mare 154.
Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.
Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră  de la solicitare.	    	buc	1						
	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare- 1000kg, 
viteza nominală- 1,0m/s, înălțimea de ridicare-37,8 m,
producător OAO „MOC OTIS” , anul de fabricare- 2002, instalat în clădirea 
Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154.
Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.
Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră  de la solicitare.	buc	1						
	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare-1000 kg, viteza nominală 1,0m/s, înălțimea de ridicare – 37,8m,
producător OAO „MOC OTIC”, anul de fabricare- 2002, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare, 154
Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.
Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră  de la solicitare.	buc	1						
	Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare-225 kg, viteza nominală 0,10m/s, producător E.P. Elevatori Premontati S.R.L. nr. de uzină  S7667, anul de fabricare- 2020, instalat în clădirea Președinției,
bd. Ștefen cel Mare, 154
Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.
Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră  de la solicitare.	      	buc	1						
TOTAL								

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________