Caiet     de sarcini
pentru cererea ofertei de preț

1.Denumirea beneficiarului de stat:  IP Gimnaziul Olișcani
2.Organizatorul procedurii de achizitie: IP Gimnaziul Olișcani
3. Obiectul achizitiei: Reparatia capitala acoperisului Institutiei Publice Gimnaziul  
Oliscani, blocul A.	

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		

1	2	3	4	5			
		1.	Reparația acoperișului				
 		1.1. Lucrari de demolare 

	
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment
	m2	958,00
		
 2	RpCH32C	Desfacerea asterealei la invelitori
	m2	958,00
		
 3	RpCO56C	Demontari: grile de ventilare acoperis din lemn
	m2	13,75
		
 4	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori sectiune 60x150(h) mm
	m	145,00
		
 5	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - prelungire capriori sectiune 60x80(h) mm
	m	8,40
		
 6	RpCH05C	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - clesti sectiune 60x150(h) mm
	m	248,00
		
 7	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - contravintuiri (transversale / longitudionale) sectiune 60x150(h) mm
	m	117,20
		
 8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.
	m3	4,64
		
 9	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
	m3	4,64
		
 10	TsH92B	Incarcarea in auto foi din asbociment
	t	12,74
		
 11	TsH92C	Incarcarea in auto material lemnos de la demontari acoperis
	t	6,48
		
 12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	19,22

		1.2. Reparatia acoperisului 
				
13	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade - existente
	m3	14,80
		
 14	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea – existente

	m3	14,80
		
 16	pret ofertant	L-1. Fereastra - jaluzea pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete

	m2	2,64
		
 17	pret ofertant	L-2. Fereastra la lucarna din profile din aluminiu in 4 canaturi, cu 1 canat oscilo-batant - 1 buc

	m2	2,48
		
 18	pret ofertant	L-3. Fereastra - jaluzea pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete

	m2	2,64
		
 19	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3	0,78
		
 20	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3	0,78
		
 21	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de placi amprentate
Material marunt=1,0300

	m2	958,80
		
 22	CR03A	Cotrasipca de rasinoase sectiune 50x25 mm (840 m), cu tratament antiseptic

	m3	1,275
		
 23	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci de rasinoase (80x40 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.01102 m3/m2 (3220 m)

	m2	958,80
		
 24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - scara lucarna

	m3	0,12
		
 25	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3	10,30
		
 26	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3	11,695
		
 27	CK26D aplicativ	Lacrimar din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,55 mm grosime, cu acoperire RAL, cu latimea desfasurata 25 cm

	m	146,80
		
 28	CE07A	Invelitori din placi tigla metalica, grosime tabla 0.50 mm cu acoperire RAL conform pasaportului coloristic, clasa calitate - Premium, pentru invelitorile acoperisurilor
Material marunt=1,0500

	m2	958,80
		
 29	CK26B	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, RAL

	m	137,00

	
 30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de protectie (140 m)

	kg	973,87
		
 31		Accesorii metalice pentru fixare

	buc	460,00
		
 32	IzF16B	Strat de amortizare din placi tehnice de cauciuc sub suport bariera de protective

	m2	1,11
		
 33	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,974
		
 34	CK19A	G-1. Fereastra - jaluzea pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete
	m2	3,74

		1.3. Scara Scm -1 (1 buc)

35	CL10C	Scari metalice din otel C245, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura

	t	0,486
		
 36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,486
		
 37	CK35A	Dibluri din metal M16, L=250 mm fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat
	buc	36,00

							
							
1	2	3	4	5	6	7	
							
		2. Protectia împotriva     trasnetelor				
						
 		2.1. Lucrari de constructie 
				
38	TsA02B	Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	30,00

 39	TsD18B	Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu
	m3	30,00

		

2.2. Lucrari de montare 	 

 

	
40	08-02-471-4 aplicat	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m
	10 buc	1,60

 41	pret ofertant	Electrod de impamintare din otel inox, d=20mm, L=3 m cu virf de penetrare, cap de batut si clema de imbinare cu platbanda cu electrod vertical
	set	16,00
		
 42	pret ofertant	Mufa de legatura din otel inox pentru electrod de impamintare din otel inox, d=20mm
	set	16,00
		
 43	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m	1,20
		
 44	pret ofertant	Platbanda din otel zincat sectiune 40х4 mm
	m	120,00
		
 45	pret ofertant	Clema de imbinare a platbandei cu platbanda 40x4 mm
	set	10,00
		
 46	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm
	100 m	0,75
		
 47	pret ofertant	Conductor rotund din otel inox d=10 mm
	m	75,00
		
 48	pret ofertant	Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox d=10 mm
	set	1,00
		
 49	08-02-472-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de otel inox cu invelis PVC d=16 mm, deschis, pe suporturi de constructive

	100 m	0,30
		
50	pret ofertant	Conductor rotund din otel inox cu învelis din PVC d=16 mm	m	75,00		
 51	pret ofertant	Clema de imbinare universala  a conductorului rotund din otel inox d=10 mm cu d=16 mm
	set	2,00		
 52	pret ofertant	Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox d=16 mm
	set	2,00		
 53	pret ofertant	Suport conductor pentru acoperis de tip conic
	set	75,00
		
 54	pret ofertant	Suport conductor pentru montaj vertical pe perete
	set	30,00		
 55	pret ofertant	Banda de protectie impotriva coroziunii 50 mm x 10 m
	set	12,00		
 56	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV
	set	5,00
		
		2.3. Utilaj				
57	pret ofertant	Captor paratrasent din otel inox H=1,0m, d=10mm cu suport
	set	1,00		
58	pret ofertant	Captor paratrasent din otel inox H=3,5m, d=20 / d=16mm cu platforma conica pentru suport
	set	4,00