Aprobat:
                                                                    Directorul IP Gimnaziului Hîrjauca
                                                                     Galina Fominîh______________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat  IP Gimnaziul Hîrjauca 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP Gimnaziul Hîrjauca
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de eficientizare a consumului de energie termică la Gimnaziul  Hîrjauca din sat. Hîrjauca, r-ul Călărași
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari
	
		1.1. Timplarie
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	142,620	
2	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	1,280	
3	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2	141,340	
4	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	94,000	
5	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	94,000	
6	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. La exterior inclusiv si pentru cele montate anterior.
	m	900,000	
7	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. La interior
	m2	55,000	
8	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	55,000	
9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	55,000	
10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	55,000	
11	RpCI19A
	Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm. De utilizat schela metalica. Platforma telescopica de exclus
Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,150
	m	194,000	
12	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	540,000	
		1.2. Incalzirea
	
13	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. 
	m	21,000	
14	RpIC03A
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin insurubare in coloane  pentru constructii de locuit si social culturale, avind 32 mm
Materiale marunte (dispoz. de sustinere)=1,040
	m	21,000	
15	RpID03A
	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"
Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,030
	buc	26,000	
16	RpID03D
	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 2"
Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,025
	buc	2,000	
		2. Montari
	
17	RpIA57C
	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3"
Material marunt si de montaj (suruburi, garnituri, bumbac, vopsea, etc)=1,015
	buc	1,000	
		3. Utilaj
	
18	Pret de piata
	Pompa de circulare a apei calde.
	buc	1,000