                                   Caiet de sarcini

Lotul nr. 3  - Scule electrice

1. Obiectul achiziției

Achiziționarea de scule electrice  pentru executarea lucrărilor de intreținere în cadrul instituției, constituind din ciocan rotopercutor și masină de găurit, produse noi, neutilizate.

2. Specificații tehnice minime

  2.1 Ciocan rotopercutor
    - Alimentare: 220-240V, 50HZ
    - Putere: minimum 800W.
    - Energie de percuție: minim 2,5 J.
    - Mandrina:SDS-Plus.
    - Minimum 3 moduri de lucru: gaurire, gaurire cu percutie si daltuire.
    - Viteza reglabila.
    - Miner augziliar si limitator de adincime incluse.
    - Valiza de transport inclusa
     - Garanție: minimum 24 luni.

2.2  Masina de gaurit
     - Produs nou neutilizat.
     - Alimentare: 220-240 V, 50HZ.
     - Putere minim 700W.
     - Madrina rapida cu si fara percutie.
     - Viteza variabila si intersor de sens.
     - Miner auxiliar si limitator de adincime incluse. 
     - Valiza de transport inclusa.
     - Garantie: minimum 24 luni.
     

3. Cerințe generale

   - Produsele trebuie să fie noi, originale și să nu fi fost utilizate anterior.
   - Produsele vor fi livrate în ambalajul original al producătorului.
    - Furnizorul va asigura livrarea,  și verificarea funcționalității echipamentelor.
     - Manualele deutilizare și certificare de garanție vor fi prezentate la livrare.
     - Toate produsele trebuie să respecte standardele de calitate și siguranță aplicabile.

     4. Termen de livrare
Livrare se va afectua în termen de maxim 30zile calendaristuce de la semnarea contractului sau conform prevederilor contractuale.
  
     5.  Criteriul de atribuire
      Oferta cu cel mai bun raport calitate – preț, cu respectarea tuturor cerințelor hehnice minime prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

