Formular Nr.1

CAIET DE SARCINI
pentru  Cererea Ofertelor de Preţ

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Primăria comunei Ciorescu
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria comunei Ciorescu
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație prin asfaltare a curților blocurilor din str. Viilor nr. 2, 4, 4A și Străzii Alexandru Ioan Cuza, comuna Ciorescu, mun. Chișinău 

Lotul I

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea
de măsură	Cantitatea	
1	2	3	4	5	
	 Lucrări de reparație prin asfaltare a curților blocurilor din                       str. Viilor nr. 2, 4, 4A
		
1	TsC61B
	Sapatura mecanica a pământ ului cu excavator “cu o cupa inversa “ cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare în autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2
	100 m3	1,560
	
 2	TsI50A5
	Transportarea pământ ului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km
	t	257,400
	
 3	TsA20C
	Sapatura manuala de pământ , în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren tare
	m3	15,600
	
 4	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pământ ului sapat în teren catg. II
	100m2	5,200
	
 5	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executindu-se cu pământ  necoeziv
	100 m3	1,120
	
 6	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	35,000
	
 7	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fără innororire, h=20 cm, S= 520 m2
	m3	104,000
	
 8	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,338
	
 9	DB16H k-1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (in grosime de 5,0 cm)
	m2	520,000
	
 10	TsE01C
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, în teren tare
	100m2	1,340

Lotul II

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea
de măsură	Cantitatea	
1	2	3	4	5	
	Lucrări de reparație a străzii Alexandru Ioan Cuza                                   L-240 m S=1200 m2
		
1	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pământ ului pina la 10 m, în teren catg. 2
	100 m3	3,600
	
 2	TsC22B1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pământ ului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II
	100 m3	3,600
	
 3	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pământ  cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II
	100 m3	3,600
	
 4	TsI50A5
	Transportarea pământ ului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km
	t	594,000
	
 5	TsA20B
	Sapatura manuala de pământ , în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu
	m3	36,600
	
 6	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pământ ului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pământ ul provenind din teren tare
	m3	14,700
	
 7	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pământ ului sapat în teren catg. II
	100m2	12,000
	
 8	TsD08B1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executindu-se cu pământ  coeziv
	100 m3	2,400
	
 9	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fără innororire, h-20 cm, S=960 m2
	m3	192,000
	
 10	DA11B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fără innoroire, h-20 cm, S=240 m2
	m3	48,000
	
 11	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2
	t	0,760
	
 12	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apa subterana
	m3	1,300
	
 13	AcE13A1
	Inel de reazem КЦО-1
	buc	13,000
	
 14	DB16H k-1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (in grosime de 5,0 cm)
	m2	960,000
	
 15	DB16D k-1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (in grosime de 5,0 cm)
	m2	240,000

PRIMAR                                       SCRIPNIC Ivan