CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTELOR   DE  PREŢURI

1. Denumirea  beneficiarului  de stat     Primăria com. Bănești,r.Telenești
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria com. Bănești,r.Telenești
3. Obiectul achiziţiilor   Lucrări  de  reparație  a drumurilor  publice  din   s. Bănestii  Noi ,  r. Telenești

   Cod  CPV:      45200000-9_

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Drum 1
			
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon
	100 m3	0,40	
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire
	m3	120,00	
					
		Total Drum 1
Inclusiv salariu			
		2. Drum 2
			
3	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon
	100 m3	0,90	
4	TsC03D1	Sapatura mecanica (la poduri) cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV
	100 m3	0,08	
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris
	m3	4,00	
6	AcD14A	Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind L=2.5 m si d= 600 mm
	m	20,00	
7	TsC03D1	Sapatura mecanica (in cariera) cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV
	100 m3	4,20	
8	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  11-20 m
	100 m3	5,04	
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t	806,40	
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	5,04	
11	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%
	100 m3	5,04	
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip
	m3	180,00	
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3	270,00	

Notă:  Se va folosi  pietriș  de marca nu mai mic de M-400