CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria comunei Schineni, raionul Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria  comunei Schineni, raionul Soroca
3. Obiectul achiziţiilor  Aprovizionarea cu apă a satului Schineni

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1
Retea exterioara de apa. Lot 1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului
			
1	Pret de piata
	Hidrant subteran, D=80 mm, h=1000 mm
	buc	9,0000	
 2	Pret de piata
	Regulator de presiune cu flanse, D=80 mm
	buc	2,0000	
 3	Pret de piata
	Motopompa MP 800
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
4	AcB06A
	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm, H=1000 mm. (Exclus hidrantul, cotul pentru picior si cutia de protectie)
	buc	9,0000	
 5	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Exclus regulator de presiune cu flanse, D=80 mm)
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente
			
6	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	40,1300	
 7	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	248,0000	
 8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m)
	m3	1 145,0000	
 9	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)
	m3	1 145,0000	
 10	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	30,7000	
 11	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	30,7000	
 12	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)
	100 m3	0,4600	
 13	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	73,6000	
 14	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,4600	
 		Capitolul 3.2. Conducte si accesotii
			
15	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=110 mm)
	m	210,0000	
 16	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare)
	m	5 660,0000	
 17	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare)
	m	2 370,0000	
 18	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=32 mm). (Exclus banda de avertizare)
	m	240,0000	
 19	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	2 610,0000	
 20	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	5 870,0000	
 21	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	8 270,0000	
 22	AcF12B
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm 
	m	210,0000	
 23	Pret de piata
	Banda de semnalizare
	m	8 480,0000	
 24	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi,  marca B 20.
	m3	1,3600	
 25	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm)
	m	30,0000	
 26	AcF09A
	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. (Exclus tabla neagra din otel)
	buc	9,0000	
 27	Pret de piata
	Indicator pentru hidrant
	buc	9,0000	
 28	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm)
	buc	8,0000	
 29	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm)
	buc	47,0000	
 30	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)
	buc	6,0000	
 31	GD53C
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). (Adaptor flansa PE, D=110 mm - 100 mm)
	buc	9,0000	
 32	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=90 mm x 80 mm)
	buc	47,0000	
 33	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm)
	buc	6,0000	
 34	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)
	buc	2,0000	
 35	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm)
	buc	2,0000	
 36	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm)
	buc	2,0000	
 37	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm)
	buc	19,0000	
 38	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm)
	buc	1,0000	
 39	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)
	buc	2,0000	
 40	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet automat de aerisire - dezaerisire, D=50 mm)
	buc	1,0000	
 41	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm). (Aplicat K=0.4)
	buc	80,0000	
 42	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm)
	buc	3,0000	
 43	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm.  (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)
	buc	1,0000	
 44	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm.  (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm)
	buc	1,0000	
 45	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm x 50 mm)
	buc	1,0000	
 46	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Cot PE100, 90 grade,  D=110 mm)
	buc	3,0000	
 47	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Cot PE100, 90 grade,  D=90 mm)
	buc	5,0000	
 48	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Cot PE100, 45 grade,  D=90 mm)
	buc	7,0000	
 49	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune PE, D=63 mm)
	buc	8,0000	
 50	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune PE, D=32 mm)
	buc	1,0000	
 51	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Reductie PE, D=110 mm - 63 mm)
	buc	1,0000	
 52	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Reductie PE, D=90 mm - 63 mm)
	buc	1,0000	
 53	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Reductie PE, D=90 mm - 50 mm)
	buc	1,0000	
 54	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Reductie PE, D=63 mm - 32 mm)
	buc	1,0000	
 55	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Teu egal PE, D=110 mm)
	buc	2,0000	
 56	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Teu egal PE, D=90 mm)
	buc	2,0000	
 57	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teu egal PE, D=63 mm)
	buc	2,0000	
 58	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Teu redus PE, D=90 mm x 63 mm)
	buc	4,0000	
 59	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa dint otel, D=100 mm)
	buc	8,0000	
 60	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Teava din otel, D=100 mm)
	m	14,0000	
 61	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Mufa PE, D=110 mm)
	buc	3,0000	
 62	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Mufa PE, D=90 mm)
	buc	56,0000	
 63	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa PE, D=63 mm)
	buc	25,0000	
 64	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa PE, D=32 mm)
	buc	3,0000	
 65	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune PE, FE, D=63 mm - 2'')
	buc	4,0000	
 66	SD19D
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  2". (Supapa sens cu arc si obturator din alama filet, D=2'')
	buc	4,0000	
 		Capitolul 3.3. Camine de vizitare
			
		Capitolul 3.3.1. Lucrari de terasamente la camine
			
67	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	1,6800	
 68	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	8,4000	
 69	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol
	100 m3	0,9400	
 70	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	150,4000	
 71	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,9400	
 72	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,8200	
 73	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,8200	
 		Capitolul 3.3.2. Executarea caminelor
			
74	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	3,0600	
 75	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. 
	m3	20,1600	
 76	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	8,1500	
 77	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc	3,0000	
 78	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)
	buc	9,0000	
 79	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)
	buc	3,0000	
 80	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	3,0000	
 81	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,33 m3)
	buc	16,0000	
 82	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)
	buc	16,0000	
 83	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)
	buc	16,0000	
 84	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc	16,0000	
 85	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	16,0000	
 86	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,06 m3)
	buc	16,0000	
 87	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)
	buc	4,0000	
 88	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3)
	buc	4,0000	
 89	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,40 m3)
	buc	4,0000	
 90	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)
	buc	4,0000	
 91	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	4,0000	
 92	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,06 m3)
	buc	4,0000	
 93	Pret de piata
	Consum de metale pentru consolidarea caminelor
	kg	499,7600	
 94	Pret de piata
	Consum de metale pentru constructia scarilor
	kg	357,0000	
 95	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor)
	t	0,8600	
 96	AcE11B1
	Capacul cu rama din fonta cu inchizator. Categoria C250. Teren carosabil
	buc	23,0000	
 97	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)
	m3	4,4000	
 98	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)
	m3	3,0000	
 		Capitolul 3.4. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt
			
99	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	3 400,0000	
 100	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  
	m3	61,2000	
 101	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III
	100 m3	1,9100	
 102	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	114,7500	
 103	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	95,6300	
 104	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)
	m3	95,6300	
 105	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)
	t	0,4600	
 106	DB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  
	m2	765,0000	
 107	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)
	t	0,2300	
 108	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	765,0000	
 		Capitolul 3.5. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris
			
109	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III
	100 m3	6,9500	
 110	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	278,1000	
 111	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	347,6300	
 112	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)
	m3	347,6300	
 		Capitolul 3.6. Transportarea gunoiului
			
113	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)
	100 m3	5,0400	
 114	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	957,6000	
 115	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	5,0400	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3
Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului
			
1	Pret de piata
	Pompa submersibila, GP 005-33, H=150,0 m, Q=4,0 m3//h, puterea N=3,0 kW, n=2.900 rot/min	buc	1,0000	
 2	Pret de piata
	Apometru pentru apa rece, D=2''
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2. Montarea utilajului
			
3	07-04-030-04
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-50" (Pompa submersibila, GP 005-33, H=150,0 m, Q=4,0 m3//h, puterea N=3,0 kW, n=2.900 rot/min)
	buc	1,0000	
 4	AcB04D
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm. (Exclus apometru pentru apa rece, D=2'')
	buc	1,0000	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 3.1. Conducte si armaturi
			
5	FjH03C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA. (Exclus: grinzi de rasinoase, dulapi de rasinoase, scinduri de rasinoase sau foioase, cuie)
	buc	1,0000	
 6	FjF04A
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica
	m	150,0000	
 7	RpAcH29C
	Spalarea si dezinfectarea  conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 150-200 mm
	m	150,0000	
 8	Pret de piata
	Conducta de refulare din otel, D=2'', PN30. (instalarea se prevede de norma 07-04-030-07)
	m	150,0000	
 9	AcF11A
	Spalarea conductelor din otel  pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	150,0000	
 10	FjD05A
	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa. (Mufa de imbinare, PN30)
	buc	25,0000	
 11	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Segment de conducta din otel L=0.4m, D=2''- 2 buc., L=0.15 m, D=2'' - 3 buc.)
	m	0,8500	
 12	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala, D=50 mm, PN=16 bar)
	buc	3,0000	
 13	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens, D=50 mm, PN=16 bar)
	buc	1,0000	
 14	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm. (Robinet cu 3 cai pentru manometru, D=15 mm, PN=16 bar)
	buc	1,0000	
 15	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Ventuz de aerisire, D=50 mm, PN=16 bar)
	buc	1,0000	
 16	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Suport ОГ-50)
	kg	128,0000	
 17	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,1300	
 18	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din otel, D=50 mm)
	buc	1,0000	
 19	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din otel, D=1 1/2 x 2'')
	buc	1,0000	
 20	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel sudabila, D=50 mm)
	buc	7,0000	
 21	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din otel, D=50 mm)
	buc	2,0000	
 22	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (Manometru) 
	buc	1,0000	
 23	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=75 mm - 65 mm)
	buc	1,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4
Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Rezistenta.

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Statia de pompare deasupra sondei
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,5800	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	2,9000	
 3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,4800	
 4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,4800	
 5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Sol necesar pentru indiguire)
	100 m3	0,0900	
 6	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km 
	t	14,4000	
 7	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,0900	
 8	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3	0,2200	
 9	TsC22A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I
	100 m3	0,2200	
 10	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv
	100 m3	0,2200	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de constructie
			
11	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. (Pat de pietris 100 mm)
	m3	0,5300	
 12	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	6,0300	
 13	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25. (Beton C20/25 pentru fundatia FM1)
	m3	3,6200	
 14	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  
	m2	4,5200	
 15	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	2,0200	
 16	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)
	buc	1,0000	
 17	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)
	buc	2,0000	
 18	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП 1-20-1(0,51 m3)
	buc	1,0000	
 19	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	1,0000	
 20	AcE11B1
	Capacul cu rama din fonta
	buc	1,0000	
 21	Pret de piata
	Elemente de conexiune MC1 - 7 buc.
	kg	15,4000	
 22	Pret de piata
	Elemente de conexiune MC2 - 7 buc.
	kg	12,6000	
 23	AcE13A1
	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine, 6.80 kg)
	buc	7,0000	
 24	IzD10B
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm 
	t	0,0300	
 25	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	24,9000	
 26	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25
	m3	1,3500	
 27	IzF04F k=2
	Strat hidroizolant executat  pe suprafete verticale  cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)
	m2	24,9000	
 28	AcA50A
	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm. (Teava din azbociment D=100 mm, L=600 mm)
	m	0,6000	
 29	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	3,0000	
 30	AcA30A
	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. Салник набивной D=100 mm, L= 200 mm
	t	0,0100	
 		Capitolul 2. Fundatie statie de clorinare
			
		Capitolul 2.1. Lucrari de terasament
			
31	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,1100	
 32	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	0,5500	
 33	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat)
	100 m3	0,1200	
 34	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km 
	t	19,2000	
 35	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,1200	
 		Capitolul 2.2. Lucrari de constructie
			
36	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Compactarea gropii de fundatie)
	100 m3	0,0500	
 37	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	7,0000	
 38	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	5,0000	
 39	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	5,6000	
 40	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton, D=10 mm)
	kg	248,4800	
 41	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton, D=8 mm)
	kg	6,6300	
 42	CA03G01
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, XF3.
	m3	5,6000	
 43	IzF04F k=2
	Strat hidroizolant executat  pe suprafete verticale  cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.
	m2	20,0000	
 		Capitolul 3. Cabina pentru panoul electric
			
44	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 
	m3	1,7000	
 45	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.
	m3	1,7000	
 46	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	1,3600	
 47	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	1,7000	
 48	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=8 mm)
	kg	3,0500	
 49	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm)
	kg	67,3400	
 50	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20.
	m3	1,7000	
 51	CG22E1
	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	2,9000	
 52	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta de PE, D=32 mm)
	m	2,0000	
 53	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Ancora)
	kg	1,9200	
 54	CP10B
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat. (Cabina electrica КПЖ 1,5x1,5x2,0 m)
	buc	1,0000	
 55	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Acoperis)
	m2	3,3000	
 56	IzB02A
	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din mastic bituminos, pe suprafete orizontale sau verticale pina la inaltimea de 0,80 m inclusiv, aplicate metal, beton sau tencuieli, fin driscuite, din mortar de ciment M 100 (fara adaos de var) executate simplu nearmate, in trei straturi a 3 mm
	m2	3,3000	
 57	IzF04B K=3
	3 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum
	m2	3,3000	
 58	IzF19C
	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 15 %
	m2	3,3000	
 59	CE05A1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2	2,0000	
 60	CF07A
	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si  mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil
	m2	11,0000	
 61	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)
	m2	11,0000	
 62	CG22E1
	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	1,8000	
 63	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,1000	
 64	CA03F
	Beton M100 simplu  turnat cu mijloace clasice in fundatii. (Beton C15, F100)
	m3	0,9000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5
Statia de tratare. Tehnologia

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului
			
1	Pret de piata
	Statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=10 m3/h, complet echipata care contine: 1) rezervor de stocare a hipocloritului din material plastic rezistent la actiunea agentilor chimici, V=100 l; 2) debitmetru cu impulsuri DN=40 mm; 3) pompa dozatoare KMS1802, Q=2 l/h; 4) injector de clor; 5) analizator de clor; 6) panou de automatizare; 7)sistem de incalzire; 8) sistem de ventilare; 9) container Lxlxl (3,0 x 2,0 x 2,5 m); 10) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) etc.
	set	1,0000	
 		Capitolul 2. Montarea utilajului
			
2	Pret de piata
	Montare statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=10 m3/h, complet echipata care contine: 1) rezervor de stocare a hipocloritului din material plastic rezistent la actiunea agentilor chimici, V=100 l; 2) debitmetru cu impulsuri DN=40 mm; 3) pompa dozatoare KMS1802, Q=2 l/h; 4) injector de clor; 5) analizator de clor; 6) panou de automatizare; 7)sistem de incalzire; 8) sistem de ventilare; 9) container Lxlxl (3,0 x 2,0 x 2,5 m); 10) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) etc.
	set	1,0000	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 3.1. Lucrari de terasament
			
3	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,1200	
 4	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3	0,6000	
 5	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	0,3100	
 6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)
	m3	12,2000	
 7	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)
	m3	12,2000	
 8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.
	m3	0,4000	
 		Capitolul 3.2. Lucrari exterioare
			
9	SD19B
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1". (Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture, D=3/4'')
	buc	2,0000	
 10	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm)
	buc	2,0000	
 11	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu de bransare cu colier, D=63 mm x 32 mm)
	buc	2,0000	
 12	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune FE, D=32 mm x 3/4'')
	buc	2,0000	
 13	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune FE, D=25 mm x 3/4'')
	buc	2,0000	
 14	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm.  (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)
	buc	2,0000	
 15	IC44D  k=0.4
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm)
	buc	1,0000	
 16	IC44D  k=0.4
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm)
	buc	6,0000	
 17	IC44C   k=0.4
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=110 mm)
	buc	4,0000	
 18	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune 90 grade, D=25 mm)
	buc	1,0000	
 19	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm).
	m	50,0000	
 20	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm). (Exclus piese de legatura)
	m	12,0000	
 21	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. 
	m3	3,9000	
 22	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. КЦД 15 
	buc	3,0000	
 23	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. КЦ 15-6
	buc	3,0000	
 24	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. КЦ 15-9a
	buc	3,0000	
 25	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. КЦП 1-15-1
	buc	3,0000	
 26	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. КЦО-1(0,02 m3)
	buc	3,0000	
 27	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. КЦ7-3 (0,06 m3)
	buc	3,0000	
 28	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	1,1200	
 29	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,16 m3)
	buc	1,0000	
 30	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3)
	buc	3,0000	
 31	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)
	buc	1,0000	
 32	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. КЦО-1(0,02 m3)
	buc	1,0000	
 33	AcE11B1
	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil
	buc	4,0000	
 34	Pret de piata
	Consum de metale pentru consolidarea caminelor
	kg	83,0000	
 35	Pret de piata
	Consum de metale pentru constructia scarilor
	kg	68,2600	
 36	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor)
	t	0,1500	
 37	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)
	m3	0,8000	
 38	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)
	m3	0,8000	
 		Capitolul 3.3. Lucrari interioare
			
39	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PEID100, 90 grade D=25 mm)
	buc	14,0000	
 40	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.  (Cot PVC, 90 grade, D=50 mm)
	buc	1,0000	
 41	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.  (Teu redus PVC, D=110 x 50 mm)
	buc	1,0000	
 42	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm)
	m	32,0000	
 43	SB12A
	Teava din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 40-75 mm. (Conducta din PVC. SN4, SDR41, D=50 mm)
	m	4,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6
Turnuri de apa, 2 x V=25 m3, H=15 m

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului
			
1	Pret de piata
	Turn de apa tip ''Rojnovschi''  vopsit V=25 m3,  H=15 m. (Vopsit, in set cu tiranti si scara)
	buc	2,0000	
 		Capitolul 2. Montarea utilajului
			
2	CL51A
	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.
	t	7,9000	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 3.1. Cotlovanul turnurilor de apa
			
3	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	7,6000	
 4	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,6000	
 5	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	96,0000	
 6	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,6000	
 7	TsD32A
	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Executia stratului de pamint compactat, H=1.5 m 
	100 m3	3,1400	
 8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Astuparea cu buldozerul
	100 m3	4,4600	
 9	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri
	m3	44,6000	
 10	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	4,4600	
 		Capitolul 3.2. Constructie fundatii
			
11	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	28,0000	
 12	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Armatura C1, C2 din platforma
	kg	287,7000	
 13	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Закл. детали)
	kg	357,1200	
 14	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,3560	
 15	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... . Fundatia din beton monolit, clasa C20/25
	m3	24,0000	
 16	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). (Acoperirea cu bitum a fundatiei din beton)
	m2	46,7200	
 17	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Teava pentru drenaj, D=160mm)
	m	0,6000	
 18	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Teava pentru drenaj, D=110 mm)
	m	14,0000	
 		Capitolul 3.3. Caminul de control, 2 buc.
			
19	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3	3,1000	
 20	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3))
	buc	2,0000	
 21	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3))
	buc	4,0000	
 22	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc	2,0000	
 23	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	2,0000	
 24	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-9 (0,06 m3)
	buc	2,0000	
 25	Pret de piata
	Elemente MC1
	kg	12,0000	
 26	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Capacul cu rama din fonta, tip necarosabil)
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3.4. Scara tehnologica, 2 bucati
			
27	TsA04C1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare
	m3	19,2000	
 28	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	1,8000	
 29	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	30,0000	
 30	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp
	kg	69,1200	
 31	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15
	m3	0,2400	
 32	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.
	kg	81,8000	
 33	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.
	kg	19,3800	
 34	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	197,6800	
 35	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	195,2000	
 36	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata МИ 1-18, 16 buc.)
	kg	54,4000	
 37	IzD03C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0600	
 38	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0600	
 39	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20, XF3, la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	7,3000	
 40	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg	200,6800	
 41	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2	14,8000	
 		Capitolul 3.5. Executarea pereului
			
42	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	m3	4,0000	
 43	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 12.5. (Pereu)
	m3	2,8000	
 		Capitolul 3.6. Demontare turn vechi
			
44	CL51A
	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. (K= 0.6 pentru demontarea turnului). (Exclus constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare)
	t	5,9000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa).	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 4-1
Statia de tratare/clorinare. 
Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (mаrcа EE)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
				
1	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншеи, средний грунт) 
	m3	2,400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,904	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,288	
		Total				
2	TsD19A
	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu  (Обратная засыпка) 
	m3	1,500	
	7137010011500	Electrician	h-om	2,415	
		Total				
3	Цена поставщика
	Nisip 
	m3	0,900	
	1158952	Nisip	m3	0,900	
		Total				
4	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) 
	m3	4,800	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,808	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,576	
		Total				
5	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) 
	m3	4,800	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,656	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,480	
		Total				

				
 		Total			
		Asigurare sociala			
		Total			
		Cheltueli de transport			
		Total			
		Cheltueli de semifabricat si depozitie			
		Total			
		Cheltuele de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
			Total Lucrari de constructie	            		
 		2. Lucrari de montare 
				
		2.1. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie
				
6	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou  ЩМП-4.4.2-0 IP54 - TF) 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	2,320	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,150	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,170	
	1019852	Vopsea	kg	0,030	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100	
		Total				
7	08-03-521-1
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A /Выключатель нагрузки 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,180	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,002	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,240	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,010	
	1019852	Vopsea	kg	0,070	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,005	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,020	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	
		Total				
8	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Limitator supratensiune) 
	set	1,000	
	1	Muncitor	h-om	3,000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,380	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,110	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,110	
		Total				
9	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P 2A B 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
10	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 10A C 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
11	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 16A C 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
12	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P 6A C 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
13	08-03-529-1
	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	3,420	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,005	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,368	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,019	
	1019852	Vopsea	kg	0,047	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,013	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,046	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,007	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,140	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,007	
		Total				
14	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou  ЩМП-2.3.1-0 IP54 - PD) 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	2,320	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,150	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,170	
	1019852	Vopsea	kg	0,030	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100	
		Total				
15	08-03-521-1
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A /Выключатель нагрузки 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,180	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,002	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,240	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,010	
	1019852	Vopsea	kg	0,070	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,005	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,020	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	
		Total				
16	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P 2A B 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
17	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 10A C 
	buc	2,000	
	1	Muncitor	h-om	3,120	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,140	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,002	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,098	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	
	1019852	Vopsea	kg	0,072	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,024	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,260	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,080	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004	
		Total				
18	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, diferential 1-poli 2P/C16A/30mA/6kA 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
19	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 16A C 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
20	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P 10A C 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
21	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou  ЩМП-2.3.1-0 IP54 - PА) 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	2,320	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,150	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,170	
	1019852	Vopsea	kg	0,030	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100	
		Total				
22	08-03-529-1
	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	3,420	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,005	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,368	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,019	
	1019852	Vopsea	kg	0,047	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,013	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,046	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,007	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,140	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,007	
		Total				
23	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,14A 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
24	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	2,000	
		Total				
25	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Set butoane si lampi de pornire/oprire) 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,130	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,060	
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,020	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	
		Total				

				
 		Total			
			Total Panouri de evidenta, dulapuri de distributie	            		
 		2.2. Iluminat electric exterior
				
26	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник для наруж. освещения) 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om.	1,830	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,010	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,020	
		Total				
27	Цена поставщика
	Corp de iluminat LED 50W, IP67 
	buc	1,000	
	7777712	Corp de iluminat LED 50W, IP67	buc	1,000	
		Total				
28	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна) 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om.	3,410	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,100	
	1019852	Vopsea	kg	0,500	
	2221112	Кронштейн однорожковый  	buc	1,000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,020	
		Total				
29	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 
	100 buc	0,010	
	1	Muncitor	h-om	0,395	
	540-402	Intreruptor 	buc	1,000	
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm	t	0,000	
	50922221	Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP44	buc	1,000	
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	t	0,000	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010	
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,001	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,064	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,000	
		Total				

				
 		Total			
			Total Iluminat electric exterior	            		
 		2.3. Cabluri si conductori
				
30	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее) 
	100 m	1,980	
	1	Muncitor	h-om.	27,126	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,016	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,772	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	6,376	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	6,376	
		Total				
31	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе) 
	100 m	0,120	
	1	Muncitor	h-om	1,488	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,000	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,001	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,060	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,047	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,360	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,360	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,047	
		Total				
32	Pret de piata
	Cabluri   NYY-J 5х4,0мм2 
	m	15,000	
	8888155	Cabluri   NYY-J 5х4,0мм2	m	15,000	
		Total				
33	Pret de piata
	Cabluri   NYY-J 4х4,0мм2 
	m	130,000	
	888815	Cabluri   NYY-J 4х4,0мм2	m	130,000	
		Total				
34	Pret de piata
	Cabluri   NYY-J 5х2,5мм2 
	m	30,000	
	8888156	Cabluri   NYY-J 5х2,5мм2	m	30,000	
		Total				
35	Pret de piata
	Cabluri   NYY-J 3х2,5мм2 
	m	10,000	
	8888158	Cabluri   NYY-J 3х2,5мм2	m	10,000	
		Total				
36	Pret de piata
	Cabluri   NYY-J 3х1,5мм2 
	m	20,000	
	8888159	Cabluri   NYY-J 3х1,5мм2	m	20,000	
		Total				
37	Pret de piata
	Cabluri   NYY-J 4х1,5мм2 
	m	5,000	
	8888160	Cabluri   NYY-J 4х1,5мм2	m	5,000	
		Total				
38	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee  (Устройство постели) 
	100 m	0,100	
	1	Muncitor	h-om	0,663	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,499	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,499	
		Total				
39	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 
	100 m	2,000	
	1	Muncitor	h-om	4,980	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,860	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	2,860	
		Total				
40	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu 
	100 m	0,100	
	1	Muncitor	h-om	0,651	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,424	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,424	
		Total				
41	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator 
	100 m	1,880	
	1	Muncitor	h-om	6,392	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	4,775	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,775	
		Total				

				
 		Total			
			Total Cabluri si conductori	            		
 		2.4. Materiale pentru montarea cablurilor
				
42	Pret de piata
	Banda de fixare 
	m	3,000	
	8888330	Banda de fixare 	m	3,000	
		Total				
43	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 
	100 m	0,300	
	1	Muncitor	h-om	10,410	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,001	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,015	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,315	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,540	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,540	
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	3,000	
	5009031	Scoabe	10 buc	7,500	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,000	
	5009070	Racordari	10 buc	0,300	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,500	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,066	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	5,370	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,332	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,066	
		Total				
44	Pret de piata
	Furtun metalic cu izolatie PVC Д=32мм 
	m	20,000	
	888812	Furtun metalic cu izolatie PVC Д=32мм	m	20,000	
		Total				
45	Pret de piata
	Furtun metalic cu izolatie PVC  Д=25мм 
	m	10,000	
	888835	Furtun metalic cu izolatie PVC  Д=25мм	m	10,200	
		Total				
46	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm 
	100 m	0,120	
	1	Muncitor	h-om	4,128	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,115	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,608	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,608	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,048	
	5009030	Flanse	10 buc	0,120	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,804	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,160	
	5009070	Racordari	10 buc	0,216	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,820	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,324	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,835	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	
		Total				
47	Pret de piata
	Teava  PVC Д=50мм 
	m	12,000	
	888833	Teava  PVC Д=50мм 	m	12,000	
		Total				

				
 		Total			
			Total Materiale pentru montarea cablurilor	            		
 		2.5. Materiale pentru impamintare
				
48	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
	100 m	0,150	
	1	Muncitor	h-om	3,195	
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,195	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,230	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,230	
	10193731	Otel fisie necalmat 50х5 mm	t	0,019	
	1019852	Vopsea	kg	0,345	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,225	
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,010	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,037	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,504	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,037	
		Total				
49	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=16мм) 
	100 m	0,090	
	1	Muncitor	h-om	1,917	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,008	
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,081	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,738	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,738	
	1019852	Vopsea	kg	0,216	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,135	
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,206	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,017	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,302	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,017	
		Total				

				
 		Total			
			Total Materiale pentru impamintare	            		

				
 		Total			
		Asigurare sociala			
		Total			
		Cheltueli de transport			
		Total			
		Celtueli de semifabricat si depozitie			
		Total			
		Cheltuele de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
			Total Lucrari de montare 	            		
 		3. Valoare utilajului
				
50	Цена поставщика
	Panou din metal   ЩМП-4.4.2-0 IP54 (400x400x250mm) 
	buc	1,000	
	115891221	Panou din metal   ЩМП-4.4.2-0 IP54 (400x400x250mm)	buc	1,000	
		Total				
51	Цена поставщика
	Separator de sarcina 3-pol. ВН-32/3Р/32А 
	buc	2,000	
	55666251	Separator de sarcina 3-pol. ВН-32/3Р/32А	buc	2,000	
		Total				
52	Цена поставщика
	Limitator de supratensiune ОПС1-В-3Р 
	buc	1,000	
	1158914f34	Limitator de impulsuri ОПС1-В-3Р 	buc	1,000	
		Total				
53	Цена поставщика
	Intrerupator automat  monopolar, ВА47-29/1Р/2A/4,5kA (B) 
	buc	2,000	
	5564192	Intrerupator automat  monopolar, ВА47-29/1Р/2A/4,5kA (B)	buc	2,000	
		Total				
54	Цена поставщика
	Intrerupator automat tripolar, BA-29/3Р/С10А 
	buc	3,000	
	5566110	Intrerupator automat tripolar, BA-29/3Р/С10А	buc	3,000	
		Total				
55	Цена поставщика
	Intrerupator automat tripolar, BA-29/3Р/С16А 
	buc	2,000	
	556456110	Intrerupator automat tripolar, BA-29/3Р/С16А	buc	2,000	
		Total				
56	Цена поставщика
	Intrerupator automat  monopolar ВА47-29, 6А(C) 
	buc	1,000	
	5564521223	Intrerupator automat  monopolar ВА47-29, 6А(C)	buc	1,000	
		Total				
57	Цена поставщика
	Contactor modular 3 pole, 16A 
	buc	1,000	
	554522	Contactor modular 3 pole, 16A	buc	1,000	
		Total				
58	Цена поставщика
	Panou din metal   ЩМП-2.3.1-0 IP54 (250x300x250mm) 
	buc	2,000	
	115891222	Panou din metal   ЩМП-2.3.1-0 IP54 (250x300x250mm)	buc	2,000	
		Total				
59	Цена поставщика
	Automat diferential 1-poli C16A/30mA/6kA 
	buc	1,000	
	5564451195	Automat diferential 1-poli C16A/30mA/6kA	buc	1,000	
		Total				
60	Цена поставщика
	Contactor tripolar 18А 
	buc	1,000	
	556445131	Contactor tripolar 18А	buc	1,000	
		Total				
61	Цена поставщика
	Intrerupator automat protectie motor In=14A, Ir=9-14A 
	buc	1,000	
	556445132	Intrerupator automat protectie motor In=14A, Ir=9-14A	buc	1,000	
		Total				
62	Цена поставщика
	Set relee electromagnetice intermediare de control 220 VAC 
	buc	1,000	
	5564451196	Set relee electromagnetice intermediare de control 220 VAC	buc	1,000	
		Total				
63	Цена поставщика
	Set butoane si lampi de pornire/oprire 
	buc	1,000	
	5564451197	Set butoane si lampi de pornire/oprire	buc	1,000	
		Total				

				
 		Total			
		Cheltuili de semifabricat si depozitie			
			Total Valoare utilajului	            		
 
	Total			
	Lucrari de constructie			
	Lucrari de montaji			
	Valoare utilajului			
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1
Plan general

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de terasament
			
1	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului)
	100 m3	1,4000	
 2	TsC22A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I
	100 m3	1,4000	
 3	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.  (Transeele fundatiilor)
	100 m3	0,2000	
 4	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. 
	100 m3	3,1000	
 5	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	496,0000	
 6	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	3,1000	
 7	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3	4,7000	
 8	TsC22A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I
	100 m3	4,7000	
 9	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv
	100 m3	4,7000	
 		Capitolul 2. Imbracaminte rutiera din pietris, S=238 m2
			
10	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv
	100 m3	0,8300	
 11	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	38,1000	
 12	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2	2,3800	
 13	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)
	100m2	2,3800	
 		Capitolul 3. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic, S=195 m2
			
14	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	31,2000	
 15	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire
	m3	68,2500	
 16	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	195,0000	
 17	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0600	
 18	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	195,0000	
 19	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000 x 300 x 150 pentru carosabil)
	m	115,0000	
 		Capitolul 4. Totuar din dale de beton, S=75 m2
			
20	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta, M 300, h=0.15 m
	m3	11,2500	
 21	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Dale din beton H=4,0 cm)
	m2	75,0000	
 22	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000 x 200 x 80 pentru trotuar)
	m	65,0000	
 		Capitolul 5. Gard metalic, L=200,0 m, H=1.80 m
			
23	TsC39A1
	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)
	buc	82,0000	
 24	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5
	m3	3,9000	
 25	CO07A1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou din sirma de otel, cu celule patrate, inclusiv cornier 66.85 kg)
	kg	921,2100	
 26	Pret de piata
	Sistem de fixare zincat 40 x 40
	buc	320,0000	
 27	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 80 buc)
	kg	656,0000	
 28	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3. Inclusiv capac - 2 buc)
	kg	32,5300	
 29	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 2buc)
	kg	16,3800	
 30	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,7000	
 31	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	2,0000	
 32	Pret de piata
	Clempus
	buc	2,0000	
 33	Pret de piata
	Miner
	buc	2,0000	
 		Capitolul 6. Executarea inverzirii
			
34	TsH06A
	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm
	m2	300,0000	
 35	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	14,9700	
 36	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2	14,9700	
 37	TsH109A
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii)
	buc	76,0000	
 38	TsH108A
	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat
	buc	76,0000	
 39	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani
	buc	54,0000	
 40	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot
	buc	22,0000	
 41	TsH95A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m
	100 buc	0,2200	
 42	TsH94A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani
	100 buc	0,5400	

	                                                                                                         
	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1
Retea exterioara de apa. Lot 2

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului
			
1	Pret de piata
	Hidrant subteran, D=80 mm, h=1000 mm
	buc	9,0000	
 2	Pret de piata
	Motopompa MP 800
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
3	AcB06A
	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm, H=1000 mm. (Exclus hidrantul, cotul pentru picior si cutia de protectie)
	buc	9,0000	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente
			
4	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	43,4100	
 5	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	264,7100	
 6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m)
	m3	1 221,7500	
 7	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)
	m3	1 221,7500	
 8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	33,2900	
 9	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	33,2900	
 10	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)
	100 m3	0,5500	
 11	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	88,0000	
 12	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,5500	
 		Capitolul 3.2. Conducte si accesotii
			
13	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare)
	m	8 170,0000	
 14	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare)
	m	880,0000	
 15	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	880,0000	
 16	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	8 170,0000	
 17	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	9 050,0000	
 18	Pret de piata
	Banda de semnalizare
	m	9 050,0000	
 19	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi,  marca B 20.
	m3	1,1400	
 20	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm)
	m	20,0000	
 21	AcF09A
	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. (Exclus tabla neagra din otel)
	buc	9,0000	
 22	Pret de piata
	Indicator pentru hidrant
	buc	9,0000	
 23	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm)
	buc	43,0000	
 24	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)
	buc	3,0000	
 25	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=90 mm x 80 mm)
	buc	51,0000	
 26	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm)
	buc	2,0000	
 27	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm)
	buc	18,0000	
 28	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)
	buc	4,0000	
 29	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet automat de aerisire - dezaerisire, D=50 mm)
	buc	2,0000	
 30	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm). (Aplicat K=0.4)
	buc	160,0000	
 31	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Cot PE100, 90 grade,  D=90 mm)
	buc	9,0000	
 32	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Cot PE100, 45 grade,  D=90 mm)
	buc	13,0000	
 33	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune PE, D=63 mm)
	buc	4,0000	
 34	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Reductie PE, D=90 mm - 63 mm)
	buc	1,0000	
 35	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Teu egal PE, D=90 mm)
	buc	2,0000	
 36	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teu egal PE, D=63 mm)
	buc	2,0000	
 37	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Teu redus PE, D=90 mm x 63 mm)
	buc	7,0000	
 38	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Mufa PE, D=90 mm)
	buc	82,0000	
 39	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa PE, D=63 mm)
	buc	9,0000	
 40	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune PE, FE, D=63 mm - 2'')
	buc	3,0000	
 41	SD19D
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  2". (Supapa sens cu arc si obturator din alama filet, D=2'')
	buc	3,0000	
 		Capitolul 3.3. Camine de vizitare
			
		Capitolul 3.3.1. Lucrari de terasamente la camine
			
42	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	1,6600	
 43	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	8,3000	
 44	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol
	100 m3	0,9100	
 45	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	145,6000	
 46	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,9100	
 47	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,8300	
 48	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,8300	
 		Capitolul 3.3.2. Executarea caminelor
			
49	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	2,0400	
 50	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. 
	m3	27,7200	
 51	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc	2,0000	
 52	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)
	buc	6,0000	
 53	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)
	buc	2,0000	
 54	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	2,0000	
 55	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,33 m3)
	buc	22,0000	
 56	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)
	buc	22,0000	
 57	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)
	buc	22,0000	
 58	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc	22,0000	
 59	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	22,0000	
 60	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,06 m3)
	buc	22,0000	
 61	Pret de piata
	Consum de metale pentru consolidarea caminelor
	kg	498,7200	
 62	Pret de piata
	Consum de metale pentru constructia scarilor
	kg	357,0000	
 63	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor)
	t	0,8600	
 64	AcE11B1
	Capacul cu rama din fonta cu inchizator. Categoria C250. Teren carosabil
	buc	24,0000	
 65	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)
	m3	4,5600	
 66	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)
	m3	3,2000	
 		Capitolul 3.4. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt
			
67	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	438,0000	
 68	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  
	m3	7,8800	
 69	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III
	100 m3	0,2500	
 70	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	14,8000	
 71	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	12,3200	
 72	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)
	m3	12,3200	
 73	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)
	t	0,0600	
 74	DB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  
	m2	98,5500	
 75	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)
	t	0,0300	
 76	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	98,5500	
 		Capitolul 3.5. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris
			
77	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III
	100 m3	9,2000	
 78	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	368,1500	
 79	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	460,1800	
 80	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)
	m3	460,1800	
 		Capitolul 3.6. Transportarea gunoiului
			
81	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)
	100 m3	4,8000	
 82	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	912,0000	
 83	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	4,8000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului			
1		Pichetarea traseului lot.1	km	8,48	
 2		Pichetarea traseului lot.2	km	9,05	

Primarul comunei Schineni                                                                 Leșan Silvia