2-1-1  SA1 ( Solutii arhitecturale)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie-montare			
		1.1. Demontare			
		1.1.1. Demontarea interioare			
1	RCsB22A
	Taierea cu masina cu discuri a rosturilor in peretilor	m	172,00	
2	RCsG32D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (pentru comunicatii)	m3	14,32	
3	RCsG32E
	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	11,80	
4	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice	m2	455,50	
5	RCsB28F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu  455,5 m2 (gr. 100 mm)	m3	45,50	
6	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	628,10	
7	RCsB28F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu  182,6 m2 (gr. 80 mm)	m3	14,60	
8	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. 	m2	44,70	
9	RpCP45D
	Demontarea balustradelor metalice de la scari (8,2 m.l.)	kg	114,80	
10	RpCG29A k=1,5
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 	m2	36,40	
11	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi - 68 buc)	m2	149,60	
12	RpCP45A
	Demontarea usilor metalice fortificate si bronate (15 buc - 24,6m2)	kg	975,00	
13	RpCP45A
	Demontarea usilor metalice (3 buc - 5,4m2)	kg	150,00	
14	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	3 715,90	
15	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	1 371,30	
16	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	88,50	
17	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre - 20 buc)	m2	25,70	
18	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (supralumina in perete intre incaperile - 2 buc)	m2	1,80	
19	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	6,00	
20	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	
21	RpCL22B
	Desfacerea scarilor din lemn de stejar si foioase	m	1,20	
22	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Scara)	m3	3,20	
23	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice	m2	90,80	
24	RCsB28F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (gr. 500 mm)	m3	45,40	
25	TrB02B2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 50 m (zidarie pereti, sapa, tencuiala, placi ceramice, pardoseli din beton, scari din beton demolate)	t	542,08	
26	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (zidarie pereti, sapa, tencuiala, placi ceramice, pardoseli din beton si scari din beton demolate)	t	542,08	
27	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m (scanduri pardoseli, despartitori din placi furnir, timplarie din lemn demontate)	t	89,64	
28	TrI1AG24G1
	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1 (scanduri pardoseli, despartitori din placi furnir, timplarie din lemn demontate)	t	89,64	
29	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (timplarie metalica - usi)	t	1,13	
30	TrI1AF08C4
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2C- de pe teren, in auto categoria 1 (timplarie metalica - usi)	t	1,13	
31	TrB05B1-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (obiecte sanitare)	t	0,28	
32	TrI1AC02E3
	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (obiecte sanitare)	t	0,28	
33	TsI50C5
	Transportarea deseurilor din constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	633,13	
		1.1.2. Demontarea exterioare 			
34	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	78,50	
35	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	78,50	
36	RpCJ35A k=1.5
	Desfacerea stratului tencuielii si a izolatiei verticale pe peretii exteriori gr. medie 40 mm	m2	166,70	
37	TrB02B2-5
	Transportul materialelor din grupa 4, pe distanta de 50 m (sapa, tencuiala)	t	9,34	
38	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (sapa, tencuiala, placi ceramice, beton asfaltic demolate)	t	9,34	
39	TsI50C5
	Transportarea deseurilor din constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	9,34	
		1.2. Lucrari de exterioare			
		1.2.1. Lucrari de terasamente			
40	RpCA02C
	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca de 1,6 - 3 m adincime	m3	122,50	
41	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	122,50	
42	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu -pentru pereu	100m2	0,79	
		1.2.2. Finisarea pereti exterioare			
43	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton  prin curatire cu perie de sirma	m2	166,70	
44	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti (norme de consum 0.35 kg/m2)	m2	166,70	
45	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	166,70	
46	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	166,70	
47	IzF01F2
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la peretii cuvelor sau  camerelor frigorifice,  cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat 	m2	166,70	
48	CE13D2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu- Bipol	m2	166,70	
		1.2.3. Pereu 			
49	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta grosime 5 cm	100m2	0,79	
50	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri existent, fafa costul))	m	78,50	
51	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ( placi de trotuare existent, fara costul)	m2	78,50	
		1.3. Perete despartitori, golurile usilor si geamurilor zidite			
52	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	1,17	
53	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	37,90	
		1.4. Timplarie			
54	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din metal bronata- 3 buc)	m2	4,86	
55	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profil PVC termopan - 24 buc)	m2	43,83	
56	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din metal cu lacata electronica si iala mecanica - 20 buc)	m2	35,11	
57	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din metal acoperita cu spon cu iala si lacata cu cod mecanic - 29 buc)	m2	52,96	
		1.5. Pardoseli			
		1.5.1. Tip 1			
58	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	265,70	
59	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa de armare D6 AI pas 150*150)	kg	826,33	
60	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat	m2	265,70	
61	CE13A2
	Hidroizolarea cu membrane bituminoase  Hidroizol modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 	m2	265,70	
62	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	265,70	
63	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2)	m2	265,70	
64	CG53A
	Pardosea "QUARZLINE", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent 	m2	265,70	
65	CG06A
	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	239,13	
		1.5.2. Tip 2			
66	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta grosime 5 cm	100m2	0,95	
67	IzF11A
	Strat de umplutura din cheramzita	m3	33,25	
68	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	95,00	
69	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa de armare D6 AI pas 150*150)	kg	295,45	
70	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat	m2	95,00	
71	CE13A2
	Hidroizolarea cu membrane bituminoase  Hidroizol modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 	m2	95,00	
72	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	95,00	
73	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2)	m2	95,00	
74	CG53A
	Pardosea "QUARZLINE", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent 	m2	95,00	
75	CG06A
	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	85,50	
		1.5.3. Tip 3			
76	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,00	
77	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat	m2	17,00	
78	CE13A2
	Hidroizolarea cu membrane bituminoase  Hidroizol modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 	m2	17,00	
79	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	17,00	
80	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2)	m2	17,00	
81	CG08B
	Pardoseli din dale flexibile din cauciuc Imperial gr 8mm, lipite cu clei pe baza de cauciuc pe un strat de captusire tip Duo-Protect 3-5mm	m2	17,00	
		1.5.4. Tip 4			
82	CG22A k=0,8
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,40	
83	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat	m2	4,40	
84	CE13A2
	Hidroizolarea cu membrane bituminoase  Hidroizol modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 	m2	4,40	
85	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	4,40	
86	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2)	m2	4,40	
87	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (culoarea sura)	m2	4,40	
		1.5.5. Tip 5			
88	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat	m2	725,30	
89	CE13A2
	Hidroizolarea cu membrane bituminoase  Hidroizol modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 	m2	725,30	
90	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	725,30	
91	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2)	m2	725,30	
92	CG53A
	Pardosea "QUARZLINE", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent 	m2	725,30	
93	CG06A
	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	652,77	
		1.5.6. Tip 6			
94	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat	m2	89,80	
95	CE13A2
	Hidroizolarea cu membrane bituminoase  Hidroizol modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 	m2	89,80	
96	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	89,80	
97	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2)	m2	89,80	
98	CG36A
	Pardoseli din placi laminat (rezistenta la uzura AC4; W4) gr 8 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic Duo-Protect 3-5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 	m2	89,80	
		1.5.7. Tip 7			
99	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat	m2	25,80	
100	CE13A2
	Hidroizolarea cu membrane bituminoase  Hidroizol modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 	m2	25,80	
101	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	25,80	
102	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2)	m2	25,80	
103	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum 8mm)	m2	25,80	
		1.5.8. Tip 8			
104	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat	m2	140,00	
105	CE13A2
	Hidroizolarea cu membrane bituminoase  Hidroizol modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 	m2	140,00	
106	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	140,00	
107	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2)	m2	140,00	
108	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (culoarea sura)	m2	140,00	
		1.6. Finisarea tavanelor			
		1.6.1. Tavane din gips-carton			
109	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,50	
110	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	54,50	
111	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,50	
112	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	54,50	
113	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,50	
114	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,50	
		1.6.2. Tavane din beton			
115	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton  prin curatire cu perie de sirma	m2	921,80	
116	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane (norme de consum 0.35 kg/m2)	m2	921,80	
117	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	921,80	
118	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	921,80	
119	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	921,80	
120	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	921,80	
		1.6.3. Tavane suspendate false 			
121	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	377,10	
122	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	335,80	
123	CK52B
	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m 	m2	41,30	
		1.6.4. Tavane cu pavele din cauciuc			
124	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton  prin curatire cu perie de sirma	m2	17,00	
125	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane (norme de consum 0.35 kg/m2)	m2	17,00	
126	CI15A
	Placaje din dale flexibile din cauciuc Imperial, lipite cu clei pe baza de cauciuc, executate simplu intr-o singura culoare (sur) pe suprafete plane la tavane	m2	17,00	
		1.7. Finisarea peretilor			
		1.7.1. Strat superior- placi ceramice			
127	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton  prin curatire cu perie de sirma	m2	395,30	
128	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti (norme de consum 0.35 kg/m2)	m2	395,30	
129	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Hidroizol intr-un strat	m2	395,30	
130	CF05A1
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane 	m2	395,30	
131	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	395,30	
132	CK18B
	Montarea coltare din mase plastice pe glafurile usilor	m	63,50	
133	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	395,30	
134	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	395,30	
		1.7.2. Strat superior - vopsea lavabila 			
135	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton  prin curatire cu perie de sirma	m2	3 310,80	
136	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti (norme de consum 0.35 kg/m2)	m2	3 310,80	
137	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Hidroizol intr-un strat	m2	3 310,80	
138	CF05A1
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane 	m2	3 310,80	
139	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	3 310,80	
140	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	3 182,32	
141	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3 182,32	
142	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in  miniu  pentru fiecare 1,0 mm (2mm se scade k=2) 	m2	-3 182,32	
143	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	3 182,32	
144	CK18C
	Montarea  coltare perforat din aluminiu la glafuri usilor, fereastrelor, peretilor	m	587,40	
145	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	3 182,32	
146	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3 182,32	
		1.7.3. Strat superior- briu decorativ, placaj de PFL melaminat la pereti			
147	CK07A
	Briu decorativ cu h-0.2 m, montate la pereti din MDF 	m	107,10	
148	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	214,00	
149	CK17E1
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Captuseala cu placi MDF (h-1.0 m)	m2	107,10	
		1.7.4. Strat superior - pavele din cauciuc			
150	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton  prin curatire cu perie de sirma	m2	49,50	
151	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti (norme de consum 0.35 kg/m2)	m2	49,50	
152	CF05A1
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane 	m2	49,50	
153	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	49,50	
154	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	49,50	
155	CI15A
	Placaje din dale flexibile din cauciuc Imperial, lipite cu clei pe baza de cauciuc, executate simplu intr-o singura culoare (sur) pe suprafete plane la pereti	m2	49,50	
		1.8. Balustrada din inox			
156	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	16,00	
157	CH06A
	Balustrada de inox sudata, fixata in peretii parapet, confectionate din teava din otel inox	m	8,20	
158	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	16,00