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1
	Buldozer pe șenile, destinat lucrărilor de terasamente, nivelări și sistematizări, decopertări, împingere și manipulare material, lucrări de drumuri și platforme industriale.
1. Anul fabricării – 2026;
1. Starea tehnică – nou;
1. Tip utilaj: buldozer pe șenile;
1. Greutate operațională: 13000 – 16000 kg;
1. Motor diesel, turboalimentat;
1. Capacitatea rezervorului de combustibil: nu mai mic de 300 litri; 
1. Putere motor: minim 115CP (85 kW) conform ISO 9249;
1. Sistem de răcire dotat cu ventilator acționat hidrostatic, eficient pentru lucru în condiții de temperatură ridicată și protecție a radiatorului de particule nisip;
1. Normă de poluare: minim Stage V (UE) conform Regulamentului (UE) 2016/1628, atestată prin Certificat de Omologare de Tip UE a motorului emis de o autoritate de omologare dintr-un stat membru UE;
1. Echipat cu sistem AdBlue;
1. Sistem hidraulic principal dotat cu pompă cu debit variabil (piston axial);
1. Lama tip PAT cu reglare hidraulică, cu capacitate minim 2,9 m3;
1. Acționare hidraulică pentru ridicare, înclinare și orientare;
1. Înălțimea lamei 1100-1300mm;
1. Adâncime minim – 450mm;
1. Sistem de transmisie: transmisie hidrostatică;
1. Direcție asistată hidraulic;
1. Forța maximă de tracțiune minim – 214 kN;
1. Șenile metalice, cu lățimea de minim 500 mm
1. Sacrificator, cu 3 colți;
1. Cabină închisă, izolată fonic, cu un nivel maxim de zgomot la urechea operatorului de maximum 75 dB(A) conform standardelor ISO 6396, certificată ROPS și FOPS conform ISO 3471 și ISO 3449, cu aer condiționat și încălzire, scaun cu suspensie pneumatică și cotiere reglabile, ștergătoare de parbriz și oglinzi retrovizoare;
1. Panou de control cu afișaj pentru parametri funcționali și lămpi de semnalizare;
1. Sistem de iluminare pentru lucru pe timp de noapte;
1. Echipat cu sistem de monitorizare a funcționării buldozerului prin GPS și GSM; 
1. Echipat cu manual de utilizare și exploatare, trusă cu instrumente, trusă prim-ajutor și stingător;
1. Declarația de conformitate CE;
1. Operatorul economic participant la procedura de achiziție să fie reprezentant / subreprezentat oficial al mărcii ofertante în Republica Moldova;
1. Operatorul economic participant la procedura de achiziție să prezinte confirmarea existenței pe teritoriul Republicii Moldova de un Centru de deservire tehnică conform cadrului normativ;
1. Certificat de garanție - termen de minimum 5 ani pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune;
1. Operatorul economic declarat câștigător la procedura de achiziție să asigure deservirea tehnică curent și rodajul, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada conservării;
1. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă;
1. Operatorul economic câștigător va livra bunurile achiziționate în decurs de 45 de zile din data semnării contractului de achiziție.



Suma estimativă fără TVA: 3 916 666,67 lei


	

