Proiectarea retelelor de aprovizionare cu apa si a sondei arteziene s.Buciumeni r-nul Ungheni.	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Statia de dezinfectare a apei
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului					
1	Pret de achizitie
	STATIA DE DEZINFECTARE A APEI CU HIPLOCORIT DE SODIU	шт.	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
2	PEATA
	STATIA DE DEZINFECTARE A APEI CU HIPLOCORIT DE SODIU  Montarea	шт.	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurare medicala si sociala	24,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Lucrari de constructii					
		Capitolul 3.1. Fundatii					
3	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,04			
 4	TsC03B1
	(Umpluturi) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,04			
 5	DI105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice 	100 m3	0,05			
 6	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	3,20			
 7	CC01C3
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 	kg	4,50			
 8	CC01C3
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 	kg	73,30			
 9	CA03L
	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa...	m3	1,50			
 10	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Manson Тэ325х6 GOST10704-91 L = 150.0   3 buc	kg	21,30			
   		Capitolul 3.2. Conducte si accesorii					
11	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.  Cot electrosudabil 90° PE100 SDR11 d50	шт.	2,00			
 12	AcA52D
	Teava din polietilena,Tub de protectie teava PE gofrata d160	m	5,00			
 13	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava D. 50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0	m	5,00			
 14	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50	шт.	2,00			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurare medicala si sociala	24,00 %				
		Transportarea materialelor	4,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
()		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
()