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Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.__ 
din ____20__



[bookmark: _Hlk77771056]DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                             
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)


Stimaţi domni,

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________ 
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție____________________________________________________________,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.






Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 22

	Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție:
	ocds-b3wdp1-MD-1785142851008
	/ 21659990
	din 04.08.2026
	, conform SIA RSAP / M-Tender

	Denumirea procedurii de achiziție:                                   
	Rafturi metalice industriale p/u depozitare – 2026 (2)



	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Model articol
	Ţara de origine
	Producător
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare
	
	
	
	1.1. Ramă rafturi DC 70, 800x 3000 x1.8 mm (RAL9001) - ramă raft echivalent DC 70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului), W= 800mm,H= 3000 mm,grosimea metal minim= 1.8 mm ,(RAL9001) Rafturile pentru paleţi DC sunt executate din europrofille , utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate şi încărcăre mare. Raftul pentru paleţi cu structură simplă şi uşor de montat.. Etajarea se formează din două traverse și aranjarea poliţelor între ele . Traversele cu sistem de fixare foarte simplu şi sigur,  distanţa dintre ele pe verticală poate fi reglată cu pasul de 40-45 mm. Compus din: DC70 PICIOR 3000  mm RAL9001 buc 2; BOLT DC-70 8x50 mm oriz/diag buc 9; BOLT DC-70/50 8x30 mm pentru baza picior buc 4; DC70 DIAGONALĂ 895 MM RAL9001 buc 6; FITTING DC70 buc 2; DC70 ORIZONTALĂ 764 MM RAL9001 buc 2;  Piuliţă DC-70 8x50 mm universală buc 13;  DC70 SUPORT PICIOR RAL9001 buc 2; Livrare, asamblare și montare
	
	

	1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare




	
	
	
	 1.2. Traversă 70x50x1800 mm - traversă echivalent DC70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 70x50mm, L=1800 mm.Rafturile pentru paleţi executate din europrofille şi utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate şi încărcăre mare. Raftul pentru paleţi cu structură simplă şi uşor de montat. Dimensiunile ramei şi numărul de poliţe sau paleţi se determină în funcţie de spaţiu şi mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse . Traversele cu sistem de fixare  simplu şi sigur, iar distanţa dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm. Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 1000 KG,, Grosimea metalului minim- 1,2mm. Livrare, asamblare și montare
	
	

	1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare
	
	
	
	 1.3.Traversă 70x 50x 2100 mm - traversă echivalent DC70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 70x 50 mm,  L=2100 mm.Rafturile pentru paleţi executate din europrofille şi utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate şi încărcăre mare. Raftul pentru paleţi cu structură simplă şi uşor de montat. Dimensiunile ramei şi numărul de poliţe sau paleţi se determină în funcţie de spaţiu şi mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse . Traversele cu sistem de fixare  simplu şi sigur, iar distanţa dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm. Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 700 KG,, Grosimea metalului minim-1,2mm. Livrare, asamblare și montare.
	
	

	1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare
	
	
	
	1.4. Traversă 70 x 50 x 2700mm – traversă echivalent DC 70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 70x50mm, L=2700 mm. Rafturile pentru paleţi executate din europrofille şi utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate şi încărcăre mare. Raftul pentru paleţi cu structură simplă şi uşor de montat. Dimensiunile ramei şi numărul de poliţe sau paleţi se determină în funcţie de spaţiu şi mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse . Traversele cu sistem de fixare  simplu şi sigur, iar distanţa dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm.Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 600 KG,, Grosimea metalului minim-1,2mm. Livrare, asamblare și montare.
	
	

	1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare
	
	
	
	1.5. Securități traverse - securitati p/u Traverse, zinc. Cite 2 buc., la traversa, clipsurii de siguranță metalice.
	
	

	1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare
	
	
	
	1.6. Placă din PAL H18-1800X800 (1710X745) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL  rezistente la greutăți cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere..1800X800 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 1710X745 mm,marginile  reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C:  Fără Cânt . Livrare, asamblare și montare
	
	

	1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare
	
	
	
	1.7. Placă din PAL H18-2100X600 (2010X545) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL  rezistente la greutăți cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere..2100X600 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 2010X545 mm,marginile  reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C:  Fără Cânt . Livrare, asamblare și montare.
	
	

	1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare
	
	
	
	1.8. Placă din PAL H18-2100X800 (2010X745) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL  rezistente la greutăți cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere.2100X800 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 2010X745 mm,marginile  reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C:  Fără Cânt .Livrare, asamblare și montare.
	
	

	1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare
	
	
	
	1.9. Placă din PAL H18-2700X600 (2610X545) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL  rezistente la greutăți cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere.2700X600 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft.2610X545 mm Dimensiunile reale de debitare,marginile  reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C:  Fără Cânt .Livrare, asamblare și montare.
	
	

	2. Rafturi metalice modulare p/u depozitare
	
	
	
	 2.1. Stâlp montant H.MM.2440-GV - Dimensiuni (mm) 2440mmх31mmх31mm. Galvanizat cu o lungime de 2440mm (sau 2432mm). Montantul galvanizat este destinat exclusiv pentru montarea rafturilor metalice modulare care au ca destinație organizarea și păstrarea comodă a obiectelor și instrumentelor de lângă casă, garaj, etc. Este fabricat din oțel de calitate industrială superioară. Livrare, asamblare și montare.
	
	

	2. Rafturi metalice modulare p/u depozitare
	
	
	
	2.2. TRAVERSA-Z L.MM.1195-GV - Traversa din metal galvanizat este destinată exclusiv pentru ansamblarea rafturilor. Lungime -1200mm modulare care este caracterizată de o durabilitate înaltă la o greutate foarte mică. Aceasta oferă rigiditate structurală superioară, permițând rafturilor să susțină greutăți mari (între 200kg - 300kg per nivel). Livrare, asamblare și montare.
	
	

	2. Rafturi metalice modulare p/u depozitare
	
	
	
	2.3. TRAVERSA-Z L.MM.900-GV - Traversa din metal galvanizat este destinată exclusiv pentru ansamblarea rafturilor modulare care este caracterizată de o durabilitate înaltă la o greutate foarte mică. Datorită calității superioare a traverselor, rafturile modulare sunt soluția ideală de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Lungime - 900mm. Livrare, asamblare și montare.
	
	

	2. Rafturi metalice modulare p/u depozitare
	
	
	
	2.4. TRAVERSA-Z L.MM.380-GV - Traversa din metal galvanizat este destinată exclusiv pentru ansamblarea rafturilor modulare care este caracterizată de o durabilitate înaltă la o greutate foarte mică. Datorită calității superioare a traverselor, rafturile modulare sunt soluția ideală de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Lungime - 380mm. Livrare, asamblare și montare.
	
	

	2. Rafturi metalice modulare p/u depozitare
	
	
	
	2.5. PLACĂ DIN PAL H10-1195X380, 0164PE - Placa din PAL și aglomerată sunt destinate special pentru rafturile modulare cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Datorită varietății suprafeței ce o au plăcile vă puteți personaliza designul rafturilor după dorință și necesitate. Plăcile din PAL și aglomerată sunt rezistente la greutăți și au o masă mică fapt ce facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere. Dimensiunile sale sunt de 1195mm lungime și 380mm lățime, iar indicele „H10”  grosime a plăcii de 10mm. Livrare, asamblare și montare.
	
	

	2. Rafturi metalice modulare p/u depozitare
	
	
	
	2.6. PLACĂ DIN PAL H10-900X380, 0164PE - Placa din PAL și aglomerată sunt destinate special pentru rafturile modulare cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Datorită varietății suprafeței ce o au plăcile vă puteți personaliza designul rafturilor după dorință și necesitate. Plăcile din PAL și aglomerată sunt rezistente la greutăți și au o masă mică fapt ce facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere. Are dimensiunile de 900×380mm (10mm grosime), ideale pentru componente de mobilier sau rafturi. Livrare, asamblare și montare.
	
	

	2. Rafturi metalice modulare p/u depozitare
	
	
	
	2.7. Set accesorii pentru rafturi modulare - Conector și Capac montant. Compus din: CAPAC MONTANT 36x36x11mm - 8 buc. Conector 22x10x10mm- 2 buc. PUNGA ZIPPER 150*200mm - 1 buc. Livrare, asamblare și montare.
	
	

	Total
	
	
	
	
	
	



Semnat:________________________________     

Numele, Prenumele:____________________________   

În calitate de: ________________________    

Ofertantul: _____________________________________________                                                  

Adresa: _______________________________

	




















Anexa nr. 23
la Documentația standard nr.___ 
din ____20__

	Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
	Numărul procedurii de achiziție:
	ocds-b3wdp1-MD-1785142851008
	/ 21659990
	din 04.08.2026
	, conform SIA RSAP / M-Tender

	Denumirea procedurii de achiziție:                                   
	Rafturi metalice industriale p/u depozitare – 2026 (2)



	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Cant.
	U/M
	Preţ unitar (f/TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma fără TVA
	Suma cu TVA
	Termen livrare
	Clasificație bugetară (IBAN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	39152000-2
	1.1. Ramă rafturi DC 70, 800x 3000 x1.8 mm (RAL9001)
	4
	Buc
	
	
	
	
	la commandă, în 5 zile
	MD87TRPCCC518430A00172AA

	39152000-2
	 1.2. Traversă 70x50x1800 mm
	12
	Buc
	
	
	
	
	
	

	39152000-2
	 1.3.Traversă 70x 50x 2100 mm
	8
	Buc
	
	
	
	
	
	

	39152000-2
	1.4. Traversă 70 x 50 x 2700 mm
	4
	Buc
	
	
	
	
	
	

	39152000-2
	1.5. Securități traverse
	96
	Buc
	
	
	
	
	
	

	39152000-2
	1.6. Placă din PAL H18-1800X800 (1710X745)
	6
	Buc
	
	
	
	
	
	

	39152000-2
	1.7. Placă din PAL H18-2100X600 (2010X545)
	1
	Buc
	
	
	
	
	
	

	39152000-2
	1.8. Placă din PAL H18-2100X800 (2010X745)
	3
	Buc
	
	
	
	
	
	

	39152000-2
	1.9. Placă din PAL H18-2700X600 (2610X545)
	2
	Buc
	
	
	
	
	
	

	TOTAL LOT 1
	
	
	
	

	39152000-2
	 2.1. Stâlp montant H.MM.2440-GV
	80
	Buc
	
	
	
	
	
	

	39152000-2
	2.2. TRAVERSA-Z L.MM.1195-GV
	35
	Buc
	
	
	
	
	
	

	39152000-2
	2.3. TRAVERSA-Z L.MM.900-GV
	270
	Buc
	
	
	
	
	
	

	39152000-2
	2.4. TRAVERSA-Z L.MM.380-GV
	436
	Buc
	
	
	
	
	
	

	39152000-2
	2.5. PLACĂ DIN PAL H10-1195X380, 0164PE
	14
	Buc
	
	
	
	
	
	

	39152000-2
	2.6. PLACĂ DIN PAL H10-900X380, 0164PE
	126
	Buc
	
	
	
	
	
	

	39152000-2
	2.7. Set accesorii pentru rafturi modulare
	20
	Buc
	
	
	
	
	
	

	TOTAL LOT 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL OFERTA
	
	
	
	



Semnat:________________________________________________     Numele, Prenumele:______________________________________ 

În calitate de: ___________________________________________     Ofertantul: _____________________________________________     Adresa: _____________________




