Reparatia blocurilor sanitare la Gimnaziul  Recea, raionul Straseni	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1.  Lucrari de reparatie la blocul sanitar p/u copii cu CES					
		Capitolul 1.1. 1. Lucrari de demolare					
1	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,000			
 2	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	15,000			
 3	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1,000			
 4	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,780			
 5	RpEC16A
	Demontat  priza	buc	2,000			
 6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  la pereti 	m2	30,750			
 7	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,150			
 8	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,000			
 9	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000			
 10	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,000			
 11	RpSB05C
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000			
   		Capitolul 1.2. 2. Lucrari de reparatie					
12	CD66A
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m	100m2	0,120			
 13	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu patru camere,   inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.0 x2.1(h) - 2 buc	m2	4,000			
 14	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,000			
 15	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	4,950			
 16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Betonocontact"	m2	30,750			
 17	CK26C
	Coltare din aluminiu 25x25 	m	11,000			
 18	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,750			
 19	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de  20x30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	30,750			
 20	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	6,000			
 21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	6,000			
 22	CK26C  aplicativ
	Plinte din polistiren la tavane	m	11,950			
 23	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	6,000			
 24	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000			
 25	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate 	buc	1,000			
 26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu " Betonocontact"	m2	6,000			
 27	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	6,000			
 28	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	6,000			
 29	CK27D aplicativ
	Pereti despartitori din mase plastice la blocul sanitar  din  foi de usi  (inclusiv usile)	m2	5,800			
 30	CL09A    aplicativ
	Bara de protectie pentru copii cu CES din teava de inox cu d=40 mm	m	5,000			
   		Capitolul 1.3. 3. Retele electrice interioare					
31	RpEA01A
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	25,000			
 32	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	18,000			
 33	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp	m	10,000			
 34	RpEE03A
	Montarea prizelor 	buc	2,000			
 35	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor 	buc	1,000			
 36	RpEF02B
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, 	buc	1,000			
   		Capitolul 1.4. 4.  Retele apa, canalizare					
37	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000			
 38	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000			
 39	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000			
 40	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000			
 41	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000			
 42	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000			
 43	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000			
 44	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000			
 45	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000			
 46	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000			
 47	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,000			
 48	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,000			
 49	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,000			
 50	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000			
 51	SC11B1  aplicativ
	Uscator de mini electric, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin	buc	2,000			
     		Capitolul 2.  Lucrari de reparatie la blocurile sanitare existente 					
		Capitolul 2.1. 1. Lucrari de demolare					
52	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	6,000			
 53	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,000			
 54	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,000			
 55	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	100,000			
 56	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	10,000			
 57	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000			
   		Capitolul 2.2. 2. Lucrari de reparatie					
58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Betonocontact"	m2	78,500			
 59	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	51,500			
 60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	130,000			
 61	CK26C  aplicativ
	Plinte din polistiren la tavane	m	62,400			
 62	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	130,000			
 63	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	130,000			
 64	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	101,200			
 65	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate 	buc	6,000			
 66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu " Betonocontact"	m2	17,800			
 67	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	17,800			
 68	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	17,800			
 69	CK27D aplicativ
	Pereti despartitori din mase plastice la blocul sanitar  din  foi de usi  (inclusiv usile)	m2	7,200			
   		Capitolul 2.3. 4.  Retele apa, canalizare					
70	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,500			
 71	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000			
 72	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000			
 73	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000			
 74	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000			
 75	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	10,000			
 76	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000			
 77	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	10,000			
 78	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	10,000			
 79	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,000			
 80	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000			
 81	SC11B1  aplicativ
	Uscator de mini electric, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin	buc	3,000			
 82	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Apa rece)	m	28,000			
 83	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Apa calda)	m	28,000			
 84	IA16A
	Boiler 100 l, inclusiv	buc	1,000			
 85	pret producatorului
	Boiler electric	buc	1,000			
 86	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000			
     		Capitolul 3. Lucrari de reparatie la statia de epurare					
87	RpEG03A
	Conectarea blocului  de distributie a energiei electrice	buc	1,000			
 88	RpEG17D
	Demontarea panoului  electrice 220 W	buc	1,000			
 89	RpEG02A
	Montarea panoului electric  220 W	buc	1,000			
 90	RpEI01A
	Reglarea statiei tip "Topas"	buc	1,000			
 91	RpEG17E
	Demontarea compresorului 220 W	buc	2,000			
 92	RpEG11A
	Montarea compresorului 220 W	buc	2,000			
 93	RpEG17E   aplicativ
	Demontarea supapei electrice	buc	2,000			
 94	RpEG11A  aplicativ
	Montarea supapei electrice	buc	2,000			
 95	RpEA12D1
	Demontarea tevilor suflantei	m	1,000			
 96	RpEG06A
	Montarea casutei din PP	buc	1,000			
 97	RpEG03A
	Conectarea statiei  la energie electrica	buc	1,000			

NOTĂ: termenul de executare a lucrărilor: 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului.