Caiet de sarcini (F1+F5)
Lucrări de reparații / reabilitarea a drumurilor locale și amenajarea trecerilor denivelate (supraînalțări) în s. Puhăceni, r-l Anenii Noi”

1. Preambul
1.1 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și 
1.2 constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica și financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele în vigoare.
1.3 Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale solicitate.
1.4 În situația nerespectării acestor cerințe și condiții oferta este considerată neconformă.
2. [bookmark: _Hlk165561678]Descriere generală
2.1 Lucrări de reparații / reabilitarea a drumurilor locale și amenajarea trecerilor denivelate (supraînalțări) în s. Puhăceni, r-l Anenii Noi” perioada de execuție a lucrărilor fiind de 60 de zile calendaristice:
2.2 Lucrările de construcții se vor realiza în baza graficului de execuție a lucrărilor, coordonat  între Antreprenor și Beneficiar și conform etapelor prevăzute în documentația de execuție, conform normativelor în construcții, dupa transmiterea avizului de incepere a lucrarilor de catre Beneficiar. 

3. Informaţii şi proiectare
3.1 Lucrări de reparații / reabilitarea a drumurilor locale și amenajarea trecerilor denivelate (supraînalțări) în s. Puhăceni, r-l Anenii Noi” se vor realiza în baza devizului de cheltuieli și proiectului de execuție, parte integrantă a contractului, elaborat și expertizat conform legislatiei, normelor, regulamentelor si standardelor Republicii Moldova in vigoare obligatorii pentru execuție de către antreprenor. Organizarea lucrărilor de construcție se vor organiza și executa conform normativelor în vigoare și tehnologiei pentru fiecare domeniu în parte.
4. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
4.1 Pentru toate materialele utilizate vor fir prezentate certificate de conformitate și de calitate a producătorului produselor ofertate, accentul fiind pus pe produse cu fiabilitate înaltă.
4.2 Pentru manoperă, calitatea lucrărilor executate trebuie să fie de minim 5 ani termen de garanție.
4.3 Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie sa corespunda cerintelor Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR Nr. 434 din 28-12-2023. Înlocuirea produselor si procedeelor prevăzute in proiect cu altele se vor efectua numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului. 
4.4 Se supun obligatoriu verificării calității si recepționarii lucrărilor ascunse si/sau in faze determinante la construcții și instalații aferente prevăzute in proiectul de execuție.
4.5 Executantul va stabili răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale in vigoare.

5. Mostre
5.1 Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea construcției conform prevederilor Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR Nr. 434 din 28-12-2023. La toate materialele, utilajele si lucrările de construcție, parametrii tehnici ale cărora diferă sau care nu sunt prevăzute de către documentația de execuție, antreprenorul va prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de materiale necesara pentru aprecierea parametrilor tehnice la cererea autorității contractante.
5.2 Autoritatea contractantă-grupul de lucru pentru achiziții publice în timpul examinării și evaluării ofertelor depuse la concurs va solicita mostre și certificate de conformitate ale materialelor de bază necesare pentru executarea proiectului.
5.3 Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor esențiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu de specialitate a antreprenorului general și responsabil tehnic (anterior diriginte de șantier) atestat.
6. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente
6.1 Furnizarea materialelor de construcții va fi efectuată de catre antreprenor conform parametrilor tehnici stipulați în documentația de execuție și certificate în modul stabilit in Republica Moldova, purtând răspundere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protecția lor. Materialele se vor livra în ambalajele originale, containere sau pachete purtând marca si identificarea producătorului sau furnizorului.
6.2 Toate materialele, elementele și dotările care au caracteristici diferite de cele prevăzute în proiect precum și acelea care prezintă defecțiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de muncă sau la producerea unor daune materiale de orice natură vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, în cazul în care este posibil, numai părțile de material care nu prezintă deteriorări, însă numai după ce s-a facut o verificare severă asupra calității lor.
6.3 Conform prevederilor Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR Nr. 434 din 28-12-2023 antreprenorul efectuează protecția si securitatea lucrărilor executate, construcțiilor si teritoriilor aferente, in funcție de condițiile atmosferice pînă la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
6.4 Executantul este obligat să folosească la executarea lucrărilor contractate numai materiale certificate pe teritoriul Republicii Moldova, să nu deterioreze clădirile, obiectele și instalațiile existente care nu fac parte din obiectul de reparație, să folosească numai mecanisme și utilaje speciale  destinate  pentru executarea lucrărilor de construcție conform proiectului tehnic și normativelor în vigoare.
6.5 Executantul este obligat pentru supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate si pentru care au predat investitorului documentele necesare. Se va sesiza in timp de 24 de ore Agenția de Supraveghere Tehnică, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuției lucrărilor. 
7. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție
7.1 Executarea încercărilor, verificările, testele și măsurătorile necesare a tuturor elementelor şi lucrărilor se vor efectua conform documentației de execuție, reglementărilor tehnice naționale specifice fiecărui domeniu de lucrări şi prescripțiilor tehnice, fiind obligatorii pentru executare și pot fi efectuate integral de reprezentanți autorizați ai Antreprenorului în colaborare cu  reprezentanții autorizați ai Beneficiarului, sau numai de reprezentanții autorizați ai Angajatorului.
7.2 Cheltuielile tuturor încercărilor, verificărilor și măsurătorilor, pentru punerea în funcțiune a lucrărilor trebuie prevăzute și suportate de Antreprenor. Toate materialele de construcție pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor documentației de execuție, daca au fost livrate cu certificat de calitate și dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări.
7.3 Procesele verbale de verificare a calității lucrărilor ascunse şi/sau in faze determinante la lucrările ce se execută prin subantrepriză se înregistrează in registrele antreprenorului. Responsabil de păstrarea, întocmirea si ținerea la zi a registrelor tehnice este responsabilul tehnic (anterior dirigintele de șantier) atestat. 
7.4 Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, odată cu prezentarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate lunar și procesele verbale cu rezultatele încercărilor de laborator, certificatele de conformitate a materialelor, garanția furnizorilor la materiale aplicate și cartea tehnică a construcției completată.
8.  Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
8.1 Executantul este obligat de a soluționa neconformitățile, defectele si neconcordanțele apărute in fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. În toate cazurile, în care la verificarea unei lucrări ascunse si/sau in faze determinate se constată abateri peste limitele admise sau neîncadrarea in prevederile din documentele normative, proiecte si prescripții tehnice, urmează procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa in continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau înglobare, lucrarea defectuoasă în cauză, sau care ar împiedica accesul la ea.
8.2 Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibile, care duc la nerespectarea exigențelor esențiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. În aceste cazuri se va întocmi un plan de măsuri cu termeni pentru repunerea lucrării in situația prevăzută in proiect, după executarea remedierilor se întocmește un nou proces verbal de verificare a calității lucrărilor ascunse si/sau in faze determinante, care se înregistreze conform dispozițiilor legale.
8.3 Executantul este obligat sa execute remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lui atît in perioada de execuție cat şi in perioada de garanție stabilită conform legislației și clauzelor contractului de antrepriză.
8.4 Executantul este obligat de a soluționa defectele apărute  din vina sa în timpul executării lucrărilor la clădirile, obiectele, instalațiile, terenuri, rețele sau construcțiile existente, care nu fac parte din obiectul contractului, pe proprie cheltuială. 
9. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție
9.1 Trasarea geodezică a clădirii - conform proiectului de execuție. Drept înălțime geodezică pentru organizarea reliefului servește reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii clădirii, care corespunde cotei  planului general. Toleranțele admisibile la executarea lucrărilor trebuie sa fie minime conform prescripțiilor tehnice si actelor normative in vigoare. Condițiile de certificare a calității lucrărilor executate se consideră a fi îndeplinite prin emiterea de către Antreprenor a Certificatului de Calitate și Garanție, document verificat și aprobat de Beneficiar prin organele sale de control și prezentat comisiei de recepție finală.
10. Nivelul admis al zgomotului, vibrațiilor, protecție a mediului
10.1 Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă documentației de execuție, normelor şi prescripțiilor tehnice stabilite. Se vor urmări regulile specifice pe perioada desfășurării șantierului astfel încât sa se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgătoare sau freatice învecinate, poluarea fonică a vecinătății, degajarea de noxe sau substanțe în suspensie in atmosferă. Toate operațiunile de evacuare a deșeurilor se vor face în baza unui contract cu o companie de salubrizarea autorizată sau direct către o groapă de gunoi autorizată dar în baza de contract preplătit.
11. Cerinţe privind lucrările de construcții aferente montării instalațiilor și utilajelor
11.1 Amplasarea tuturor instalațiilor, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie sa corespundă documentației de execuție, normativelor tehnice in vigoare. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor esențiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu cu responsabil tehnic (diriginți de şantier) atestați.
11.2 Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte:
11.2.1 Documente doveditoare privitor sistemului de management a calității lucrărilor de construcție montaj și manualul calității.
11.2.2 Declarație și documente doveditoare privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrărilor.
11.2.3 Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de personal specializat, instruit și atestat, pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul: Construcții civile, industriale și agrozootehnice – relevante domeniului acestei achiziții publice.
11.2.4 Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de responsabil tehnic (anterior diriginte de șantier) atestat pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul: - relevante domeniului acestei achiziții publice.
11.2.5 Recepția lucrărilor va fi realizata conform legislației in vigoare. Ansamblul lucrărilor ce urmează a fi executate în cadrul contractului, prevăzute in graficul de execuție, trebuie finalizate la termenul convenit, termen care se calculează de la data emiterii de către Beneficiar a avizului de începere a lucrărilor, iar perioada de execuție a lucrărilor fiind de 60 de zile calendaristice).
11.2.6 La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a notifica in scris Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.
12. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
12.1 Pentru respectarea strictă a tehnologiilor de execuție si într-o abordare globală a lucrărilor de construcție se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupune:
12.1.1 antreprenorul este obligat să folosească utilaje adecvate tehnologiei de exploatare pentru executarea lucrărilor de construcție, să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor care se vor executa.
12.1.2 împrejmuirea provizorie a amplasamentului construcție si asigurarea accesului securizat;
12.1.3 amenajarea încăperii pentru depozitarea utilajului, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;
12.1.4 amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   si   produselor semifabricate;
12.1.5 asigurarea provizorie cu utilități.
12.2 Responsabilitatea pentru securitatea muncii, autoincendiară si utilajului industrial periculos conform legislației in vigoare о poarta executantul lucrărilor de construcție pană la finalizarea lor.
12.3 Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrării, disponibilitatea de personal atestat pentru executarea lucrărilor specifice și responsabil tehnic (anterior diriginți de șantier) atestați.
13.  Cerinţe privind calculul costului
13.1 Costul ofertei să fie calculat conform normelor de deviz și prețurilor curente ale anului 2026, oferta se întocmește în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini. 
13.2 Totodată, având in vedere finanwțarea obiectului dat din contul proiectului, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor si salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și coordonare cu Ministerul Finanțelor. 
14.  Securitatea muncii și autoincendiară a șantierului.
14.1 Lucrări de reparații / reabilitarea a drumurilor locale și amenajarea trecerilor denivelate (supraînalțări) în s. Puhăceni, r-l Anenii Noi”Organizarea de șantier se va desfășura în incinta amplasamentului construcției, strict în limitele incintei cu rampă de curățare la ieșirea în stradă. Antreprenorul este răspunzător pentru organizarea de șantier (respectiv parcarea mijloacelor de transport, depozitarea materialelor și utilajelor) pe amplasamentul agreat împreuna cu Beneficiarul. Pentru asigurarea utilităților șantierului se vor face branșamente provizorii pentru organizare de șantier racordate la rețelele existente în zonă. Pe durata executării lucrărilor de construcție se vor respecta următoarele:
14.1.1 Instruirii corespunzătoare a muncitorilor implicați în lucrări, conform activității desfășurate;
14.1.2 împrejmuirii, marcării cu plăcuțe de avertizoare și securizare a zonelor de lucru, pentru a exclude accesul în incinta acestora a persoanelor străine;
14.1.3 asigurarea organizării în condiții limitate conform normativelor în vigoare a accesului personalului și persoanelor în clădirea școlii; 
14.1.4 orice eveniment în activitatea de organizare și executare a lucrărilor de construcție (accidente, incendii, etc.), accidente de circulație produse în zona de lucru, a consecințelor civile și penale, cauzate de neluarea tuturor măsurilor, de semnalizare, dirijare a circulației oamenilor și transportului, revin în sarcina și răspunderea antreprenorului executor a lucrărilor.
14.2 Respectarea actelor normative în vigoare privind securitatea si sănătatea în muncă.
15. Condițiile de contractare:
15.1 Beneficiarul solicită garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată.
15.2 Contractul se încheie între beneficiar şi ofertantul câștigător în termen de maximum 5 (cinci) zile de la data determinării ofertei câștigătoare, pe un termen prevăzut în anunțul de participare.
15.3 Durata de execuție a lucrărilor conform etapelor principale și graficul de execuție a lucrărilor – 60 de zile calendaristice în perioada de valabilitate a contractului de antrepriză. 
15.4 Antreprenorul general, după primirea scrisorii de acceptare a ofertei din partea Beneficiarului, în termen de maximum 6 zile, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului, se angajează să prezinte autorității contractante, garanția de bună execuție a contractului (contract de cont bancar de depozit-garanție de buna execuție), obținută de la banca unde se deservește, pentru o sumă în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. 
15.5 Garanția de bună execuție a contractului se va returna Antreprenorului general de către autoritatea contractantă în baza notificării scrise către agentul bancar, care se va face după executarea integrală a contractului de achiziție publică, semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/finală și predare către ,,Beneficiar” a certificatului de garanție pentru lucrările executate. Perioada de garanție pentru lucrările executate – min 5 ani, care va începe de la data recepției la terminarea lucrărilor.
15.6 Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) – 3 zile calendaristice.
15.7 Execuția lucrărilor se va face in conformitate cu oferta desemnata câștigătoare, parte integranta a contractului. 
15.8 Beneficiarul va desemna un responsabil tehnic care va supraveghea calitatea lucrărilor și a materialelor folosite în lucru, desfășurarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție și prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la șantier, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.
15.9 Lucrările trebuie să fie începute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului general de execuție a lucrărilor si terminate la termenul stabilit. Se pot admite prelungiri de termene numai in cazul unor situații neprevăzute.
15.10 În situația in care pe parcursul execuției lucrărilor sunt necesare modificări ale soluției tehnice din proiectul de execuție se vor întocmi și prezenta documentele necesare, după caz, cu respectarea normativelor în vigoare și obligațiilor legale, următoarele documente:
15.10.1  Dispoziția de santier pentru execuția lucrărilor în tocmită de proiectant si semnata de Responsabilul tehnic (anterior Dirigintele de santier), Beneficiar si Executant, însotită de memoriul justificativ întocmit de proiectant și după caz, însușită de verificatorul de proiect.
15.10.2 Listele de cantități pentru lucrările suplimentare sau pentru cele la care urmează a se renunța, întocmite de proiectant, semnate si ștampilate de responsabilul tehnic/ dirigintele de șantier, de proiectant și de reprezentantul legal al Beneficiarului.
16. Însușirea prezentului caiet de sarcini și a proiectului de execuție, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru toți ofertanții participanți la licitație, aceasta urmând să facă parte integrantă din contractul de antrepriză ce urmează să se încheie cu câștigătorul licitației
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Caiet de sarcini
 Reparatie str. 31 August 1989 din s. Puhăceni


	№ crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Drum str. 31 August
	
	

	1
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta

	m3
	212,5000

	 2
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	2,1250

	 3
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	340,0000

	 4
	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea
	100m2
	8,5000

	 5
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3
	1,7000

	 6
	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire  (piatra sparta H=0.15 m)
	m3
	127,5000

	 7
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6l/m2)
	t
	0,5100

	 8
	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  Beton asfaltic BAD22.4.bitum 50/70
	m2
	850,0000

	 9
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)
	t
	0,2550

	 10
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton asfaltic deschie BA 16
	m2
	850,0000

	
	
	2. Consolidarea acostamentelor
	
	

	11
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	0,2085

	 12
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	33,3600

	 13
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3
	0,1390

	 14
	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  Piatra sparta LA30.fr 8-31.5 conform
	m2
	139,0000

	
	
	3. Accese laterale
	
	

	15
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta
	m3
	41,8000

	 16
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	0,4180

	 17
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	66,8800

	 18
	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea

	100m2
	1,6720

	 19
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma

	100 m3
	0,5016

	 20
	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire  (piatra sparta H=0.15 m)

	m3
	25,0800

	 21
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6l/m2)

	t
	0,1003

	 22
	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  Beton asfaltic BAD22.4.bitum 50/70

	m2
	167,2000

	 23
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)

	t
	0,0516

	 24
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton asfaltic deschie BA 16

	m2
	167,2000



Notă: Serviciile și lucrările topogeodezice necesare bunei organizări a șantierului și executării lucrărilor sus-menționate vor fi executate de către specialiștii din domeniu, contractați și achitați de către și din contul companiei desemnată câștigător!!!



Formular Nr.5
WinCmeta
	Lot 1.1. Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s. Puhăceni - str. 31 August 1989
	Investitor 



Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
Reparatie str. 31 August 1989 din s. Puhăceni

	№ crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Drum str. 31 August

	
	

	1
	DI118

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta

	m3
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138

	
	
	Total
	 lei
	

	2
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500

	
	
	Total
	 lei
	

	3
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383

	
	
	Total
	 lei
	

	4
	DH02B

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea

	100m2
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1320

	
	
	Total
	 lei
	

	5
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma

	100 m3
	

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900

	
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	1,1920

	
	
	Total
	 lei
	

	6
	DA12A

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire  (piatra sparta H=0.15 m)

	m3
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,8000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,2570

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,1020

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	1,2700

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2500

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0250

	
	
	Total
	 lei
	

	7
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6l/m2)

	t
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	
	
	Total
	 lei
	

	8
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  Beton asfaltic BAD22.4.bitum 50/70

	m2
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600

	
	1111000100013101
	Beton asfaltic BAD22.4.bitum 50/70
	t
	0,1410

	
	1421102200000-1
	Nisip bitumat
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0160

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079

	
	
	Total
	 lei
	

	9
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)

	t
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	
	
	Total
	 lei
	

	10
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton asfaltic deschie BA 16

	m2
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	1111000100013111
	Beton asfaltic deschis cu criblula BA16 les.bitum 50/70
	t
	0,0940

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	2. Consolidarea acostamentelor

	
	

	11
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500

	
	
	Total
	 lei
	

	12
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383

	
	
	Total
	 lei
	

	13
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma

	100 m3
	

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900

	
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	1,1920

	
	
	Total
	 lei
	

	14
	DI115

	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  Piatra sparta LA30.fr 8-31.5 conform

	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	0,1260

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	3. Accese laterale

	
	

	15
	DI118

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta

	m3
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138

	
	
	Total
	 lei
	

	16
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500

	
	
	Total
	 lei
	

	17
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383

	
	
	Total
	 lei
	

	18
	DH02B

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea

	100m2
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1320

	
	
	Total
	 lei
	

	19
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma

	100 m3
	

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900

	
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	1,1920

	
	
	Total
	 lei
	

	20
	DA12A

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire  (piatra sparta H=0.15 m)

	m3
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,8000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,2570

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,1020

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	1,2700

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2500

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0250

	
	
	Total
	 lei
	

	21
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6l/m2)

	t
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	
	
	Total
	 lei
	

	22
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  Beton asfaltic BAD22.4.bitum 50/70

	m2
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600

	
	1111000100013101
	Beton asfaltic BAD22.4.bitum 50/70
	t
	0,1410

	
	1421102200000-1
	Nisip bitumat
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0160

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079

	23
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)

	t
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	24
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton asfaltic deschie BA 16

	m2
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	1111000100013111
	Beton asfaltic deschis cu criblula BA16 les.bitum 50/70
	t
	0,0940

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053



Notă: Serviciile și lucrările topogeodezice necesare bunei organizări a șantierului și executării lucrărilor sus-menționate vor fi executate de către specialiștii din domeniu, contractați și achitați de către și din contul companiei desemnată câștigător!!!



	Lot 1.2. Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s. Puhaceni - str. Grigore Botnarenco
	Formular Nr.1
WinСmeta


	(denumirea obiectivului)
	


Caiet de sarcini
 Reparatie str. Grigore Botnarenco din s. Puhăceni


	№ crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Drum str. Grigore Botnarenco
	
	

	1
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta

	m3
	212,5000

	 2
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	2,1250

	 3
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	340,0000

	 4
	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea
	100m2
	8,5000

	 5
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3
	1,7000

	 6
	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire  (piatra sparta H=0.15 m)
	m3
	127,5000

	 7
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6l/m2)
	t
	0,5100

	 8
	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  Beton asfaltic BAD22.4.bitum 50/70
	m2
	850,0000

	 9
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)
	t
	0,2550

	 10
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton asfaltic deschie BA 16
	m2
	850,0000

	
	
	2. Consolidarea acostamentelor
	
	

	11
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	0,2085

	 12
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	33,3600

	 13
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3
	0,1390

	 14
	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  Piatra sparta LA30.fr 8-31.5 conform
	m2
	139,0000


Notă: Serviciile și lucrările topogeodezice necesare bunei organizări a șantierului și executării lucrărilor sus-menționate vor fi executate de către specialiștii din domeniu, contractați și achitați de către și din contul companiei desemnată câștigător!!!


Formular Nr.5
WinCmeta
	Lot 1.2. Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s. Puhăceni - str. Grigore Botnarenco
	Investitor 



Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
Reparatie str. Grigore Botnarenco din s. Puhăceni

	№ crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Drum str. Grigore Botnarenco 
	
	

	1
	DI118

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta

	m3
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138

	
	
	Total
	 lei
	

	2
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500

	
	
	Total
	 lei
	

	3
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383

	
	
	Total
	 lei
	

	4
	DH02B

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea

	100m2
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1320

	
	
	Total
	 lei
	

	5
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma

	100 m3
	

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900

	
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	1,1920

	
	
	Total
	 lei
	

	6
	DA12A

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire  (piatra sparta H=0.15 m)

	m3
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,8000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,2570

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,1020

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	1,2700

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2500

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0250

	
	
	Total
	 lei
	

	7
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6l/m2)

	t
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	
	
	Total
	 lei
	

	8
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  Beton asfaltic BAD22.4.bitum 50/70

	m2
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600

	
	1111000100013101
	Beton asfaltic BAD22.4.bitum 50/70
	t
	0,1410

	
	1421102200000-1
	Nisip bitumat
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0160

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079

	
	
	Total
	 lei
	

	9
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)

	t
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	
	
	Total
	 lei
	

	10
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton asfaltic deschie BA 16

	m2
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	1111000100013111
	Beton asfaltic deschis cu criblula BA16 les.bitum 50/70
	t
	0,0940

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	2. Consolidarea acostamentelor

	
	

	11
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500

	
	
	Total
	 lei
	

	12
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383

	
	
	Total
	 lei
	

	13
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma

	100 m3
	

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900

	
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	1,1920

	
	
	Total
	 lei
	

	14
	DI115

	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  Piatra sparta LA30.fr 8-31.5 conform

	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	0,1260

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045

	
	
	Total
	 lei
	


Notă: Serviciile și lucrările topogeodezice necesare bunei organizări a șantierului și executării lucrărilor sus-menționate vor fi executate de către specialiștii din domeniu, contractați și achitați de către și din contul companiei desemnată câștigător!!!



	Lot 1.3 Amenajarea trecerilor denivelate (supraînălțate) în s. Puhăceni
	Formular Nr.1
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Caiet de sarcini
Amenajarea unei (unui loc)!!! treceri denivelate (supraînălțate)
Atenție: Deviz-Oferta (F3,5,7) urmează a fi întocmită pentru amenajarea trecerilor denivelate (supraînălțate) – în 15 locuri!!!

	№ crt.
	Simbol norme şi Cod resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Amenajarea unei treceri denivelate (supraînălțată)
	
	

	1
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm
	m2
	30,00

	2
	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	4,00

	3
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)
	m2
	32,00

	4
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t
	0,01

	5
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 8,0 cm, cu asternere manualaK=2=2,00
	m2
	35,00

	6
	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
	m2
	40,00

	7
	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial
	buc
	10,00

	8
	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentrucirculatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat
	buc
	20,00


Atenție: Deviz-Oferta urmează a fi întocmită pentru amenajarea trecerilor denivelate (supraînălțate) – în 15 locuri!!!

Notă: Supraînălțările urmează a fi amenajate în preajma următoarelor locații:
1. Str. Luceafărul cu str. Bălții (intrarea în sat).
2. Str. Luceafărul, nr 21 (Stația de Autobuz)
3. Str. Luceafărul, nr 30 (în preajma portiței spre Gimnaziu).
4. Str. Alexandru Plămădeală cu str. Viișoara (intrarea în sat sau la Moară)
5. Str. Alexandru Plămădeală, 20 (Azil)
6. Str. Alexandru Plămădeală, 35 (OMF)
7. Str. Alexandru Plămădeală cu str. Miorița (spre Gimnaziu)
8. Str. Alexandru Plămădeală, 70 (Monument).
9. Str. Alexandru Plămădeală cu str. Bălții (intrarea în sat)
10. Str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 21 cu str. Miorița (poarta Gimnaziului)
11. Str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 22 cu str. Miorița (poarta Cimitirului)
12. Str. Centrală, 7 (Grădinița)
13. Str. Centrală, 25 (Complexul Sportiv)
14. Str. Centrală, 45 (Poșta)
15. Str. Centrală, 64 (Grădinița nouă)




Formular Nr.5
	Lot 1.3 Amenajarea trecerilor denivelate (supraînălțate) în s. Puhăceni
	Investitor


Catalog de preţuri unitare pentru obiectul
Amenajarea unei (unui loc)!!! treceri denivelate (supraînălțate)

	№ crt.
	Simbol norme şi Cod resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Amenajarea unei treceri denivelate (supraînălțată)
	
	

	1
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm
	m2
	30,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.
	m3
	0,0320

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182

	2
	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	4,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307

	3
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)
	m2
	32,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500

	4
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t
	0,01

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	5
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 8,0 cm, cu asternere manuala, K=2=2,00
	m2
	35,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0940

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114

	6
	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
	m2
	40,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900

	
	2430126108720
	Email alb ii E.109-5
	kg
	0,7300

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,3500

	
	2513206621650
	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime
	kg
	0,1140

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480

	7
	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial
	buc
	10,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600

	
	2663102100000
	Beton
	m3
	0,1000

	
	2811106301794
	Stilp metalic confectionat industrial
	buc
	1,0000

	8
	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat
	buc
	20,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200

	
	2615107326105
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial
	buc
	1,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8
	buc
	2,0000

	
	2874125881230
	Saiba plata M 8
	kg
	0,0200

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400



Atenție: Deviz-Oferta urmează a fi întocmită pentru amenajarea trecerilor denivelate (supraînălțate) – în 15 locuri!!!


Președintele grupului de lucru					Plămădeală Veaceslav
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