CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sec Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sec Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie: Liceul Teoretic Profil Arte "Elena Alistar", mun. Chisinau, sec. Botanica, bd. Decebal, nr. 74
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Cabinet 102
	
		1.1.1. Tavane
	
1	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	49,2100
	
2	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	49,2100
	
		1.1.2. Pereti
	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	74,5800
	
4	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	4,0000
	
5	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	38,0000
	
6	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	74,5800
	
7	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	18,4500
	
8	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
9	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei  (Maiaki)
	m	55,0000
	
10	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	74,5800
	
11	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	74,5800
	
12	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	74,5800
	
13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	74,5800
	
14	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	74,5800
	
15	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	74,5800
	
16	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
17	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	37,2900
	
18	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	37,2900
	
19	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	4,0000
	
20	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	24,0000
	
21	RpCR27D2
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta
	m2	17,0000
	
		1.1.3. Pardosele
	
22	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	30,0000
	
23	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	49,5400
	
24	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	49,5400
	
25	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	49,5400
	
26	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	7,4300
	
27	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	49,5400
	
28	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit
	m3	5,9500
	
29	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	49,5400
	
30	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	173,3900
	
31	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, calitate superioara)
	m2	49,5400
	
32	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	30,0000
	
		1.1.4. Glafuri
	
33	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	10,2600
	
34	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	10,2600
	
35	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	10,2600
	
36	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	10,2600
	
37	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,2600
	
38	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2600
	
39	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	10,2600
	
40	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,2600
	
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2600
	
42	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	10,2600
	
43	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	40,0000
	
		1.2. Cabinet 103
	
		1.2.1. Tavane
	
44	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	49,0000
	
45	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	49,0000
	
		1.2.2. Pereti
	
46	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	74,5800
	
47	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	4,0000
	
48	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	38,2200
	
49	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	74,5800
	
50	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	18,3800
	
51	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
52	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei  (Maiaki)
	m	55,0000
	
53	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	74,5800
	
54	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	74,5800
	
55	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	74,5800
	
56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	74,5800
	
57	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	74,5800
	
58	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	74,5800
	
59	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
60	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	37,2900
	
61	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	37,2900
	
62	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	4,0000
	
63	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	23,9500
	
64	RpCR27D2
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta
	m2	16,8000
	
		1.2.3. Pardosele
	
65	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	30,0000
	
66	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	49,0000
	
67	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	49,0000
	
68	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	49,0000
	
69	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	7,3500
	
70	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	49,0000
	
71	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit
	m3	5,8800
	
72	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	49,0000
	
73	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	171,5000
	
74	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, calitate superioara)
	m2	49,0000
	
75	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	30,0000
	
		1.2.4. Glafuri
	
76	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	10,2400
	
77	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	10,2400
	
78	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	10,2400
	
79	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	10,2400
	
80	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,2400
	
81	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2400
	
82	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	10,2400
	
83	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,2400
	
84	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2400
	
85	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	10,2400
	
86	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	39,8000
	
		1.3. Cabinet 104
	
		1.3.1. Tavane
	
87	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	49,2100
	
88	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	49,2100
	
		1.3.2. Pereti
	
89	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	74,5800
	
90	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	4,0000
	
91	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	38,1500
	
92	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	74,5800
	
93	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	18,4000
	
94	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
95	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei  (Maiaki)
	m	55,0000
	
96	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	74,5800
	
97	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	74,5800
	
98	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	74,5000
	
99	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	74,5800
	
100	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	74,5800
	
101	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	74,5800
	
102	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
103	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	37,2900
	
104	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	37,2900
	
105	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	4,0000
	
106	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	24,0000
	
107	RpCR27D2
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta
	m2	17,0000
	
		1.3.3. Pardosele
	
108	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	30,2500
	
109	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	49,5400
	
110	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	49,5400
	
111	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	49,5400
	
112	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	7,4300
	
113	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	49,5400
	
114	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit
	m3	5,9500
	
115	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	49,5400
	
116	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	173,3900
	
117	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, calitate superioara)
	m2	49,5400
	
118	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	30,0000
	
		1.3.4. Glafuri
	
119	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	10,2200
	
120	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	10,2200
	
121	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	10,2200
	
122	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	10,2200
	
123	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,2200
	
124	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2200
	
125	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	10,2200
	
126	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,2200
	
127	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2200
	
128	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	10,2200
	
129	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	39,0000
	
		1.4. Cabinet 105
	
		1.4.1. Tavane
	
130	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	48,0000
	
131	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	48,0000
	
		1.4.2. Pereti
	
132	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	74,5800
	
133	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	4,0000
	
134	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	38,0000
	
135	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	74,5800
	
136	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	18,4500
	
137	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
138	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei  (Maiaki)
	m	55,0000
	
139	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	74,5800
	
140	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	74,5800
	
141	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	74,5000
	
142	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	74,5800
	
143	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	74,5800
	
144	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	74,5800
	
145	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
146	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	37,2900
	
147	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	37,2900
	
148	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	4,0000
	
149	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	24,0000
	
150	RpCR27D2
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta
	m2	17,0000
	
		1.4.3. Pardosele
	
151	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	30,0000
	
152	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	47,5000
	
153	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	47,5000
	
154	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	47,5000
	
155	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	7,1200
	
156	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	47,5000
	
157	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit
	m3	5,7000
	
158	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	47,5000
	
159	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	166,2500
	
160	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, calitate superioara)
	m2	47,5000
	
161	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	30,0000
	
		1.4.4. Glafuri
	
162	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	10,2600
	
163	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	10,2600
	
164	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	10,2600
	
165	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	10,2600
	
166	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,2600
	
167	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2600
	
168	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	10,2600
	
169	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,2600
	
170	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2600
	
171	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	10,2600
	
172	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	40,0000
	
		1.5. Cabinet 106
	
		1.5.1. Tavane
	
173	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	48,0000
	
174	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	48,0000
	
		1.5.2. Pereti
	
175	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	74,5800
	
176	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	4,0000
	
177	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	38,0000
	
178	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	74,5800
	
179	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	18,4500
	
180	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
181	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	55,0000
	
182	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	74,5800
	
183	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	74,5800
	
184	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	74,5000
	
185	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	74,5800
	
186	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	74,5800
	
187	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	74,5800
	
188	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
189	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	37,2900
	
190	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	37,2900
	
191	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	4,0000
	
192	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	24,0000
	
193	RpCR27D2
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta
	m2	17,0000
	
		1.5.3. Pardosele
	
194	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	31,2000
	
195	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	47,5000
	
196	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	47,5000
	
197	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	47,5000
	
198	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	7,1200
	
199	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	47,5000
	
200	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit
	m3	5,7000
	
201	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	47,5000
	
202	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	166,2500
	
203	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, calitate superioara)
	m2	47,5000
	
204	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	30,0000
	
		1.5.4. Glafuri
	
205	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	10,2600
	
206	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	10,2600
	
207	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	10,2600
	
208	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	10,2600
	
209	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,2600
	
210	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2600
	
211	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	10,2600
	
212	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,2600
	
213	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2600
	
214	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	10,2600
	
215	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	40,0000
	
		1.6. Cabinet 107
	
		1.6.1. Tavane
	
216	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	48,5000
	
217	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	48,5000
	
		1.6.2. Pereti
	
218	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	76,4000
	
219	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	4,0000
	
220	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	38,5000
	
221	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	76,4000
	
222	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	18,4500
	
223	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	76,4000
	
224	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	55,0000
	
225	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	76,4000
	
226	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	76,4000
	
227	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	76,0000
	
228	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	76,4000
	
229	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	76,4000
	
230	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	76,4000
	
231	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	76,4000
	
232	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	38,2000
	
233	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	38,2000
	
234	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	4,0000
	
235	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	23,8000
	
236	RpCR27D2
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta
	m2	16,5000
	
		1.6.3. Pardosele
	
237	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	31,0000
	
238	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	47,5000
	
239	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	47,5000
	
240	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	47,5000
	
241	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	7,1200
	
242	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	47,5000
	
243	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit
	m3	5,7000
	
244	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	47,5000
	
245	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	166,2500
	
246	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, calitate superioara)
	m2	47,5000
	
247	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	30,0000
	
		1.6.4. Glafuri
	
248	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	10,2600
	
249	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	10,2600
	
250	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	10,2600
	
251	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	10,2600
	
252	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,2600
	
253	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2600
	
254	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	10,2600
	
255	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,2600
	
256	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2600
	
257	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	10,2600
	
258	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	40,0000
	
		1.7. Cabinet 108
	
		1.7.1. Tavane
	
259	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	28,5000
	
260	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	28,5000
	
		1.7.2. Pereti
	
261	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	67,8000
	
262	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	2,0000
	
263	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	35,0000
	
264	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	67,8000
	
265	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	9,5400
	
266	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	67,8000
	
267	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	50,0000
	
268	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	67,8000
	
269	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	67,8000
	
270	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	67,8000
	
271	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	67,8000
	
272	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	67,8000
	
273	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	67,8000
	
274	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	67,8000
	
275	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	37,8000
	
276	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	30,0000
	
277	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	2,0000
	
278	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	22,0000
	
		1.7.3. Pardosele
	
279	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	22,5800
	
280	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,8500
	
281	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	25,8500
	
282	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	25,8500
	
283	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	3,8800
	
284	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	25,8500
	
285	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit
	m3	3,1000
	
286	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	25,8500
	
287	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	90,5000
	
288	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, calitate superioara)
	m2	25,8500
	
289	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	22,5800
	
		1.7.4. Glafuri
	
290	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	6,0900
	
291	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	6,0900
	
292	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	6,0900
	
293	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	6,0900
	
294	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	6,0900
	
295	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	6,0900
	
296	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	6,0900
	
297	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	6,0900
	
298	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	6,0900
	
299	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	6,0900
	
300	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	18,0000
	
		1.8. Cabinet 109
	
		1.8.1. Tavane
	
301	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	28,5000
	
302	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	28,5000
	
		1.8.2. Pereti
	
303	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	67,8000
	
304	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	2,0000
	
305	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	35,0000
	
306	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	67,8000
	
307	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	9,5400
	
308	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	67,8000
	
309	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	50,0000
	
310	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	67,8000
	
311	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	67,8000
	
312	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	67,8000
	
313	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	67,8000
	
314	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	67,8000
	
315	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	67,8000
	
316	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	67,8000
	
317	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	37,5000
	
318	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	30,3000
	
319	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	2,0000
	
320	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	22,0000
	
		1.8.3. Pardosele
	
321	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	25,8500
	
322	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,8500
	
323	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	25,8500
	
324	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	25,8500
	
325	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	3,8000
	
326	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	25,8500
	
327	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit
	m3	3,1000
	
328	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	25,8500
	
329	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	90,0000
	
330	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, calitate superioara)
	m2	25,8500
	
331	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	22,5000
	
		1.8.4. Glafuri
	
332	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	6,0900
	
333	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	6,0900
	
334	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	6,0900
	
335	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	6,0900
	
336	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	6,0900
	
337	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	6,0900
	
338	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	6,0900
	
339	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	6,0900
	
340	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	6,0900
	
341	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	6,0900
	
342	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	18,0000
	
		1.9. Coridor et 3
	
		1.9.1. Tavane
	
343	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	10,6100
	
344	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	10,6100
	
345	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	10,6100
	
346	CF53B K=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)
	m2	10,6100
	
347	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,6100
	
348	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	10,6100
	
349	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	10,6100
	
350	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,6100
	
351	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	10,6100
	
352	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	10,6100
	
353	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	206,9500
	
354	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	217,5600
	
		1.9.2. Pereti
	
355	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	331,9500
	
356	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	2,0000
	
357	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	165,5000
	
358	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	11,5500
	
359	СF60H
	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placi  rezistenta Hidro 12.5 mm)
	m2	16,8600
	
360	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12.5 mm Hidro, din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2	23,0000
	
361	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	331,9500
	
362	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	152,0000
	
363	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	331,9500
	
364	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	331,9500
	
365	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	331,9500
	
366	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	331,9500
	
367	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	331,9500
	
368	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	331,9500
	
369	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	331,9500
	
370	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	162,7100
	
371	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	169,2400
	
372	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	2,0000
	
		1.9.3. Pardosele
	
373	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	118,0000
	
374	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	11,8000
	
375	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	118,0000
	
		1.9.4. Glafuri
	
376	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	17,6900
	
377	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	17,6900
	
378	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	17,6900
	
379	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	17,6900
	
380	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	17,6900
	
381	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	17,6900
	
382	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	17,6900
	
383	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	17,6900
	
384	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	12,2900
	
385	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	5,8100
	
386	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	6,4800
	
387	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	5,4000
	
388	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	5,4000
	
389	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	141,0000
	
		1.9.5. Timplarie
	
390	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,usi)
	m2	18,8500
	
391	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv
	m2	9,6000
	
392	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	9,2500
	
		1.10. Scara de rezerva
	
		1.10.1. Tavane
	
393	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	45,9500
	
394	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	45,9500
	
395	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	45,9500
	
396	CF53B K=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)
	m2	45,9500
	
397	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	45,9500
	
398	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	45,9500
	
399	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	45,9500
	
400	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	45,9500
	
401	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	45,9500
	
402	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	45,9500
	
403	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	12,1500
	
404	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	38,0000
	
405	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	58,1000
	
		1.10.2. Pereti
	
406	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	194,5500
	
407	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	194,5500
	
408	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	95,0000
	
409	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	194,5500
	
410	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	194,5500
	
411	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	194,5500
	
412	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	194,5500
	
413	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	194,5500
	
414	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	194,5500
	
415	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	194,5500
	
416	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	194,5500
	
		1.10.3. Pardosele
	
417	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	48,0000
	
418	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	52,7200
	
419	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	52,7200
	
420	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	52,7200
	
421	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	52,7200
	
422	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, calitatea superioara )
	m2	52,7200
	
423	CK18C
	Profil din aluminiu la scari
	m	2,0000
	
424	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	4,6000
	
425	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	46,0000
	
		1.10.4. Glafuri
	
426	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	6,1000
	
427	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	6,1000
	
428	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	6,1000
	
429	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	6,1000
	
430	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	6,1000
	
431	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	6,1000
	
432	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	6,1000
	
433	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	6,1000
	
434	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	6,1000
	
435	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	6,1000
	
436	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	18,0000
	
		1.10.5. Diverse
	
437	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	1 550,0000
	
438	CH06D
	Mina curenta din inox (balustrada din inox)
	m	20,6000
	
		1.11. Incalzirea
	
439	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	52,5000
	
440	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	76,0000
	
441	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"
	m	110,0000
	
442	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc	18,0000
	
443	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	18,0000
	
444	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  (Radiatoare beneficiar)
	buc	2,0000
	
445	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv Radiator bimetalic Hydro-S 500D6, 560 x 80   - 10 sectii  sau analog
	buc	19,0000
	
446	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"     (Dop-Футорки)
	buc	80,0000
	
447	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	116,0000
	
448	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)
	buc	130,0000
	
449	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr  d 25)
	buc	26,0000
	
450	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25 mm)
	buc	24,0000
	
451	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Trecere ППР 25 х d 3/4)
	buc	18,0000
	
452	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 3/4 FI)
	buc	28,0000
	
453	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 1/2)
	buc	44,0000
	
454	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	25,0000
	
455	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet  Maievschii)
	buc	19,0000
	
456	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet d 1/2mm)
	buc	34,0000
	
457	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet d 3/4 mm)
	buc	14,0000
	
458	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	76,0000
	
459	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	84,0000
	
460	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"
	m	116,0000
	
461	RpIE05A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"
	m	116,0000
	
462	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de -3/4"
	buc	18,0000
	
		1.12. Lucrari de reparatie in  Atelier
	
463	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m	127,3200
	
464	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	45,6600
	
465	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	91,3200
	
466	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	36,0000
	
467	CE31D2
	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m
	m2	45,6600
	
468	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	91,3200
	
469	CL19A
	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre (Gratare metalice pentru ferestre) Modelul se coordoneaza cu beneficiarul
	m2	67,2100
	
		1.13. Diverse
	
470	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	85,0000
	
471	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	85,0000
	
472	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km
	t	85,0000
	
		2. Lucrari electrice de constructie
	
473	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	77,0000
	
474	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	113,0000
	
475	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	155,0000
	
476	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	155,0000
	
477	RpEJ08D
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x100 cmp
	m	1 705,0000
	
478	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp
	m	1 705,0000
	
		3. Lucrari electrice de montare
	
479	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
	buc	14,0000
	
480	Pret de piata
	Cutie de distributie
	buc	14,0000
	
481	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu
	buc	24,0000
	
482	RpEE17D
	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie
	buc	89,0000
	
483	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  B10
	buc	11,0000
	
484	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  C16
	buc	11,0000
	
485	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea  ВВГ нг 3x1,5  mmp
	m	1 270,0000
	
486	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea  ВВГ нг 3x2,5  mmp
	m	435,0000
	
487	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm
	100 m	17,0500
	
488	Pret de piata
	Tub din plastic d 20 mm
	m	1 705,0000
	
489	RpEA05C
	Montarea cablu canal
	m	45,0000
	
490	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED  4*18, 600*600mm)
	100 buc	0,7700
	
491	Pret de piata
	Iluminator LED 4*18, 600*600mm
	buc	77,0000
	
492	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(  Exit)
	100 buc	0,0700
	
493	Pret de piata
	Exit
	buc	7,0000
	
494	RpEG02B
	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 18 automate)
	buc	1,0000
	
495	Pretul de piata
	Rame pentru prize
	buc	35,0000
	
		4. Utilaj
	
496	Pretul de piata
	Cutie pentru 18 automate
	buc	1,0000