CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor Reparația capitală a Blocului auxiliar lit"B" al IMSP  SDMC , mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni 5/1

Lucrari de reparatie a acoperisului

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demolare
			
1	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m	62,0000
	
 2	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	220,0000
	
 3	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm
	m3	2,0000
	
 		Capitolul 2. Lucrari de transportare
			
4	TrI1AA01D1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (gunoiul si pamintul)
	t	20,0000
	
 5	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	20,0000
	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
6	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast)
	m3	13,2000
	
 7	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	220,0000
	
 8	CG01A1 K=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	220,0000
	
 9	CF05B
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,  (pandus din mortar dintre parapet si acoperis)
	m	75,0000
	
 10	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	41,0000
	
 11	RpCE01B
	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate(praimer)
	m2	250,0000
	
 12	RpCI34A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi(Tehnoelast EPP+EKP)
	m2	250,0000
	
 13	RpCI22A
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (banda de prindere membrana de parapet)
	m	75,0000
	
 14	CE25A
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice
	m	75,0000
	
 15	CE23D
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm(tabla pe parapet inclusiv stratul de mortar)
	m	75,0000