Construcția drumului de acces
 spre satul Micauti, r-l Straseni, de la drumul national  M14	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 900-2-2
Deviz-oferta № 900
Drum de acces spre s. Micăuți
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Переходно-скоростные полосы					
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Нарезка  корыта автогрейдером c перемещением до 20м в насыпь )	100 m3	3,40			
 2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта     2 группы  экскаватором 0,5м3  с погрузкой в автомобили  и   транспортировкой из   карьера в насыпь до 2 км )	100 m3	1,83			
 3	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом из кпрьера в насыпь на расстояние 2 км)	t	320,25			
 4	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (Уплотнение насыпи  пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	5,23			
 5	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip  10cm  (Укладка песка)	m3	70,00			
 6	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 20см  ( Основание из щебня Н-0,20м ,   М400 , фр,20-70мм)	m3	140,00			
 7	IzF04B
	Strat hidroizolant  pe suprafete orizontale  cu pelicula de  polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный из полиэтиленовой пленки - 2 слоя) 	m2	704,00			
 8	DA20A
	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor  din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. B25. (Устройство покрытий  дорог с применением  бетона  B25- 3,2( Rи-40)  толщиной 18 см)	1000 m2	0,70			
 9	DA20A1.k-2
	Corectii: pentru fiecare 1 cm  urmator de grosime se adauga sau se scade la norma  DA20A (При  увеличении  толщины  на  каждый 1x2=2 см добавляется )	1000 m2	0,70			
 10	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  A3 диаметром  18мм)	kg	28,00			
 11	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки  (D 4 Bp1)	kg	11,60			
 12	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  A3 диаметром  16мм)	kg	184,00			
 13	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса A1, диаметром  6мм)	kg	16,20			
 14	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  A3 диаметром  16мм)	kg	172,00			
 15	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса A1, диаметром  6мм)	kg	13,60			
 16	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка  температурных и деформационных швов - швы расширения )	m	14,00			
 17	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка  температурных и деформационных швов - швы сжатия )	m	161,00			
 18	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка  температурных и деформационных швов - швы продольные)	m	231,00			
 19	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu  masticuri polimerice	m	406,00			
 20	RpDC07D
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida – нанесение пленкообра- зующих материалов по уходу за бетоном  	m2	704,00			
 21	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов CKM-2-30)	buc	2,00			
 22	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей A900)	buc	2,00			
 23	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( Устройство дорожной разметки краской )	m2	80,40