CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sec. Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sec. Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie: Liceul Teoretic Profil Arte "Elena Alistar", mun. Chisinau, sect. Botanica, bd. Decebal, nr. 74
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Cabinet 102
	
		1.1.1. Tavane
	
1	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	49,2100
	
2	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	49,2100
	
		1.1.2. Pereti
	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	74,5800
	
4	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	4,0000
	
5	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	38,0000
	
6	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	74,5800
	
7	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	18,4500
	
8	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
9	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	74,5800
	
10	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	74,5800
	
11	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	74,5800
	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	74,5800
	
13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	74,5800
	
14	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	74,5800
	
15	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
16	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	37,2900
	
17	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	37,2900
	
18	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	4,0000
	
19	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	24,0000
	
20	RpCR27D2
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta
	m2	17,0000
	
		1.1.3. Pardosele
	
21	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	30,0000
	
22	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	49,5400
	
23	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	49,5400
	
24	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	49,5400
	
25	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	7,4300
	
26	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	49,5400
	
27	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit
	m3	5,9500
	
28	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	49,5400
	
29	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	173,3900
	
30	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, calitate superioara)
	m2	49,5400
	
31	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	30,0000
	
		1.1.4. Glafuri
	
32	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	10,2600
	
33	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	10,2600
	
34	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	10,2600
	
35	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	10,2600
	
36	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,2600
	
37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2600
	
38	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	10,2600
	
39	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,2600
	
40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2600
	
41	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	10,2600
	
42	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	40,0000
	
		1.2. Cabinet 103
	
		1.2.1. Tavane
	
43	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	49,0000
	
44	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	49,0000
	
		1.2.2. Pereti
	
45	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	74,5800
	
46	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	4,0000
	
47	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	38,2200
	
48	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	74,5800
	
49	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	18,3800
	
50	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
51	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	74,5800
	
52	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	74,5800
	
53	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	74,5800
	
54	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	74,5800
	
55	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	74,5800
	
56	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	74,5800
	
57	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
58	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	37,2900
	
59	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	37,2900
	
60	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	4,0000
	
61	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	23,9500
	
62	RpCR27D2
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta
	m2	16,8000
	
		1.2.3. Pardosele
	
63	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	30,0000
	
64	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	49,0000
	
65	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	49,0000
	
66	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	49,0000
	
67	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	7,3500
	
68	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	49,0000
	
69	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit
	m3	5,8800
	
70	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	49,0000
	
71	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	171,5000
	
72	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, calitate superioara)
	m2	49,0000
	
73	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	30,0000
	
		1.2.4. Glafuri
	
74	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	10,2400
	
75	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	10,2400
	
76	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	10,2400
	
77	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	10,2400
	
78	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,2400
	
79	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2400
	
80	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	10,2400
	
81	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,2400
	
82	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2400
	
83	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	10,2400
	
84	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	39,8000
	
		1.3. Cabinet 104
	
		1.3.1. Tavane
	
85	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	49,2100
	
86	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	49,2100
	
		1.3.2. Pereti
	
87	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	74,5800
	
88	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	4,0000
	
89	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	38,1500
	
90	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	74,5800
	
91	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	18,4000
	
92	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
93	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	74,5800
	
94	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	74,5800
	
95	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	74,5000
	
96	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	74,5800
	
97	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	74,5800
	
98	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	74,5800
	
99	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
100	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	37,2900
	
101	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	37,2900
	
102	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	4,0000
	
103	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	24,0000
	
104	RpCR27D2
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta
	m2	17,0000
	
		1.3.3. Pardosele
	
105	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	30,2500
	
106	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	49,5400
	
107	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	49,5400
	
108	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	49,5400
	
109	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	7,4300
	
110	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	49,5400
	
111	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit
	m3	5,9500
	
112	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	49,5400
	
113	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	173,3900
	
114	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, calitate superioara)
	m2	49,5400
	
115	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	30,0000
	
		1.3.4. Glafuri
	
116	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	10,2200
	
117	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	10,2200
	
118	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	10,2200
	
119	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	10,2200
	
120	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,2200
	
121	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2200
	
122	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	10,2200
	
123	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,2200
	
124	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2200
	
125	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	10,2200
	
126	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	39,0000
	
		1.4. Cabinet 105
	
		1.4.1. Tavane
	
127	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	48,0000
	
128	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	48,0000
	
		1.4.2. Pereti
	
129	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	74,5800
	
130	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	4,0000
	
131	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	38,0000
	
132	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	74,5800
	
133	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	18,4500
	
134	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
135	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	74,5800
	
136	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	74,5800
	
137	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	74,5000
	
138	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	74,5800
	
139	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	74,5800
	
140	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	74,5800
	
141	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
142	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	37,2900
	
143	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	37,2900
	
144	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	4,0000
	
145	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	24,0000
	
146	RpCR27D2
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta
	m2	17,0000
	
		1.4.3. Pardosele
	
147	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	30,0000
	
148	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	47,5000
	
149	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	47,5000
	
150	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	47,5000
	
151	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	7,1200
	
152	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	47,5000
	
153	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit
	m3	5,7000
	
154	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	47,5000
	
155	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	166,2500
	
156	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, calitate superioara)
	m2	47,5000
	
157	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	30,0000
	
		1.4.4. Glafuri
	
158	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	10,2600
	
159	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	10,2600
	
160	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	10,2600
	
161	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	10,2600
	
162	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,2600
	
163	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2600
	
164	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	10,2600
	
165	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,2600
	
166	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2600
	
167	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	10,2600
	
168	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	40,0000
	
		1.5. Cabinet 106
	
		1.5.1. Tavane
	
169	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	48,0000
	
170	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	48,0000
	
		1.5.2. Pereti
	
171	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	74,5800
	
172	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	4,0000
	
173	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	38,0000
	
174	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	74,5800
	
175	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	18,4500
	
176	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
177	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	74,5800
	
178	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	74,5800
	
179	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	74,5000
	
180	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	74,5800
	
181	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	74,5800
	
182	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	74,5800
	
183	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	74,5800
	
184	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	37,2900
	
185	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	37,2900
	
186	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	4,0000
	
187	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	24,0000
	
188	RpCR27D2
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta
	m2	17,0000
	
		1.5.3. Pardosele
	
189	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	31,2000
	
190	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	47,5000
	
191	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	47,5000
	
192	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	47,5000
	
193	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	7,1200
	
194	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	47,5000
	
195	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit
	m3	5,7000
	
196	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	47,5000
	
197	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	166,2500
	
198	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, calitate superioara)
	m2	47,5000
	
199	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	30,0000
	
		1.5.4. Glafuri
	
200	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	10,2600
	
201	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	10,2600
	
202	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	10,2600
	
203	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	10,2600
	
204	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,2600
	
205	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2600
	
206	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	10,2600
	
207	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,2600
	
208	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2600
	
209	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	10,2600
	
210	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	40,0000
	
		1.6. Cabinet 107
	
		1.6.1. Tavane
	
211	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	48,5000
	
212	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	48,5000
	
		1.6.2. Pereti
	
213	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	76,4000
	
214	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	4,0000
	
215	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	38,5000
	
216	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	76,4000
	
217	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	18,4500
	
218	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	76,4000
	
219	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	76,4000
	
220	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	76,4000
	
221	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	76,0000
	
222	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	76,4000
	
223	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	76,4000
	
224	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	76,4000
	
225	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	76,4000
	
226	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	38,2000
	
227	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	38,2000
	
228	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	4,0000
	
229	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	23,8000
	
230	RpCR27D2
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta
	m2	16,5000
	
		1.6.3. Pardosele
	
231	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	31,0000
	
232	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	47,5000
	
233	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	47,5000
	
234	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	47,5000
	
235	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	7,1200
	
236	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	47,5000
	
237	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit
	m3	5,7000
	
238	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	47,5000
	
239	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	166,2500
	
240	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, calitate superioara)
	m2	47,5000
	
241	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	30,0000
	
		1.6.4. Glafuri
	
242	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	10,2600
	
243	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	10,2600
	
244	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	10,2600
	
245	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	10,2600
	
246	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,2600
	
247	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2600
	
248	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	10,2600
	
249	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,2600
	
250	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,2600
	
251	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	10,2600
	
252	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	40,0000
	
		1.7. Incalzirea
	
253	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	37,5000
	
254	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	52,0000
	
255	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"
	m	82,0000
	
256	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc	12,0000
	
257	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	12,0000
	
258	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  (Radiatoare beneficiar)
	buc	2,0000
	
259	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
	buc	13,0000
	
260	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"     (Dop-Футорки)
	buc	52,0000
	
261	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	88,0000
	
262	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)
	buc	90,0000
	
263	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr  d 25)
	buc	20,0000
	
264	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25 mm)
	buc	20,0000
	
265	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Trecere ППР 25 х d 3/4)
	buc	18,0000
	
266	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 3/4)
	buc	10,0000
	
267	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 1/2)
	buc	44,0000
	
268	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	17,0000
	
269	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet  Maievschii)
	buc	13,0000
	
270	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet d 1/2mm)
	buc	34,0000
	
271	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet d 3/4 mm)
	buc	10,0000
	
272	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	52,0000
	
273	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	60,0000
	
274	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"
	m	88,0000
	
275	RpIE05A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"
	m	88,0000
	
		1.8. Lucrari de reparatie in  Atelier
	
276	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m	127,3200
	
277	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	91,3200
	
278	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	36,0000
	
279	CE31D2
	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m
	m2	45,6600
	
280	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	91,3200
	
281	CL19A
	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre (Gratare metalice pentru ferestre) Modelul se coordoneaza cu beneficiarul
	m2	67,2100
	
		1.9. Diverse
	
282	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	65,0000
	
283	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	65,0000
	
284	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km
	t	65,0000
	
		2. Lucrari de electricitate
	
285	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	48,0000
	
286	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	81,0000
	
287	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	130,0000
	
288	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	130,0000
	
289	RpEJ08D
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x100 cmp
	m	970,0000
	
290	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp
	m	970,0000
	
291	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
	buc	6,0000
	
292	Pret de piata
	Cutie de distributie
	buc	6,0000
	
293	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu
	buc	14,0000
	
294	RpEE17D
	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie
	buc	67,0000
	
295	08-03-526-1
	Automat B10
	buc	6,0000
	
296	08-03-526-1
	Automat C16
	buc	6,0000
	
297	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea  ВВГ нг 3x1,5  mmp
	m	680,0000
	
298	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea  ВВГ нг 3x2,5  mmp
	m	290,0000
	
299	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm
	100 m	9,7000
	
300	Pret de piata
	Tub din plastic d 20 mm
	m	970,0000
	
301	RpEA05C
	Montarea cablu canal
	m	29,0000
	
302	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED  4*18, 600*600mm)
	100 buc	0,4800
	
303	Pret de piata
	Iluminator LED 4*18, 600*600mm
	buc	48,0000
	
304	RpEG02B
	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 12 automate)
	buc	1,0000
	
305	Pretul de piata
	Rame pentru prize
	buc	18,0000
	
		3. Utilaj
	
306	Pretul de piata
	Cutie pentru 18 automate
	buc	1,0000