Proiectarea retelelor de aprovizionare cu apa si a sondei arteziene s.Buciumeni r-nul Ungheni.	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Retele exterioare apeduct
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii					
		Capitolul 1.1. Lucrari terasamente					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,180			
 2	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	1,040			
 3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчaная подготовка толщиной 10 см.)	m3	1,500			
 4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка с к=1,01 уплотнение)	100 m3	0,270			
 5	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,270			
 6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu  (ручная засыпка)	m3	6,800			
 7	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	6,800			
   		Capitolul 1.2. Apeduct					
8	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.  TEAVA D. 90/PN10 PE100 SDR17 X 5.4 SM EN 12201-2	m	20,000			
 9	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	20,000			
 10	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 63/PN10 PE100 SDR17 x 3.8	m	150,000			
 11	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	10,000			
 12	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 	m	30,000			
 13	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  Teu fonta cu flanse 80x80x80	buc	2,000			
 14	GD53B
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, Cot sudura cap la cap PE 90° d90 mm	buc	1,000			
 15	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  Reductie fonta cu flanse 80x65	buc	1,000			
 16	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d80	buc	1,000			
 17	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d80 mm	buc	2,000			
 18	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d65	buc	2,000			
 19	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d65mm	buc	4,000			
 20	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  Cot cu picior fonta cu flanse d80 mm	buc	1,000			
 21	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Adaptor PE cu flansa 80x90	buc	2,000			
 22	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Adaptor PE cu flansa 65x75	buc	2,000			
 23	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri,  Tub de protectie L=0.2 m PVC d150 mm  1 buc	m	0,200			
 24	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, Tub de protectie L=0.2 m PVC  d110 2 buc	m	0,200			
   		Capitolul 1.3. Camine  					
		Capitolul 1.3.1. Lucrari de terasamente					
25	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3	0,690			
 26	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	1,420			
 27	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка)	100 m3	0,420			
 28	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,420			
 29	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu  (ручная засыпка)	m3	9,910			
 30	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	9,910			
 31	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,180			
 32	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	32,400			
 33	TsC50A
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3	0,180			
 34	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3	0,080			
   		Capitolul 1.3.2. Camine					
35	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,320			
 36	Pret
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)	buc	2,000			
 37	Pret
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	2,000			
 38	Pret
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,35 m3)	buc	2,000			
 39	Pret
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,000			
 40	Pret
	Capacul cu rama din fonta 	buc	2,000			
 41	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton   ELEMENTE "MC"	kg	235,000			
 42	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,235			
      		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %				
		Transport	4,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
43	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, Hidrant H = 1.0 m d80 mm	buc	1,000			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %				
		Transport	4,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu	6,00 %				
 		Capitolul 3. Utilaj					
44	
	Hidrant H = 1.0 m d80 mm	buc	1,000			
   
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
()		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
()