WinСмета 
Retiaua de canalizare la Centrul Orasanescal Tinerilor Naturalisti, situate pe adresa bd. Traian nr. 3 mun. Chisinau	Formular Nr.7	
(denumirea obiectului)		

DEVIZ  LOCAL № 
Retele exterioare de canalizare 

          Valoarea de deviz  42 695,17 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
	1. Montarea retelelor	
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	1,0800	376,544
	406,668
	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	3,3000	108,294
	357,371
	
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,6900	228,900
	157,941
	
4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,6900	2 427,171
	1 674,748
	
5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	17,3000	16,297
	281,933
	
6	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	17,3000	39,428
	682,096
	
7	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	22,7000	91,856
	2 085,130
	
8	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3	0,2400	477,567
	114,616
	
9	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	39,3600	86,250
	3 394,800
	
10	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,2400	102,925
	24,702
	
11	
	Врезка в существующий колодец
					
12	RCsU05B
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime
	buc	1,0000	21,554
	21,554
	
13	RCsU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	1,0000	43,626
	43,626
	
14	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	0,6000	1 638,342
	983,005
	
15	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД 10
	buc	1,0000	355,000
	355,000
	
16	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД -10-9
	buc	1,0000	410,420
	410,420
	
17	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД 1-10-1
	buc	1,0000	289,170
	289,170
	
18	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1
	buc	4,0000	92,000
	368,000
	
19	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк Л
	buc	1,0000	725,000
	725,000
	
20	
	Scara cu vanguri din otel
	kg	6,6000	49,500
	326,700
	
21	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 
	t	0,0070	178,571
	1,250
	
22	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0070	335,143
	2,346
	
23	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	0,1900	525,437
	99,833
	
24	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2	1,9000	78,414
	148,986
	
25	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm SN4
	m	6,0000	66,638
	399,830
	
26	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(PE80 SDR 17.6PN6)
	m	65,0000	43,823
	2 848,526
	
27	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	65,0000	0,851
	55,301
	
28	
	Выгреб Ду 1000(сущ.)
					
29	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	0,2400	1 638,433
	393,224
	
30	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД -10-9
	buc	1,0000	410,420
	410,420
	
31	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110 mm  футляр
	m	3,0000	58,460
	175,381
	
	Total	 Lei		17 237,577	
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %		766,909	
	Transportarea materialelor	7 %		534,852	
	Cheltuieli directe	 		18 539,338	
	Cheltuieli de regie	14,5 %		2 688,204	
	Total	 		21 227,542	
	Beneficiu de deviz	5 %		1 061,377	
	Total Montarea retelelor	22 288,919	
	Inclusiv salariu	3 408,483	
	2. Lucrari de montare	
32	07-04-030-01
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-130"
	buc	1,0000	6 523,011
	6 523,011
	
	Total	 Lei		6 523,011	
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %		1 044,434	
	Transportarea materialelor	7 %		24,027	
	Total	 		7 591,472	
	Cheltuieli de regie	51 %		2 367,385	
	Total	 		9 958,857	
	Beneficiu	5 %		497,943	
	Total Lucrari de montare	10 456,800	
	Inclusiv salariu	4 641,931	
	3. Utilaj	
33	
	Насос WILO-Drain MTC 32F 16.15/7 Ex. N=1.2 квт, q= 1.0m3/or, h=16m
	buc	1,0000	2 800,000
	2 800,000
	
	Total	 Lei		2 800,000	
	Depozitarea	1,2 %		33,600	
	Total Utilaj	2 833,600	
	Inclusiv salariu	0,000	
	Total	 Lei		35 579,31	
	Tva	20 %		7 115,86	
	Total deviz:	42 695,17	
	Inclusiv salariu	8 050,41	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)