|  |
| --- |
| **Specificaţii tehnice** |
|

|  |
| --- |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* |

 |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Obiectul achiziției: ***Piese de schimb pentru autobuze***  |
|  |  |
| **Denumirea bunurilor/serviciilor**  | **Denumirea modelului bunului/serviciului** | **Ţara de origine** | **Producătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Bunuri/servicii** |  |  |  |  |  |  |
| **Lot 1** | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate |
| Carcasa  DAF 1863883 |  |  |  | Piesele menționate vor fi folosite реntru autobuzele cu pompa DAF. Vor fi examinate doar ofertele originale DAF.Garanție: minimum 12 luni. |  |
| Ax cu came DAF 1656701 |  |  |  |  |
| Rola culbutorDAF 1687070 |  |  |  |  |
| Surub fixare DAF 1697525 |  |  |  |  |
| **Lot 2** |
| Turbina Holset HE300VG ISB 6.73792226 |  |  |  | Piesele mentionate vor fi folosite реntru autobuzele ISUZU cu motor Cummins lSB 6,7. Vor fi examinate doar ofertele cu piese originale CUMMINS.Garanție: minimum 12 luni. |  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_