|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Specificaţii tehnice** | | | | | | | |
| |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* | | | | | | | | |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Obiectul achiziției: ***Piese de schimb pentru autobuze*** | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |
| **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Denumirea modelului bunului/serviciului** | **Ţara de origine** | **Producătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| **Bunuri/servicii** |  |  |  |  | |  |  |
| **Lot 1** | | | | | | | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate |
| Carcasa  DAF 1863883 |  |  |  | Piesele menționate vor fi folosite реntru autobuzele cu pompa DAF. Vor fi examinate doar ofertele originale DAF.  Garanție: minimum 12 luni. | |  |
| Ax cu came  DAF 1656701 |  |  |  |  |
| Rola culbutor  DAF 1687070 |  |  |  |  |
| Surub fixare  DAF 1697525 |  |  |  |  |
| **Lot 2** | | | | | | |
| Turbina Holset HE300VG ISB 6.7  3792226 |  |  |  | Piesele mentionate vor fi folosite реntru autobuzele ISUZU cu motor Cummins lSB 6,7. Vor fi examinate doar ofertele cu piese originale CUMMINS.  Garanție: minimum 12 luni. | |  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_