Primaria Buciumeni, r. Ungheni	Formular Nr.1A	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Constructia gardului, amenajarea teritoriului
(denumirea lucrări)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Gard din plasa impletita pantru gard ,,Rabit", L=78m
			
1	CO06B3
	Imprejmuiri din plasa de sirma zincata impletita pantru gard ,,Rabit"  55x55mm d=3.0mm, cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi metalici 40x40x2mm, H=2.5m montati la 2 m distanta interax fixati in beton turnat pe santier , cu inaltimea la coama de 1,55 m, NOTE: Beton clasa B15 - n=0,04 m3, Panouri de gard din plasa de sirma zincata impletita pantru gard ,,Rabit"  55x55mm, d=2,4mm - n=1,50 m2, Stilpi metalici 40x40x2mm - n=2,92 kg. SE EXCLUDE: Ciment, Nisip, Pietris 
Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275
	m	78,0000
	
	7123010010200	Betonist	h-om	19,5000	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	71,7600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0400	
	2663102100001	Beton clasa...B15	m3	3,2042	
	2732103646250	Panouri de gard din plasa de sirma zincata impletita pantru gard ,,Rabit"  55x55mm d=2,4mm	m2	120,1590	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	38,4509	
	2811106302005	Stilpi metalici 40x40x2mm	kg	233,9095	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,3400	
		Total  			
2	CK14A
	Poarta pentru Euro Gard zincat L=4m, H=1.55m, d=3.8mm  inclusiv accesoriile necesare si stilpi metalici 
	m2	6,2000
	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1780	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,9520	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1160	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3560	
	20301129301501	Poarta pentru Euro Gard zincat L=4m, H=1.55m, d=3.8mm  inclusiv accesoriile necesare si stilpi metalici	m2	6,2000	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	24,8000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	24,8000	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	24,8000	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6200	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7130	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4260	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,7500	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0248	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0062	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,1240	
		Total  			
3	CK14A
	Portita pentru Euro Gard zincat L=0.8m, H=1.65m, d=3.8mm inclusiv accesoriile necesare si stilpi metalici 
	m2	1,3200
	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2508	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,2672	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2376	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5016	
	2030112930150	Portita pentru Euro Gard zincat L=0.8m, H=1.65m, d=3.8mm  inclusiv accesoriile necesare si stilpi metalici	m2	1,3200	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	5,2800	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	5,2800	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	5,2800	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1320	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1518	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3036	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6500	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0053	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0013	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0264	
		Total  			

			
 		Total  			
			Total Gard din plasa impletita pantru gard ,,Rabit", L=78m	            		
 		2. Trotual L=20m, b=1.2m
			
4	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 
	m3	1,6000
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9040	
		Total  			
5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3	1,6000
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4960	
		Total  			
6	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordur) 
	m3	0,8000
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7920	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,9200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1680	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3360	
		Total  			
7	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiunile de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm 
	m	40,0000
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8000	
	7129020012800	Pavator	h-om	7,2000	
	2663102100001	Beton clasa...B15	m3	1,9200	
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	40,2000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	
		Total  			
8	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 
	100m2	0,2400
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0112	
		Total  			
9	TsD06A
	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t 
	100 m3	0,2400
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0560	
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,1760	
		Total  			
10	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta amestec fr. 0-40 mm 
	m3	2,4000
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3760	
	141112220175211	Piatra sparta fr.0-40	m3	2,7600	
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5040	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,0080	
		Total  			
11	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate de 4 cm grosime) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) 	m2	24,0000
	
	7129020012800	Pavator	h-om	13,9248	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3792	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare vibropresate de 4 cm grosime	m2	24,3600	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	38,4000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	188,8800	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1200	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,0272	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,4800	
		Total  			

			
 		Total  			
			Total Trotual L=20m, b=1.2m	            		

Primar   	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.