Anexa nr. 23
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021
CAIET DE SARCINI
 
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

             Obiectul  Reparația capitală al acoperișului clădirii Policlinicii Raionale Cimișlia (Centrul de sănătate), or.Cimișlia str.Alexandru cel Bun 135
                                                               (denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă        Consiliul raional Cimișlia, or .Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare,12_
                                                                  (denumirea, adresa)

1.	Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

                     Obiectul  Reparația capitală al acoperișului clădirii Policlinicii Raionale Cimișlia, or.Cimișlia str.Alexandru cel Bun 135
                      (denumirea, adresa)

                     Autoritatea contractantă Consiliul raional Cimișlia,or .Cimișlia,bd.Ștefan cel Mare,12_
                   (denumirea, adresa)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Кровля
	
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	1 085,00	
2	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2	1 085,00	
3	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate
	m2	996,00	
4	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3	3,50	
5	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	20,50	
6	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv  ( Швелер 18 )
	t	3,03	
7	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t	1,06	
8	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)
	t	4,09	
9	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	4,09	
10	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	10,50	
11	CA04A
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	2,98	
12	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	60,10	
13	CE27A
	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate  din lemn ecarisat. 
	m2	1 145,00	
14	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.
	m2	1 154,60	
15	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor
	m2	1 154,60	
16	CE31B
	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m
	m2	133,30	
17	RpCH11A
	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara
	buc	8,00	
18	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	33,29	
19	CN16C
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei  in  2 straturi la obloane rulante
	m2	133,30	
20	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	360,00	
21	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	185,00	
22	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon
	kg	960,00	
23	TrB22F3B
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t
	t	98,50	
24	TRI1AA04C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	60,50	
25	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	60,50	

ÎNTOCMIT		

  Șef Direcția Dezvoltare Teritorială                                                        Vasile Tocaru