IP LT "T. Bubuiog", com. Bubuieci, str. Stefan cel Mare,21	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucarari generale
			
		Capitolul 1.1. Intrari in liceu
			
1	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	45,0000	
 2	CH06A
	Balustrada din inox
	m	10,0000	
 3	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	35,0000	
 4	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	230,0000	
 5	CI02A
	Placaj la pereti drepti, cu placi tip "Cosauti"
	m2	290,0000	
 6	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 -Teracota portelanata pentru exterior
	m2	45,0000	
 		Capitolul 1.2. Copertine
			
7	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, azbest, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	44,0000	
 8	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	650,0000	
 9	RpCP29B
	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura
	kg	1 950,0000	
 10	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare, dolie
	kg	920,0000	
 11	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
	kg	72,5000	
 12	CN30A
	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate manual cu vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei
	m2	65,0000	
 13	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm
	buc	58,0000	
 14	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	58,0000	
 15	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	84,0000	
 16	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	45,0000	
 17	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	22,0000	
 		Capitolul 1.3. Lucrari de instalarea pavajului
			
18	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	70,0000	
 19	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	160,0000	
 20	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	70,0000	
 21	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 20х40мм)
	m3	75,0000	
 22	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 5-20мм)
	m3	25,0000	
 23	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 5,0см
	m3	75,0000	
 24	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm
	m2	1 250,0000	
 25	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment
	buc	2,0000	
 		Capitolul 1.4. Pireu
			
26	DG05C
	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din  asfalt turnat pe fundatii de beton
	m2	28,0000	
 27	DA11B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire
	m3	3,0000	
 28	CO02A	Trotuar (pireu-otmosta) executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 2 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment
	m2	60,0000	
 29	DE09A
	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm
	m	60,0000	
 30	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	57,0000	
 31	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	32,0000	
 		Capitolul 1.5. Diverse
			
32	TsH92B
	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	15,0000	
 33	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km
	t	15,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.