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                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____
                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției: Perete din sticlă fixă+ uși batante din sticlă

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	Perete din sticlă fixă+ uși batante din sticlă
	
	
	
	
	Specificații tehnice minime
· Tip construcție: perete din sticlă fixă+ ușă batantă din sticlă
· Material sticlă: sticlă securizată, transparenta
· Grosime sticlă: min.8-10mm
· Finisaj sticlă: sablare partțială (benzi orizontale mate, pentru intimitate)
· [bookmark: _GoBack]Dimensiuni: estimativ L-2550mm*2690mm H măsurările exacte conform releveu la fața locului (se vor măsura de către ofertanți)
· Ușă:
· Ușă batantă dublă din sticlă securizată
· Deschidere normală (stînga/dreapta-stabilită la montaj)
· Feronerie:
-balamale pentru sticlă, montaj superior/inferior (minim 2 buc);
-mîner metalic (inox/aluminiu anodizat)
-broască cu yala (opțional, dacă este necesar)
·  Servicii incluse
· Măsurători la fața locului;
· Realizarea proiectului tehnic de execuție;
· Furnizare materiale;
· Transport;
· Montaj complet;
· Reglaje și verificări finale;
·  Condiții de calitate și conformitate
-sticla să fie certificată conform standardelor UE
- muchii șlefuite;
- montaj realizat de personal calificat
-produs final să fie stabil, sigur și estetic;
· Garantie 24 luni (inclusiv furnitură)
-asigurarea minim o intervenție în perioada de garanție pentru mentenanță.

	



	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________




