Reconstructia acoperisului de tip terasa in tip sarpanta la imobilul cu nr.cadastral 0100113.270.01 din mun.Chisinau, sect.Botanica, bd.Cuza-Voda 36	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari generale de constructie. Bloc Б2. (Marca SA).
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	
	Nodul 2, PE21					
 2	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori)	m2	490,00			
 3	IzF10A
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.150 mm)	m2	490,00			
 4	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens)	m2	490,00			
 5	IzF18C k=1,33
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm)  	m2	490,00			
 6	
	PE24					
 7	CE30B
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2	801,00			
 8	CN51F
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	4,84			
 9	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	4,84			
 10	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)	m2	801,00			
 11	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,119			
 12	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,119			
 13	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata)	m2	801,00			
 14	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	210,00			
 15	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	5,59			
 16	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,59			
 17	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 	m2	210,00			
 18	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,412			
 19	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,412			
 20	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm 	m	117,00			
 21	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm 	m	60,00			
 22	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  (retinator de zapada LE-310)	kg	103,40			
 23	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita de metal )	m2	97,50			
 24	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (МОК, МОК2)	kg	281,70			
 25	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   	t	0,28			
 26	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  	t	0,28			
 27	
	Lucarna L-1 (4 buc).					
 28	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,744			
 29	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,744			
 30	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	9,40			
 31	CM01C
	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2	4,70			
 32	
	Lucarna L-2 jaluzele (2 buc).					
 33	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,424			
 34	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,424			
 35	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	7,45			
 36	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (scara plianta MC17 серия ИИ-03-03 альбом 71-64, PE8, p.2)	kg	354,00			
 37	
	Canalelor de ventilare /CV-1 ... CV-3/ (PE22)					
 38	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m 	m3	2,46			
 39	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  (B12,5)	m3	0,22			
 40	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,00			
 41	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	4,40			
 42	CA05E
	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B 12,5	m3	0,42			
 43	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	7,00			
 44	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	39,06			
 45	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,489			
 46	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,489			
 47	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	136,00			
 48	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,584			
 49	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,584			
 50	IzF10G
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale  (vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.50 mm)	m2	12,30			
 51	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (gr.0,8 mm)	m2	96,00			
 52	IzF10G
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale  ("ТЕХНОЛАЙТ", gr.50 mm)	m2	119,40			
 53	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita de metal)	m2	46,80			
 54	CB14D
	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi  7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	114,60			
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 LEI				
	Asigurari sociale si medicale					
	Total					
	Cheltuieli de transport					
	Total					
	Cheltuieli  pentru depozitare					
	Cheltuieli directe					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total deviz: