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1. Denumirea beneficiarului de stat:   Procuratura generală a Republicii Moldova
2. Organizatorul procedurii de achiziție:  Procuratura generală a Republicii Moldova
3. Obiectul achiziţiilor: Lot 1- Lucrări de amenajare a teritoriului, sediul Procuraturii Căușeni, oficiul Anenii Noi
	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Rampa

	1
	RpCB18E

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm
	m3
	1,8000


	2
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3
	14,9000


	3
	RpCB18C

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc
	m3
	0,7000


	4
	CB02B

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	48,0000


	5
	CC01C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg
	69,0000


	6
	CC01D1

	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg
	185,0000


	7
	CA03D

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3
	7,8000


	8
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	16,0000


	9
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	0,1600


	10
	TsC53B

	Compactarea pamintului cu piatra sparta

	100m2
	0,1960


	11
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Pavaj vibropresar caramida gr. 60mm
	m2
	19,6000


	12
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	10,2000


	13
	CH06A

	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta
	m
	35,0000


	
	
	2. Amenajarea teritoriului

	14
	RpCB18E

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm
	m3
	27,5000


	15
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	14,0000


	16
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	0,1400


	17
	TsC53B

	Compactarea pamintului cu piatra sparta

	100m2
	1,3700


	18
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 8-32mm, h=100mm
	m3
	13,8000


	19
	DE10C

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Piatra de bordura BR 100*20*10cm
	m
	29,0000


	20
	DE18B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (  pavaj vibropresat cu suprafata de granit g.40mm)
	m2
	137,6000


	21
	RCsB22A

	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm
Materiale marunte=1,0500
	m
	2,6000


	22
	DA14A

	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile
	m3
	2,7000


	23
	AcE06A

	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere. Rigola prefabricata cu gratar 1000x130x100mm
Mat. marunte (apa, ciment, dreptare  etc.)=1,0200
	buc
	38,0000


	
	
	3. Scara


	24
	RpCK42D

	Desfacerea pardoselilor reci din caramizi, caramizi antiacide sau pavele prefabricate
	m2
	39,4000


	25
	CI24A

	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm
	m2
	39,4000


	26
	TrB01A2-3

	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m
	t
	15,5000


	27
	TrB05B2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m
	t
	15,5000


	28
	TsI50A4

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km
	t
	27,0000







Președinte grup de lucru                                                                 Iuri LEALIN

