Institutie de Educatie Timpurie nr. 60 str. Tiraspol 4/1,	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrari de constructii generale
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Amenajare teritoriu			
1	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	27,00	
 2	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	12,00	
 3	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, gr. 40 mm	m2	169,00	
 4	DE10B
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	58,00	
 5	TRI1AA03C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	27,00	
 6	TsI50I
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km 	t	27,00	
   		Capitolul 2. Pavilion			
		Capitolul 2.1. Constructie pavilion			
7	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,20	
 8	CA03A2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu, betonare stilpi	m3	4,00	
 9	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	210,00	
 10	RpCO46A
	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele	m2	16,00	
 11	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	16,00	
 12	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul	m2	10,00	
   		Capitolul 2.2. Acoperis			
13	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 	m3	0,21	
 14	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.  24 m2 x 0,025 x0,36 = 0.216 m3	m2	24,00	
 15	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,22	
 16	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,43	
 17	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	24,00	
 18	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil) 	m2	24,00	
 19	CK26B
	Glafuri  (opritori de zapada)	m	6,00	
   		Capitolul 2.3. Lucrari diverse			
20	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	18,00	
 21	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, gr. 40 mm	m2	24,00	
 22	DE10B
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	20,00	
 23	TRI1AA03C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто, 1 категории)	t	18,00	
 24	TsI50I
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km 	t	18,00	
     		Capitolul 3. Restabilirea intrarilor in gradinita			
25	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	4,00	
 26	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2	38,00	
 27	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	38,00	
 28	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	38,00	
 29	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	82,00	
 30	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina	kg	96,00	
 31	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil) 	m2	12,00	
 32	TRI1AA03C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	4,00	
 33	TsI50I
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km 	t	4,00	
   
	Total:			
	Cheltuieli directe	 lei		
	Fondul social si medical	22,50 %		
	Transportul materialelor			
	Total	100,00 +		
	Cheltuieli de regie			
	Total	100,00 +		
	Beneficiu de deviz			
	Total	100,00 +		
	TVA	20,00 %		
	Total deviz: