____

Lucrari de constructie pentru finalizarea blocului locativ din or. Cimislia	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-2
 Lucrari generale de constructii.Lucrari incluse.

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Usi
			
1	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- (poz.11,12 -глух.одноств. утепл )
	m2	8,61
	
 2	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m-- глух.одноств. МДФ  (poz.16,17,19,20 )
	m2	5,25
	
 3	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua  canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m --остекл.двухств. МДФ  (poz.18)
	m2	51,87
	
		2. Lucrari de finisarea interioara
			
4	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	1 092,50
	
 5	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat 
	m2	160,15
	
 6	CF53B  k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta  in minus pentru fiecare 3,0 mm  (se scade la art (k=3)
	m2	2 660,15
	
		3. Lucrari tehnice sanitare

3.1. Ventilatia			
7	VB28A	Deflector circular cu diametrul D=315mm se instaleaza pe acoperis	buc	10,00

					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)