CAIET DE SARCINI

Lucrari de demontare si evacuare a utilajelor de ventilare din or. Chișinău

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Demontari si evacuari
	
0	M1M02B
	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de  1-4 t ( Utilaj cu dimensiuni de 2,8x2,8x2,8 m, buc 2  )
	t	4,00	
1	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Carcas de rezistenta a utilajului)
	kg	920,00	
2	RpIC20E
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate  prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 219x5.5-273x9 mm 
	m	28,00	
3	RpIC20A
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm
	m	18,60	
4	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3	1,20	
5	RpIC35G
	Montarae Dopului prin sudura a tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 219x8-273x10
	buc	6,00	
6	TsI50B5
	Transportarea utilajului demontat anterior cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km (Locul indicat de Beneficiar)
	t	5,92	
7	TrB22H1D2
	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t,, iar  inaltimea de ridicare de 6-12 m (descarcarea la locul destinatiei a utilajului)
	t	5,92	
8	TsI50B5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	2,40