"Lucrari de amenajarea trotuarului si a pavilionului pe marginea drumului L400"R-25-Drum de acces spre or.Nisporeni",km 6,3-7,5
(8682 DA)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Constructia trotuarului

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Земляные работы
			
1	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта выемки  грунт 2 категории, с перемещением на 20 м(в том числе корыта))
	100 m3	0,85	
 2	TsC22B1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II
	100 m3	0,85	
 3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Устройство  насыпи мех.способом)
	100 m3	1,75	
 4	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma( (Уплотнение  насыпи катками весом 10 тн за 8 проходов по  следу толщ.слоя 20см)
	100 m3	1,75	
 5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта в карьере с погрузкой )
	100 m3	0,95	
 6	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km(транспортировка  на 3 км в насыпь)
	t	156,75	
 		Capitolul 2. Планировочные работы
			
7	TsE01A
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor(Устройство забортовой планировки  вручную)
	100 m2	19,30	
 		Capitolul 3. Дорожная одежда
			
8	TsE04A
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка верха зем.полотна мех.сп.-90%)
	100 m2	15,71	
 9	TsE01A
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor(То же, вручную-10%)
	100 m2	1,75	
 10	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton(БР100.20.8 )
	m	1 164,00	
 11	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare  
	m2	1 746,00	
 12	DI112к=-2
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111
	m2	-1 746,00	
 13	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Устройство покрытия из а/бетона ?MBg-II/2.3 SM  STB 1033-2008 толщиной 3см вручную)
	m2	1 746,00	
 14	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm(БР100.30.18)
	m	1 164,00	
 15	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire  (Устройство подготовки под бетонное основание бортов  из щебня М400 фр.20-40 h-10cм)
	m3	32,60	
 		Capitolul 4. Дорожная одежда на остановке для транспорта
			
16	TsE04A
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка верха зем.полотна мех.сп.-90%)
	100 m2	1,40	
 17	TsE01A
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor(То же, вручную-10%)
	100 m2	0,15	
 18	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(Устройство подстилающего слоя из среднезернистого песка толщиной слоя 15см)
	m3	23,25	
 19	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(Устройство нижнего слоя основания из щебня М400 фр. 40...70мм толщиной 16 cм по способу заклинки)
	m3	24,80	
 20	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(Устройство верхнего слоя основания из щебня М400 фр. 40...70мм толщиной 12 cм по способу заклинки)
	m3	18,60	
 21	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания  осн.жидким битумом 0,65л/м2)
	t	0,10	
 22	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого пористого а/бетона ЩKПг-II STB 1033-2008) толщ.6см 
	m2	155,00	
 23	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка нижнего слоя покрытия жидким битумом 0,25л/м2)
	t	0,04	
 24	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  (Устройство верхнего слоя покрытия из мелкоозернистого плотного а/бетона ЩМБг-II/2,0 STB 1033-2008) толщ.4см 
	m2	155,00	
 		Capitolul 5. Водоотвод
			
		Capitolul 5.1. Устройство кюветов
			
25	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (Нарезка кюветов автогрейдеров в грунтах II группы ) 
	100 m3	4,20	
 		Capitolul 5.2. Устройство ж/б труба на съездах-2шт
			
26	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,52	
 27	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Устройство подготовки из песка)
	m3	4,00	
 28	Dl122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка ж/б звеньев марки РТ 5.50-1)
	m3	2,24	
 29	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere 
	kg	54,60	
 30	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство  оголовка из монолитного бетона  М250)
	m3	2,40	
 31	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere 
	kg	40,80	
 32	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri-Обмазочная гидроизоляция
	m2	72,80	
 33	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri-Оклеечная гидроизоляция 
	m2	5,00	
 34	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	1,20	
 35	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,40	

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.