CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Spitalul Clinic Militar Central;
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării;
[bookmark: _GoBack]3. Obiectul achizițiilor: Lot.3 - Lucrări de reparație capitală a unui depozit alimentar din cadrul Spitalului Clinic Militar Central.

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari


	
	
	1.1. Subsol


	
	
	1.1.1. Scara


	1
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile

	m2
	11,0300

	2
	CC01B1

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv

	kg
	140,0000

	3
	CA03E

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	2,0000

	4
	CK17F1

	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice
Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020

	m2
	9,5000

	5
	RpEE03A

	Montarea prizelor 

	buc
	1,0000

	6
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500

	buc
	2,0000

	7
	CF01E1

	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment  M 100-T preparat manual pe santier

	m3
	1,0000

	8
	CF02A

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	38,0000

	9
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi

	m2
	38,0000

	10
	CN07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  

	m2
	38,0000

	
	
	1.1.2. Incaperea 1


	11
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	65,0000

	12
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei 

	m2
	65,0000

	13
	CN07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  

	m2
	65,0000

	14
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane

	m2
	30,3000

	15
	CF02A

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	30,3000

	16
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei tavan

	m2
	30,3000

	17
	RpCR01A

	Zugraveli interioare al tavanelor cu var

	m2
	30,3000

	18
	CG22D

	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industriala

	m2
	30,3000

	19
	CG31C

	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55

	m2
	30,3000

	20
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500

	buc
	2,0000

	21
	RpEE03A

	Montarea prizelor 

	buc
	2,0000

	22
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	1,0000

	
	
	1.1.3. Incapearea 2


	23
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	107,0000

	24
	CD50A

	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m astuparea golului 1.5*1.0 2 unitati

	m3
	0,7500

	25
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	107,0000

	26
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei 

	m2
	107,0000

	27
	CN07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  

	m2
	107,0000

	28
	CG32D

	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu nisip si ciment

	m3
	10,0800

	29
	CG22D

	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala

	m2
	72,0000

	30
	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv

	kg
	576,0000

	31
	CG31C

	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55

	m2
	72,0000

	32
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan

	m2
	72,0000

	33
	CN07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  

	m2
	72,0000

	34
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500

	buc
	3,0000

	35
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	1,0000

	
	
	1.1.4. Incapearea 3


	36
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	57,0000

	37
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	57,0000

	38
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei 

	m2
	57,0000

	39
	CN07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  

	m2
	57,0000

	40
	CG32D

	Umpluturi in straturi , executate cu nisip si ciment

	m3
	3,3300

	41
	CG22D

	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala

	m2
	23,8000

	42
	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv armarea pardosea

	kg
	190,7200

	43
	CG31C

	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55

	m2
	23,8000

	44
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan

	m2
	23,8000

	45
	CN07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  

	m2
	23,8000

	46
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500

	buc
	3,0000

	47
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	1,0000

	
	
	1.1.5. Incapearea 4 Coridor


	48
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	34,0000

	49
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	34,4000

	50
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei 

	m2
	34,4000

	51
	CN07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  

	m2
	34,4000

	52
	CG22D

	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala

	m2
	14,0000

	53
	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv

	kg
	112,0000

	54
	CG31C

	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55

	m2
	14,0000

	55
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan

	m2
	14,0000

	56
	CN07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  

	m2
	14,0000

	57
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500

	buc
	1,0000

	58
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	1,0000

	
	
	1.2. Bloc alimentar


	
	
	1.2.1. Incapere 1 tehnica- baie wc


	59
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	59,3000

	60
	CD51A

	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m la WC Baie

	100m2
	11,7700

	61
	CI05A

	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura
Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0500

	m2
	11,7700

	62
	CG17A1

	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp

	m2
	5,0000

	63
	CK23A

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv

	m2
	0,3600

	64
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	59,3000

	65
	IzF13A1

	Strat termoizolant la tavan cu vata minerala 50 mm

	m2
	16,2200

	66
	CK50B

	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat

	m2
	16,2200

	67
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish

	m2
	16,2200

	68
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	16,2200

	69
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	16,2200

	70
	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv armare pardosea

	kg
	130,0000

	71
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	16,2200

	72
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade

	m2
	16,2200

	73
	CG17A

	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m2
	16,2200

	74
	RpEE03A

	Montarea prizelor duble

	buc
	3,0000

	75
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500

	buc
	3,0000

	76
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	2,0000

	77
	IB15A

	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv polisterol extrudat 50 mm

	m2
	16,2200

	78
	ID07A

	Regulator termostatic 

	buc
	1,0000

	79
	VC19A

	Montarea ventilatoarelor tipizat, in baie wc
Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500

	buc
	1,0000

	80
	IA17A

	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv

	buc
	1,0000

	
	
	1.2.2. Incapere 2- depozit


	81
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	59,7000

	82
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.HP Finish

	m2
	59,7000

	83
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	59,7000

	84
	CF17C

	Diverse lucrari - strat defibra plasa 160 gr

	m2
	59,7000

	85
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	59,7000

	86
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	59,7000

	87
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan

	m2
	18,5200

	88
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish

	m2
	18,5200

	89
	RpCR01A

	Zugraveli interioare al tavanelor cu var

	m2
	59,7000

	90
	CG22D

	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala

	m2
	18,5200

	91
	CG31C

	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55

	m2
	18,5200

	92
	RpEE03A

	Montarea prizelor 

	buc
	5,0000

	93
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	1,0000

	94
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500

	buc
	2,0000

	95
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

	m2
	2,1000

	
	
	1.2.3. Incapere 3- depozit


	96
	CD50A

	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m

	m3
	0,1200

	97
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	164,0300

	98
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	164,0300

	99
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.HP Finish

	m2
	164,0300

	100
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	164,0300

	101
	CF17C

	Diverse lucrari - strat defibra plasa 160 gr

	m2
	164,0300

	102
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	164,0300

	103
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	164,0300

	104
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan

	m2
	69,0000

	105
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish

	m2
	69,0000

	106
	RpCR01A

	Zugraveli interioare al tavanelor cu var

	m2
	69,0000

	107
	CG22D

	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala

	m2
	69,0000

	108
	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv

	kg
	551,8000

	109
	CG31C

	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55

	m2
	69,0000

	110
	RpEE03A

	Montarea prizelor 

	buc
	4,0000

	111
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, LED 1,2 m
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500

	buc
	4,0000

	
	
	1.2.4. Incapere 4 Frigider


	112
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	62,8000

	113
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	62,8000

	114
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.HP Finish

	m2
	22,5000

	115
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	22,5000

	116
	CF17C

	Diverse lucrari - strat defibra plasa 160 gr

	m2
	22,5000

	117
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	22,5000

	118
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	22,5000

	119
	CI05A

	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura
Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0500

	m2
	40,3200

	120
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan

	m2
	22,6000

	121
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish

	m2
	22,6000

	122
	RpCR01A

	Zugraveli interioare al tavanelor cu var

	m2
	22,6000

	123
	CG22D

	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala

	m2
	22,6000

	124
	CG31C

	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55

	m2
	22,6000

	125
	RpEE03A

	Montarea prizelor 

	buc
	10,0000

	126
	RpEE03A

	Montarea prizelor la 380 kW

	buc
	2,0000

	127
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500

	buc
	2,0000

	128
	RpEE09A

	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, automate

	buc
	10,0000

	
	
	1.2.5. Incapere 5 - Coridor


	129
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	64,6000

	130
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	64,6000

	131
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.HP Finish

	m2
	34,2000

	132
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	34,2000

	133
	CF17C

	Diverse lucrari - strat defibra plasa 160 gr

	m2
	34,2000

	134
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	34,2000

	135
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	34,2000

	136
	CI05A

	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura
Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0500

	m2
	30,4200

	137
	CG22D

	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala

	m2
	25,6000

	138
	CG31C

	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55

	m2
	25,6000

	139
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan

	m2
	25,6000

	140
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish

	m2
	25,6000

	141
	RpCR01A

	Zugraveli interioare al tavanelor cu var

	m2
	25,6000

	142
	RpEE03A

	Montarea prizelor 

	buc
	3,0000

	143
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500

	buc
	2,0000

	144
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	1,0000

	
	
	1.3. Fatada bloc alimentar


	145
	CK17G

	Montare tabla profilata
Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020

	m2
	115,8000

	146
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	52,0000

	147
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	52,0000

	
	
	1.4. Pereu- отмостка


	148
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile

	m2
	2,5000

	149
	CC01B1

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv

	kg
	100,0000

	150
	CA03E

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	1,9000

	
	
	1.5. Prag la intrare in bloc alimentar


	151
	CK17F

	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice
Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020

	m2
	15,3000

	152
	CG22D

	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala

	m2
	15,3000

	153
	CG31C

	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55

	m2
	15,3000

	
	
	1.6. Ventilarea


	
	
	1.6.1. Lucrari sanitare


	154
	VA21A

	Montarea canalelor de ventilare la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu de 0.5mm grosimea avind perimetrul pina la 600 mm

	m2
	75,0000

	155
	IzH21A

	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv

	m2
	30,0000

	156
	VC24A

	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc
Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020

	buc
	4,0000

	157
	VB27A

	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm
Materiale marunte=1,0500

	buc
	2,0000

	158
	VC34A

	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020

	kg
	80,0000

	159
	VB01A

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm RRC200

	buc
	2,0000

	160
	VB01A

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm RRC160

	buc
	2,0000

	161
	VB01A

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm RRC125

	buc
	4,0000

	162
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 500*100h

	buc
	20,0000

	163
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie

	buc
	2,0000

	164
	VB18A

	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm

	buc
	4,0000

	165
	RCsB30R

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 180 mm k2

	buc
	6,0000

	
	
	2. Montarea utilaj


	166
	20-01-001-01

	Sistem automatizat de conducere categoria 1 de complexitate

	buc
	2,0000

	167
	VC04D

	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 4.700-14.600 mc/h cu motor electric de 3- 10 kw
Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500

	buc
	2,0000

	168
	VC16A

	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h 
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050

	buc
	2,0000

	
	
	3. UTILAJ VENTILARE


	
	
	3.1. Utilaj


	169
	01U

	Ventilator rectangularbSVF 50-30/25/4D

	buc
	2,0000

	170
	02U

	CTA refulare 315-3-9 1500 m3/h skystar mini inclusiv telecomanda

	buc
	2,0000

	171
	03U

	panou de control pru instalatii ventilare

	buc
	2,0000
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