Проектирование водонапорных башен по ул. Октябрьская 53, 96Е, Буджакская 35а с.Конгаз р-на Комрат № 233/18(11/18)-C тип.п.901-5-32c-		
(denumirea obiectivului)		

Lista Cantităţilor de Lucrări 
 Площадка "C". Turn de apa V=50м3, Н=9м. Lucrari de constructie generale (mаrcа АC)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Землянные работы 					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. Разработка грунта экскаватором.
	100 m3	1,880			
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)
	m3	3,500			
3	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Сдвижка грунта бульдозером в насыпь)
	100 m3	1,915			
4	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Возврат грунта для обратной засыпки и грунтовой подушки)
	100 m3	1,679			
5	TsD32A
	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек местным грунтом на просадочных грунтах методом послойной укатки)
	100 m3	0,840			
6	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)
	100 m3	0,670			
7	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение)
	100 m3	0,670			
8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)
	m3	16,950			
9	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Устройство обвалования, к=0,85)
	100 m3	0,235			

					
 			Total Землянные работы 
	            				
			Inclusiv salariu					
 		1.2. Бетонные работы					
10	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Подбетонка из бетона В5)
	m3	2,200			
11	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Бетонирование фундамента Фм-10 бетоном В15)
	m3	13,500			
12	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	18,000			
13	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=10мм)
	kg	3,060			
14	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С7 из арматуры АII)
	kg	54,300			
15	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей) 
	kg	179,680			
16	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)
	m2	7,200			
17	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Вертикальная обмазка фундамента битумом за 2 раза)
	m2	18,000			
18	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Обетонировать ствол бетоном В5)
	m3	0,570			
19	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную - отмостка шир.3м)
	m3	4,710			
20	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь толщ.2см, к=0,8)
	m2	47,100			

					
 			Total Бетонные работы
	            				
			Inclusiv salariu					
 		1.3. Колодец ВК-1 д=2,0м - 1 шт.					
21	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)
	m3	2,350			
22	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м - КЦД20-1)
	buc	1,000			
23	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м - КЦ20-9)
	buc	2,000			
24	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м - КЦ7-3)
	buc	1,000			
25	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м - КЦП1-20-1)
	buc	1,000			
26	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м - КЦО-1)
	buc	1,000			
27	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м - люк ЛВ)
	buc	1,000			
28	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м - Scoaba S)
	buc	1,000			
29	CO14A
	Chepeng de 0,6 x 0,8 din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile (Крышка деревянная КД1)
	buc	1,000			
30	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Вертикальная обмазка фундамента битумом за 2 раза)
	m2	13,520			

					
 			Total Колодец ВК-1 д=2,0м - 1 шт.
	            				
			Inclusiv salariu					
 		1.4. Лоток					
31	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Бетонирование лотка бетоном В12,5)
	m3	0,800			
32	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	5,760			

					
 			Total Лоток
	            				
			Inclusiv salariu					
 		1.5. Лестница ЛМ-1					
33	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Бетонирование лестницы бетоном В7,5)
	m3	1,540			
34	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	5,100			
35	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка)
	kg	14,000			

					
 			Total Лестница ЛМ-1
	            				
			Inclusiv salariu					

					
 		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala					
		Total					
		Cheltueli de transport					
		Total					
		Cheltueli de semifabricat si depozitie					
		Total					
		Cheltuele de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de constructie
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2. Lucrari de montare 					
36	CL51A
	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. (Монтаж водонапорной башни стальной V=50м3, Н=9м)
	t	7,848			

					
 		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala					
		Total					
		Total					
		Total					
		Cheltuele de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de montare 
	            				
			Inclusiv salariu					
 		3. Valoare utilajului					
37	Цена постав-ка
	Водонапорная башня Н=9м, V=50 м3
	buc	1,000			

					
 		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie					
			Total Valoare utilajului
					
			Inclusiv salariu					
 
	Lucrari de constructie	лей				
	Lucrari de montaji	лей				
	Valoare utilajului	лей				
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu