CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu"
2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu"
3. Obiectul achizițiilor  Lucrări de reparații birouri din str.31 August 1989, 137 A, mun.Chisinau

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,50	
 2	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontakt sau analogic" intr-un strat, la pereti	m2	12,50	
 3	CI06C
	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	12,50	
 4	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti, glafuri	m2	55,00	
 5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	55,00	
 6	CF51B  k=3mm	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm) 	m2	-55,00	
 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri cu grund  ( supraton sau analogic )	m2	55,00	
 8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor si glafuri	m2	55,00	
 9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) 	m2	1 155,00	
 10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila ,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri	m2	1 155,00	
 11	CK29F k=0,25 sal	Tavane suspendate din panouri minerale "Amstrong" tip "Tegulare", prelude XL/TL24mm,/// montat pe carcasa veche	m2	95,00	
 12	RpCK41C k=0,25	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2	97,00	
 13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontakt sau analogic" intr-un strat, la pardosele	m2	97,00	
 14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare (Nivelir sau analogic): grosime 10 mm	m2	97,00	
 15	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:	m2	-97,00	
 16	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp placi cu gr.12mm clasa 32, incl.plinta PVC h=70mm	m2	97,00	
 17	CK07B	Briu de protectie la pereti din laminat cu latimea de 200mm 	m	25,00	
 		Capitolul 2. Reteaua electrica si IT			
18	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	4,00	
 19	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	4,00	
 20	RpCU06B
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	15,00	
 21	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	
 		Capitolul 3. Lucrari de montare			
22	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J	m	45,00	
 23	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou, Cablu UTP CAT 5E CU	100 m	0,65	
 24	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu, 2 clapete 	buc	3,00	
 25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare euro 220V, 16A cu imprimare	buc	18,00	
 26	RpEE03A	Montarea prizelor RJ 45	buc	6,00	
 27	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, Tub gofrat cu diam. 20mm	100 m	0,65	

                         Conducătorul
grupului de lucru:   ____________________     Tomacinschii Angela

L.Ș.