CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria comunei Ciorescu
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria comunei Ciorescu
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de amenajare a curților blocurilor locative din strada Moldova, nr. 1-4, nr. 6-8,  nr. 12, nr. 16 satul Ciorescu, municipiul Chișinău

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	1,325
	
2	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km
	t	226,850
	
3	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	46,900
	
4	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare
	m3	16,000
	
5	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	832,000
	
6	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	22,30
	
7	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile
	m3	22,050
	
8	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi, frunze
	t	48,510
	
9	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	23,900
	
10	TsI50B8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 18 km
	t	85,100
	
11	TsA03C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren tare
	m3	52,400
	
12	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	87,000
	
13	DI155A k-0,8
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (4 cm)
	m2	1 600,000
	
14	TsI50A1
	Transportarea betonul asfaltic cu frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	176,000
	
15	DB01C
	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor
	m2	2 360,500
	
16	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)
	m2	527,000
	
17	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm
	m	415,000
	
18	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (de la desfaceri)
	m	79,000
	
19	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	610,000
	
20	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
	m3	157,310
	
21	DI108
	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate mare SKPg-II, fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice
	t	51,200
	
22	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3	1,200
	
23	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦО-1)
	buc	12,000
	
24	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	2,207
	
25	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala
	m2	180,000
	
26	DB16D k-1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala ( grosime de 5 cm)
	m2	874,500
	
27	DB16H k-1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( grosime de 5 cm)
	m2	3 062,500