Lucrari de reparatie interioare a blocului "A" in incinta Academiei "Stefan cel Mare" a MAI, mun.Chisinau, str.SF Vineri, 7	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 043/2020- LCM-2-1-1
Deviz-oferta № 043/2020- LCM-2-1-1
Lucrari de constructii-montaj
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. ETAJUL I					
		Capitolul 1.1. Demontari si evacuari					
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2	571,640			
 2	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci  gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2	120,340			
 3	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	691,980			
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2	2 460,570			
 5	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori )	m2	26,800			
 6	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	290,160			
 7	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2	169,200			
 8	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3	3,620			
 9	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3	3,870			
 10	TrB05A1-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	139,090			
 11	TrI1AA01B1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	139,090			
 12	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	139,090			
   		Capitolul 1.2. Pereti					
13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	2 460,570			
 14	CF15A
	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 460,570			
 15	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 118,820			
 16	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu	m	893,240			
 17	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	2 118,820			
 18	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	2 118,820			
 19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	2 118,820			
 20	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2 118,820			
 21	CI22B
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) 	m2	341,750			
 22	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate )	100m2	0,310			
   		Capitolul 1.3. Pardosea					
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	691,980			
 24	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe,  lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum  (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2	64,640			
 25	CG01A  k=1,67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2	691,980			
 26	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	571,640			
 27	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2	64,640			
 28	RpCK42B Kmanop=0.8
	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8	m2	250,600			
 29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2	250,600			
 30	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2	250,600			
 31	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2	250,600			
 32	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea minim de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m	175,820			
 33	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea  nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol central)	m2	17,300			
 34	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei	m	38,200			
   		Capitolul 1.4. Tavan					
35	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2	627,340			
 36	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)	m2	64,640			
 37	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	691,980			
 38	CJ04C
	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	840,350			
 39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	691,980			
 40	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	691,980			
 41	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2	250,600			
   		Capitolul 1.5. Timplarie interioara					
42	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare )	m2	18,000			
 43	CK03A
	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural)  interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	107,250			
 44	CK33B
	Miner pentru usi 	buc	55,000			
 45	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	55,000			
 46	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2	40,950			
 47	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2	15,120			
 48	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (ATENTIE cu bariera termica, ), inclusiv armaturile si accesoriile necesare de calitate superioara, in doua canaturi, Profil cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 95mm si grosimea profilului nu mai mica de 70 mm, Sticla dubla  (4-16-4) tonata. Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul , dimensiunile se vor preciza in teren (Usi intrare bloc)	m2	6,600			
 49	CK21C1
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (ATENTIE cu bariera termica, Termomost), inclusiv armaturile si accesoriile necesare de calitate superioara,  intr-un canat, Profil cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 95mm si grosimea profilului nu mai mica de 70 mm, Sticla dubla  (4-16-4) tonata. Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul , dimensiunile se vor preciza in teren 	m2	12,600			
     		Capitolul 2. ETAJUL II					
		Capitolul 2.1. Demontari si evacuari					
50	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2	653,900			
 51	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci  gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2	55,100			
 52	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	709,000			
 53	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2	1 973,760			
 54	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori sali de recreare )	m2	49,920			
 55	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	166,470			
 56	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, )	m2	70,700			
 57	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3	3,820			
 58	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3	2,950			
 59	TrB05A1-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	118,140			
 60	TrI1AA01B1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	118,140			
 61	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	118,140			
   		Capitolul 2.2. Pereti					
62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	1 973,760			
 63	CF15A
	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19 873,760			
 64	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 837,950			
 65	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu	m	450,400			
 66	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	1 837,950			
 67	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	1 837,950			
 68	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	1 837,950			
 69	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	1 837,950			
 70	CI22B
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat), blocuori sanitare  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) 	m2	135,810			
 71	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate )	100m2	0,220			
   		Capitolul 2.3. Pardosea					
72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	709,000			
 73	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe,  lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum  (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2	55,100			
 74	CG01A  k=1,67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2	709,000			
 75	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	653,900			
 76	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2	55,100			
 77	RpCK42B Kmanop=0.8
	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8	m2	256,500			
 78	CN53A
	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2	256,500			
 79	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2	256,500			
 80	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2	256,500			
 81	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea minim de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m	157,400			
   		Capitolul 2.4. Tavan					
82	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, birouri)	m2	653,900			
 83	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)	m2	65,200			
 84	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	719,100			
 85	CJ04C
	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	648,800			
 86	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	719,100			
 87	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	719,100			
 88	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2	256,500			
   		Capitolul 2.5. Timplarie interioara					
89	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare )	m2	18,200			
 90	CK03A
	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural)  interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	46,800			
 91	CK33B
	Miner pentru usi 	buc	24,000			
 92	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	24,000			
 93	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2	13,650			
 94	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2	13,920			
     		Capitolul 3. ETAJUL III					
		Capitolul 3.1. Demontari si evacuari					
95	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2	615,040			
 96	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci  gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2	111,200			
 97	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	735,300			
 98	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2	2 639,330			
 99	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori )	m2	27,200			
 100	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	282,310			
 101	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2	165,400			
 102	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3	3,540			
 103	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3	3,920			
 104	TrB05A1-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	144,200			
 105	TrI1AA01B1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	144,200			
 106	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	144,200			
   		Capitolul 3.2. Pereti					
107	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	2 639,330			
 108	CF15A
	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 639,330			
 109	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 252,100			
 110	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu	m	945,200			
 111	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	2 252,100			
 112	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	2 252,100			
 113	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	2 252,100			
 114	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2 252,100			
 115	CI22B
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) 	m2	387,230			
 116	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate )	100m2	0,250			
   		Capitolul 3.3. Pardosea					
117	CN53A
	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	735,300			
 118	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe,  lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum  (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2	91,840			
 119	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2	735,300			
 120	CG01A  k=1,67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2	735,300			
 121	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	643,460			
 122	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2	91,840			
 123	RpCK42B Kmanop=0.8
	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8	m2	256,500			
 124	CN53A
	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2	256,500			
 125	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2	256,500			
 126	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2	256,500			
 127	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea minim de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m	161,280			
   		Capitolul 3.4. Tavan					
128	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2	643,460			
 129	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)	m2	101,200			
 130	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	744,660			
 131	CJ04C
	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	915,000			
 132	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	744,660			
 133	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	744,660			
 134	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2	256,500			
   		Capitolul 3.5. Timplarie interioara					
135	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare )	m2	18,600			
 136	CK03A
	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural)  interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	113,100			
 137	CK33B
	Miner pentru usi 	buc	58,000			
 138	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	58,000			
 139	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2	42,900			
 140	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2	14,080			
     		Capitolul 4. ETAJUL IV					
		Capitolul 4.1. Demontari si evacuari					
141	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2	606,200			
 142	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci  gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2	95,300			
 143	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	701,500			
 144	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2	2 622,800			
 145	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori )	m2	27,000			
 146	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	285,150			
 147	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2	167,500			
 148	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3	3,540			
 149	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3	3,920			
 150	TrB05A1-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	141,300			
 151	TrI1AA01B1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	141,300			
 152	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	141,300			
   		Capitolul 4.2. Pereti					
153	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	2 622,800			
 154	CF15A
	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 622,800			
 155	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 241,400			
 156	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu	m	930,000			
 157	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	2 241,400			
 158	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	2 241,400			
 159	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	2 241,400			
 160	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2 241,400			
 161	CI22B
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) 	m2	381,400			
 162	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate )	100m2	0,250			
   		Capitolul 4.3. Pardosea					
163	CN53A
	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	701,500			
 164	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe,  lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum  (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2	92,200			
 165	CG01A  k=1,67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2	701,500			
 166	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	609,300			
 167	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2	92,200			
 168	RpCK42B Kmanop=0.8
	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8	m2	256,000			
 169	CN53A
	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2	256,000			
 170	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2	256,000			
 171	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2	256,000			
 172	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea minim de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m	164,300			
   		Capitolul 4.4. Tavan					
173	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2	609,300			
 174	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)	m2	98,800			
 175	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	708,100			
 176	CJ04C
	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	902,000			
 177	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	708,100			
 178	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	708,100			
 179	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2	256,000			
   		Capitolul 4.5. Timplarie interioara					
180	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare )	m2	18,400			
 181	CK03A
	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural)  interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	113,100			
 182	CK33B
	Miner pentru usi 	buc	58,000			
 183	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	58,000			
 184	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2	42,900			
 185	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2	14,080			
     		Capitolul 5. ETAJUL V					
		Capitolul 5.1. Demontari si evacuari					
186	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2	617,140			
 187	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci  gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2	115,420			
 188	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	732,560			
 189	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2	2 638,470			
 190	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori )	m2	28,800			
 191	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	265,180			
 192	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2	166,300			
 193	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3	2,950			
 194	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3	3,100			
 195	TrB05A1-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	142,700			
 196	TrI1AA01B1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	142,700			
 197	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	142,700			
   		Capitolul 5.2. Pereti					
198	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	2 638,470			
 199	CF15A
	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 638,470			
 200	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 253,070			
 201	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu	m	935,600			
 202	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	2 253,070			
 203	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	2 253,070			
 204	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	2 253,070			
 205	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2 253,070			
 206	CI22B
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) 	m2	385,400			
 207	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate )	100m2	0,210			
   		Capitolul 5.3. Pardosea					
208	CN53A
	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	732,560			
 209	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe,  lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum  (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2	94,200			
 210	CG01A  k=1,67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2	732,560			
 211	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	638,360			
 212	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2	94,200			
 213	RpCK42B Kmanop=0.8
	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8	m2	256,200			
 214	CN53A
	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2	256,200			
 215	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2	256,200			
 216	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2	256,200			
 217	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea minim de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m	167,500			
   		Capitolul 5.4. Tavan					
218	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2	638,360			
 219	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)	m2	102,300			
 220	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	740,660			
 221	CJ04C
	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	902,180			
 222	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	740,660			
 223	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	740,660			
 224	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2	256,200			
   		Capitolul 5.5. Timplarie interioara					
225	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare )	m2	18,000			
 226	CK03A
	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural)  interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	112,900			
 227	CK33B
	Miner pentru usi 	buc	58,000			
 228	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	58,000			
 229	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2	43,200			
 230	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2	15,200			
     		Capitolul 6. CASA SCARII 1,2,3					
		Capitolul 6.1. Demontari si evacuari					
231	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (casa scarii)	m2	695,200			
 232	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc  (mina curenta)	kg	425,600			
 233	RpCR34A
	Arderea vopselei in straturi multiple de pe conducta de gunoi cu foehn  de aer de temperatura inalta	m2	63,160			
 234	TrB05A1-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	139,090			
 235	TrI1AA01B1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	139,090			
 236	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	139,090			
   		Capitolul 6.2. Tavan					
237	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (suprafete plane)	m2	169,200			
 238	СF59G
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (sub trepte)	m2	141,000			
 239	CJ04C
	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	198,600			
 240	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	310,200			
 241	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	310,200			
 242	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	310,200			
   		Capitolul 6.3. Pereti					
243	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	695,200			
 244	CF15A
	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	695,200			
 245	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	695,200			
 246	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	695,200			
 247	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	695,200			
 248	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu	m	185,400			
 249	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	695,200			
 250	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	695,200			
 251	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	695,200			
 252	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate  cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Conducta de gunoi)	m2	63,120			
 253	CH06A
	Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime,, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX  (Tipu si forma se va coordona cu beneficiarul)	m	101,200			
   		Capitolul 6.4. Pardosea					
254	CN53A
	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	218,900			
 255	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane)	m2	118,500			
 256	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea  nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	172,400			
 257	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea minim de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	297,500			
 258	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei	m	358,000			
     		Capitolul 7. FERESTRE, USI BALCON					
		Capitolul 7.1. Demontari si evacuari					
259	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	737,280			
 260	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (glafuri interioare)	m2	431,780			
 261	TrB05A1-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	28,500			
 262	TrI1AA01B1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	28,500			
 263	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	28,500			
   		Capitolul 7.2. Confectionarea si montarea ferestrelor, usilor balcon.					
264	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv,  (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,5mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2	688,470			
 265	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 350mm)	m	482,500			
 266	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (cu latimea de 200mm)	m	482,500			
 267	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice intr-un canat  inclusiv armaturile si accesoriile necesare. Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , Sticla  dubla (4-16-4) de tip Low-et, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi balcon)	m2	48,800			
   		Capitolul 7.3. Glafuri interioare					
268	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Betonogrunt)	m2	431,780			
 269	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	1 257,400			
 270	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Inclusiv sub pervaz)	m2	431,780			
 271	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu	m	1 257,400			
 272	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	431,780			
 273	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	431,780			
 274	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	431,780			
   		Capitolul 7.4. Glafuri exterioare					
275	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri plane de ferestre si usi . ATENTIE ( se va folosi material be baza de ciment, prevazut pentru lucrari exterioare)	m2	431,780			
 276	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	431,780			
 277	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent	m2	431,780			
 278	RpCJ40A
	(ATENTIE pozitie atribuita ) Se va folosi doar utilajul  AUTOTURN cu norma 1.44, pentru realizarea deschisurilor  exterioare a ferestrelor	m2	309,450			
     
	Total:					
	Total	 lei				
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %				
	Transportarea materialelor	7,00 %				
	Cheltueli de regie	14,50 %				
	Beneficiu de deviz	6,00 %				
	Total	100,00 +				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
()