Combinatul Serviciilor Funerare. Casa paznicului la Cimitirul din str.St.Ciobanu	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări 
 Lucrari de constructii
 
№
crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de constructii
			
		1.1. Fundatii
			
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	5,460
	
 2	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (catanca 5.5)
	kg	84,000
	
 3	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (AIII d-12mm)
	kg	333,000
	
 4	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	8,740
	
 5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	33,000
	
 6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t	3,000
	
 7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	3,000
	
 8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	3,000
	
		1.2. Pereti
			
9	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 20cm la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m
	m3	12,640
	
 10	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 12cm la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m
	m3	4,000
	
		1.3. Acoperis
			
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	1,200
	
 12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil U16)
	kg	85,000
	
 13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0.27m3)
	m2	30,000
	
 14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat)
	m2	30,000
	
 15	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice (profnastil)
	m2	30,000
	
 16	CK26B	Pazie din tabla
	m	10,000
	
 17	CK26B	Coltar 50*50mm din tabla
	m	22,000
	
 18	CE06A1	Streasina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice
	m2	14,960
	
 19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	6,000
	
 20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	5,600
	
		1.4. Lucrari de finisare
			
		1.4.1. Pereti
			
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti 
	m2	98,400
	
 22	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3cm, k=1.5)
	m2	98,400
	
 23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	98,400
	
 24	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu
	m	41,000
	
 25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec de tip "Vetonit LR+", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuiala decorativa)
	m2	98,400
	
 26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	98,400
	
 27	CN16C	Vopsitorii  executate la pereti cu lac "Brio"  in  2 straturi
	m2	98,400
	
		1.4.2. Tavan
			
28	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr.20cm pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %
	m2	26,000
	
 29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori)
	m2	26,000
	
 30	IzF15B	Captuseli fonoabsorbante la  tavane executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice (OSB 12mm)
	m2	26,000
	
		1.5. Articole din timplarie
			
31	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	4,800
	
 32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	5,670
	
 33	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice l=150mm
	m	3,600
	
 34	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu l=100mm
	m	3,600
	
		1.6. Pardoseli
			
35	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile
	m3	2,600
	
 36	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% 
	m3	3,900
	
 37	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	3,900
	
 38	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 10*10
	kg	39,000
	
 39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	26,000
	
 40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga k=8, gr.tot.=7cm
	m2	26,000
	
 41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	26,000
	
 42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	32,400
	
		1.7. Fasad
			
43	IzF55B	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren FS25 gr.8cm
	m2	46,400
	
 44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	46,400
	
 45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	46,400
	
 46	IzF55B	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren FS35 extrudat gr.5cm (soclu)
	m2	13,200
	
 47	CI21A	Placarea peretilor cu placi din "Cosauti" (soclu)
	m2	13,200
	
		1.8. Pereu
			
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris
	m3	1,600
	
 49	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	3,900
	
 50	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 10*10
	kg	24,000
	
 51	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	16,000
	
		2. Electricitatea
			
52	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*1.5mm
	m	42,000
	
 53	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*2.5mm
	m	80,000
	
 54	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor PVC 2*1.5mm
	m	25,000
	
 55	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri
	m	122,000
	
 56	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16*16 mm
	m	20,000
	
 57	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent,10*10
	buc	3,000
	
 58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	3,000
	
 59	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	10,000
	
 60	RpEG16C	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 9 circuite (Cutie pentru 9 automate)
	buc	1,000
	
 61	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10 A
	buc	3,000
	
 62	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A
	buc	4,000
	
 63	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A
	buc	1,000
	
 64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate cu lampa led
	buc	4,000
	
 65	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (plafon rotund pe perete exterior)
	buc	2,000