Cerinte obligatorii:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/
Obligativitatea	
1	Formular informativ despre ofertant	Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem.	Obligatoriu	
2	Oferta	Formularul F3.1, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7.  Semnat electronic si anexată la sistem.	Obligatoriu	
3	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice 	semnata electronic se prezintă odată cu oferta 	Obligatoriu	
4	Grafic de  executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte	F3.3 semnata electronic se prezintă odată cu oferta 	Obligatoriu	
5	Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate	F 3.10 semnata electronic se prezintă odată cu oferta 	Obligatoriu	
6	Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	F 3.11 semnata electronic se prezintă odată cu oferta 	Obligatoriu	
7	Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari	F 3.8 semnata electronic se prezintă odată cu oferta 	Obligatoriu	
8	Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului	F3.12 semnata electronic se prezintă odată cu oferta 	Obligatoriu	
9	Manualul Calitatii / Sisteme internaționale de management al calității	semnata electronic se prezintă odată cu oferta 	Obligatoriu	
10	Experienta similara de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie	Cel putin 2 obiective finalizate confirmat prin acte de recepţie finale(procese verbale de predare-primre) şi recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de 3 zile	Obligatoriu	
11	Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări	semnata electronic se prezintă odată cu oferta 	Obligatoriu	
12	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	semnata electronic se prezintă odată cu oferta 	Obligatoriu	
13	Certificat ISO 9001, ISO 14001.	semnata electronic se prezintă odată cu oferta 	Obligatoriu	
14	Alte cerințe	La solicitare timp de o zi  	Pentru potentiali cîţtigători	

IMSP Institutul de Cardiologie	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 04/05/2020

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1.  Demolari. Colona  nr 2.
			
1	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,00	
 2	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	1,00	
 3	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	5,20	
 4	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	5,00	
 5	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	2,00	
 6	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din otel, cu diametrul de 100 mm
	m	60,00	
 7	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t	1,50	
 8	TRI1AA04C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	1,50	
 		Capitolul 2. Lucrari tehnico-sanitare. Colona nr.2
			
9	SA01I
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 4"
	m	2,50	
 10	SA01F
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2"
	m	2,00	
 11	SA01H
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 3"
	m	60,00	
 12	SD17A-2
	Hidrant dublu  interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise ( fara rama si  furtun. )
	buc	8,00	
 13	SD17B-2
	Hidrant  dublu interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie, rama si furtun)
	buc	2,00	
 14	SD08C
	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm
	buc	2,00	
 15	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: suporti tevi
	kg	10,00	
 16	SF02B
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"
	10 m	6,45	
 17	SF05B
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 2 1/2"-4"
	m	64,50	
 		Capitolul 3. Lucrari de reparatie. Colona  nr.2
			
18	CA04A
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	0,10	
 19	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	6,00	
 20	CF50B
	Tencuieli interioare de 20 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	6,00	
 21	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	9,40	
 22	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	10,00	
 23	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	10,00	
 24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	10,00	
 25	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	10,00	
 		Capitolul 4.  Demolari .Colona nr. 3
			
26	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,00	
 27	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	1,00	
 28	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	5,20	
 29	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	5,00	
 30	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	2,00	
 31	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din otel, cu diametrul de 100 mm
	m	60,00	
 32	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t	1,50	
 33	TRI1AA04C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	1,50	
 		Capitolul 5. Lucrari tehnico-sanitare .Colona nr.3
			
34	SA01I
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 4"
	m	2,50	
 35	SA01F
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2"
	m	2,00	
 36	SA01H
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 3"
	m	60,00	
 37	SD17A
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (Fara  rama si furtun)
	buc	4,00	
 38	SD17B
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama, fara furtun)
	buc	6,00	
 39	SD08C
	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm
	buc	2,00	
 40	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: suporti tevi
	kg	10,00	
 41	SF02B
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"
	10 m	64,50	
 42	SF05B
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 2 1/2"-4"
	m	60,00	
 		Capitolul 6. Lucrari de reparatie. Colona  nr.3
			
43	CA04A
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	0,10	
 44	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	4,00	
 45	CF50B
	Tencuieli interioare de 20 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	6,00	
 46	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	9,40	
 47	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	10,00	
 48	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	10,00	
 49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	10,00	
 50	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	10,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.