	____Reconstructia acoperisului casei de cultura din s. Malcoci, r-nul Ialoveni
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de demolare

	
	

	1
	RpCI42B


	Desfacerea invelitorii din foi ondulate din ardezie

	m2
	815,600


	 2
	RpCH32C


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis

	m2
	815,600


	 3
	RpCG29C


	Desfacerea zidariei din caramida (hornuri de fum)

	m3
	1,800


	 4
	RpCH32D


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile

	m2
	75,400


	 5
	RpCP44B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor

	kg
	152,000


	 6
	TsH92B


	Incarcarea in auto deseuri de constructie

	t
	15,000


	 7
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	15,000


	 
	
	Capitolul 2. Acoperis

	
	

	8
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (se exclud resursele Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки), Buloane de constructii cu piulite si saibe)

	m3
	11,590


	 9
	CE41A


	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic   (se exclud resursele Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки), Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)

	m3
	9,900


	 10
	CE30A


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 6,67m3 se iau dupa proiect.

	m2
	815,600


	 11
	CN51B


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	8,070


	 12
	CN50B


	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	29,900


	 13
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate

	m2
	815,060


	 14
	CE07A


	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) ( grosimea 0,45 mm, zincata pe ambele parti Zn-225g/m2)

	m2
	815,600


	 15
	CE42A


	Executarea lucarnelor (se exclud resursele Balamale, Cremon , Cerceveli )

	buc
	2,000


	 16
	CE06A1


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (la gratare de ventilare)

	m2
	25,790


	 17
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv

	m
	136,500


	 18
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv

	m
	68,900


	 19
	CK26B


	Montarea opritorilor de zapada

	m
	124,900


	 20
	CE23C


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm

	m
	57,900


	 21
	
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MC-1)

	kg
	229,500


	 22
	
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MC-2)

	kg
	317,600


	 23
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115 a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv

	t
	0,547


	 
	
	Capitolul 3. Streasina

	
	

	24
	CE30A aplic.


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 2.5m3 se iau dupa proiect.

	m2
	156,600


	 25
	CN51B


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	1,560


	 26
	CN50B


	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	1,560


	 27
	CE06A


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.

	m2
	156,600



