IMSP Institutul de Cardiologie	Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 04/03/2019
Deviz-oferta № 04/03/2019
           Lucrari  la rețele de alimentare cu apăsi antiincendiare

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1.  Demolari la coloana de apa atiincendiara et. 1-9, et. tehnic.Clinica
					
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
 	m2	17,70			
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
 	m3	3,50			
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2	5,20			
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
 	m2	6,00			
5	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
 	buc	12,00			
6	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din otel, cu diametrul de 100 mm
 	m	46,00			
7	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
 	t	2,50			
8	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
 	t	2,50			
							
		2. Lucrari de reparatie coloana antiincendiara. et 1-9, etaj tehnic.
					
9	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m
 	100m2	0,06			
10	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
 	m3	0,20			
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 	m2	8,00			
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
 	m2	7,50			
13	CG01A-12	Strat suport pentru pardoseli , executat din mortar din ciment M 100-T( autonivelant) de 1,0 cm grosime cu fata driscuita fin 
 	m2	8,00			
14	CF50B	Tencuieli interioare de 20 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2	11,70			
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2	9,40			
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
 	m2	20,00			
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
 	m2	20,00			
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2	20,00			
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
 	m2	20,00			
							
		3. Schimbarea coloanei  antiincendiar  din otel1-9-etaj. etag tehnic.
					
20	SA01I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 4"
 	m	38,00			
21	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: suporti tevi
 	kg	60,00			
22	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2"
 	m	8,00			
23	SA01H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 3"
 	m	8,00			
24	SA35D1	Teu redus 4"-3/4"-4" din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori
 	buc	2,00			
25	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" 
 	buc	2,00			
26	SA35D1	Teu redus 4"-1"-4" din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori
 	buc	2,00			
27	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" 
 	buc	22,00			
28	SA35A	Cot 90* din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"
 	buc	22,00			
29	SA35A1	Teu egal din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"
 	buc	22,00			
							
		4. Lucrari sanitare Dispensar
					
30	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
 	m	130,00			
31	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
 	buc	16,00			
32	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
 	buc	20,00			
33	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
 	buc	6,00			
34	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: suporti tevi
 	kg	20,00			
35	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.
 	m	80,00			
36	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
 	m	50,00			
37	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"
 	buc	25,00			
38	IC38H	Teu egal din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
 	buc	4,00			
39	IC38H	Teu redus 25x20x25 din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata
 	buc	25,00			
40	IC38B	Piesa de racordare (trecere), din PP/METAL FE d - 25,0 mm x3/4
 	buc	2,00			
41	IC38B1	Piesa de racordare (trecere), din PP/METAL FE d - 25,0 mm x3/4
 	buc	2,00			
42	IC38B	Cot din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
 	buc	4,00			
43	IC38A	Cot 90* MP  din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
 	buc	60,00			
44	IC53B	Racord olandez PP FE avind diametrul de 20X1/2"
 	buc	30,00			
45	IC53B1	Dop PP avind diametrul de 1"
 	buc	4,00			
46	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
 	m	130,00			
47	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg.
 	t	1,20			

							
		Total	 lei				
		Asiguraria medicala	22,50 %				
		Transport	7,00 %				
		Total	100,00 +				
		Chieltueli  de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
		Total	100,00 +				
		TVA	20,00 %				
		
Total deviz:
Inclisiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)