Lucrări de reparație a fațadei 
CS Hîjdieni	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrări de amenajare a teritoriului și de reparație a fațadei al CS Hîjdieni
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de demolare					
							
1	RpCB18B
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc  (demolarea scarilor)
	m3	3,600			
		2. Executarea scarilor Nr.1
					
 2	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	15,000			
 3	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	9,800			
 4	CH06A
	Mina curenta metalica   (balustrada din metal)
	m	9,800			
		3. Executarea lucrarilor de pavare
					
 5	DA11A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire
	m3	27,000			
 6	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm  (Bordur brusciatca 650x270x100)
	m	114,000			
 7	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm gr.=4cm vibropres
	m2	96,000			
		4. FASAD
					
 8	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm
	m3	2,200			
 9	RpCJ35B
	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra,  mozaic, etc
	m2	340,000			
 10	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	34,000			
 11	TRI1AA04C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	34,000			
 12	TsI50E
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km
	t	34,000			
 13	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	340,000			
 14	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	340,000			
 15	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar
	m2	340,000			
 16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	340,000			
 17	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti, preparare manuala a mortarului. FASAD
	m2	340,000			
 18	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	340,000			
 19	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	340,000			
 20	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	340,000			
 21	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade
	m2	340,000			
22	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	11,400			
 23	RpCK0B1
	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip
	m3	8,600			
 24	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	258,000			
 25	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	86,000			
 26	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din  TABLA CUTATA
	m2	10,000			
 27	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	36,300			
   
	Total:					
	Прямые затраты	 lei				
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %				
	Cheltuieli de transport	10,00 %				
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
	Total	100,00 +				
	Cheltuili de regie	14,50 %				
	Total	100,00 +				
	Beneficiu de deviz	6,00 %				
	Total	100,00 +				
	Ставка НДС	20,00 %				
	Всего с учётом НДС	 lei				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
()		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
()