Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Aprobat**

## CAIET DE SARCINI

## 

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani.**

Autoritatea contractantă: **Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”**.

LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1652253515068 din 02.06.2022

**Documente obligatorii la depunerea ofertei**

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

**Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:**

**Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP** (după caz).

1. Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
2. Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
3. Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

1. Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
2. Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
3. Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;
4. Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;
5. Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;
6. Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;
7. Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;
8. Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;
9. Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani**

Autoritatea contractantă: **Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **№**  **crt.** | **Simbol norme şi Cod resurse** | **Lucrări şi cheltuieli** | | **U.M.** | **Volum** |
|  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Raionul Drochia** |  |  |
|  |  | **1. R12 R8-Donduseni-Drochia-Pelenia-M5, km 24,25-25,083** |  |  |
|  |  | **1.1. Lucrări de pregătire** |  |  |
| 1 | DI 155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile | m2 | 525,00 |
| 2 | DI 158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic,suprafata reparata pana la 1 m2:grosimea de 5 cm | m2 | 525,00 |
|  |  | **1.2. Aplicarea stratului de uzură din beton asfaltic** |  |  |
| 3 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 50,00 |
| 4 | DI 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | 100m2 | 1,5 |
| 5 | DB 16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 5000,00 |
| 6 | TsE05B | Nivelarea cu autogreider de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in doluri a pamintului sapat in teren cat.II | 100m2 | 833,00 |
|  |  | **2. R12 R8-Donduseni-Drochia-Pelenia-M5, km 33,65-34,007** |  |  |
|  |  | **2.1. Lucrări de pregătire** |  |  |
| 7 | DI 155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile | m2 | 245,00 |
| 8 | DI 158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic,suprafata reparata pana la 1 m2:grosimea de 5 cm | m2 | 245,00 |
|  |  | **2.2. Aplicarea stratului de uzură din beton asfaltic** |  |  |
| 9 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 21,40 |
| 10 | DI 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | 100m2 | 0,64 |
| 11 | DB 16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2140,00 |
| 12 | TsE05B | Nivelarea cu autogreider de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in doluri a pamintului sapat in teren cat.II | 100m2 | 357,00 |
|  |  | **Raionul Glodeni** |  |  |
|  |  | **3.G57 Clodeni-Dusmani-Moara Domneasca*,* km 17,15-17,650** |  |  |
| 13 | DI 158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic,suprafata reparata pana la 1 m2:grosimea de 5 cm | 100m2 | 409,00 |
| 14 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 30,00 |
| 15 | DI 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | 100m2 | 0,90 |
| 16 | DB 16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3000,00 |
| 17 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 500,00 |
|  |  | **4. G58 R7-Pascauti-Calinesti-Falesti-R16,**  **km 19,025-19,401** |  |  |
| 18 | DI 158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic,suprafata reparata pana la 1 m2:grosimea de 5 cm | 100m2 | 300,00 |
| 19 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 22,55 |
| 20 | DI 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | 100m2 | 0,68 |
| 21 | DB 16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2255,00 |
| 22 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 376,00 |
|  |  | **Raionul Rîșcani** |  |  |
|  |  | **5. M5-Frontierea cu Ucraina-Criva-Balti-Tiraspol-frontiera cu România, km 114,18-114,44** |  |  |
|  |  | **5.1. Lucrări de pregătire** |  |  |
| 23 | DI 155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile | m2 | 68,00 |
|  |  | **5.2. Aplicarea stratului de uzură din beton asfaltic** |  |  |
| 24 | RpDD14A | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | m2 | 1350,00 |
| 25 | DI 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,41 |
| 26 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare in beton asfaltic cu itilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 63,00 |
| 27 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 23,40 |
| 28 | DI 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | 100m2 | 0,702 |
| 29 | DB 16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2340,00 |
| 30 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 260,00 |
|  |  | **6. G22 M5-Bratuseni-Zaicani-Varatic-Duruitoarea Noua-G21,km 19,30 -19,758** |  |  |
|  |  | **6.1. Lucrări de pregătire** |  |  |
| 31 | DI 158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic,suprafata reparata pana la 1 m2:grosimea de 5 cm | 100m2 | 480,00 |
|  |  | **6.2. Aplicarea stratului de uzură din beton asfaltic** |  |  |
| 32 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 27,48 |
| 33 | DI 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | 100m2 | 0,82 |
| 34 | DB 16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2748,00 |
| 35 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 458,00 |
|  |  | **7. G58 R7-Pascani-Telnesti-Falesti-R16,**  **km 2,500-3,500** |  |  |
| 36 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pana la 5 cn adincimea cu autogreider, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 60,00 |
| 37 | DI134 | Amenajarea mecanica a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 60,00 |
| 38 | TsE05B | Nivelarea cu autogreider de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in doluri a pamintului sapat in teren cat.II | 100m2 | 20,00 |
| 39 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole executata cu autogreiderul de pina la 176 CP, in teren cat.II | 100m | 8,00 |

**Autoritatea contractantă  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_              Data "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**