Anexa la scoala primara-gradinita  din satul Rusestii Vechi, raionul Ialoveni cu reconstructia acoperisului        Obiect 832	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 832
                                                    Lucrari dr constructii
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de terasament					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором)	100 m3	0,44			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную )	m3	7,60			
 3	TsC19B1.к-2
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Перемещение грунта для обратной засыпки на 20м в места складирования)	100 m3	0,52			
 4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,19			
 5	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой )	100 m3	0,19			
 6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную грунта)	m3	8,00			
 7	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи)	m3	8,00			
 8	TsC19B1.к-2
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Перемещение грунта для обратной засыпки на 20м и подсыпки под полы)	100 m3	0,52			
 9	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта  2 группы  с погрузкой в автомобили, для подсыпки под полы- грунт недостающий )	100 m3	0,17			
 10	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km  (Транспорт 3 км)	t	28,80			
 11	CG32A
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale (Подсыпка под полы грунтом  с  уплот нением)	m3	42,10			
   		Capitolul 2. Fundatie    FM-1 - FM-4					
12	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка марка бетона  С 3.5)	m3	0,96			
 13	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..С 15. (Бетонные фундаменты мз бетона В 1.5.)	m3	3,36			
 14	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса  A1 d-6mm)	kg	17,30			
 15	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( арматура класса А3  д-10мм),	kg	34,90			
 16	CC01E1
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( арматура класса  А-3 д-12мм)	kg	7,70			
 17	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm  (Cтальная арматура класса РС 52  уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )	kg	121,50			
 18	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	21,25			
 19	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 10 см)	m3	2,50			
 20	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство стен ниже нулевой отметки, товарный бетон , бетон класса B12.5...)	m3	22,00			
 21	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	100,10			
 22	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонного пояса,, бетон класса. B12.5 = Briul  Brm-1..)	m3	3,81			
 23	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	19,75			
 24	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса  A1 d-6mm)	kg	47,90			
 25	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( арматура класса А3  д-10мм),	kg	98,70			
 26	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка марки . под Grm-11 бетон С3.5)	m3	0,11			
 27	CA04F
	Beton turnat in grinzi,, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных балок Brm-1 . товарный бетонB12.5)	m3	0,22			
 28	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	0,54			
 29	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv ( арматура класса А1  д-6мм).. 	kg	3,80			
 30	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( арматура класса А3  д-12мм),	kg	12,30			
 31	35
	Nodul 1.2  F.5 (5buc)					
 32	CA04F
	Beton turnat in stilpi,, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных стоек. товарный бетон B12.5)	m3	0,65			
 33	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	6,15			
 34	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv ( арматура класса А1  д-6мм).. 	kg	8,50			
 35	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( арматура класса А3  д-12мм),	kg	6,40			
 36	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm  (Cтальная арматура класса  A3  d-14мm)	kg	36,00			
 37	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale   ( горизонтальная изоляция ц.п.р)	m2	12,80			
   		Capitolul 3. Schelet  din beton armat					
38	42
	Cadru monolit  CDM-1 (1buc)					
 39	CA04F
	Beton turnat in  grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство х/бетонной рамы CDM-1 .бетон марки B15)	m3	3,40			
 40	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  А1 диаметром  6мм)  	kg	27,60			
 41	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  А1 диаметром  8мм)  	kg	42,00			
 42	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3.  диаметром 16мм)	kg	80,50			
 43	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса A3 , диаметром 20мм, включительно,	kg	61,60			
 44	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3.  диаметром 22мм)	kg	97,20			
 45	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	28,27			
 46	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar , la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 	buc	8,00			
 47	51
	Cadru  monolit  C DM-2 (1buc)					
 48	CA04F
	Beton turnat in grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство х/бетонной рамы CDM-2.бетон марки B15)	m3	3,00			
 49	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  А1 диаметром  6мм)  	kg	46,20			
 50	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3.  диаметром 16мм)	kg	125,50			
 51	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	16,34			
 52	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar , la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 	buc	7,00			
 53	52
	Cadru monolit  CDM-3 (1buc)					
 54	CA04F
	Beton turnat in grinzi, , preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство х/бетонной рамы CDM-3 бетон марки B15)	m3	0,50			
 55	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  А1 диаметром  6мм)  	kg	6,20			
 56	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3.  диаметром 12мм)	kg	22,20			
 57	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	4,10			
 58	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar , la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 	buc	2,00			
 59	62
	Сoloana Cm-1 - CM-2 (4+1b uc)					
 60	CA04F
	Beton turnat in, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных, колонн бетон В15)	m3	2,60			
 61	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  А1 диаметром  6мм)  	kg	42,50			
 62	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3.  диаметром 12мм)	kg	9,90			
 63	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3.  диаметром 14мм)	kg	53,60			
 64	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	25,52			
   		Capitolul 4. Pereti					
65	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка наружных  стен, высотой до 4 м)	m3	24,65			
 66	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка внутренних  стен, высотой до 4 м)	m3	4,75			
 67	CD05D
	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Стены из блоков  590 х 240 х200, толщиной 20 см,)	m3	2,00			
 68	80
	Buiandrug monolit Bdm-1 - 5buc,.Bdm-2 - 1Buc					
 69	CA04F
	Beton turnat in grinzi, , preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство ж/бетонных перемычек  бетон B-15 )	m3	0,97			
 70	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  А1 д- 6мм)	kg	22,30			
 71	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  А3, диаметром 12мм) 	kg	40,50			
 72	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	4,58			
 73	86
	parapet  cladirei de construit  (in axele 1-3,axele A,Д),					
 74	CA04F
	Beton turnat in, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных, стоек Stm-1-4, бетон В15)	m3	1,65			
 75	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  А1 диаметром  6мм)  	kg	30,80			
 76	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3.  диаметром 10мм)	kg	14,30			
 77	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3.  диаметром 12мм)	kg	67,00			
 78	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	24,83			
 79	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из арматурной стали -  Ancer A1)   	kg	6,76			
 80	CL41A
	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier  (Оцинковка )	m2	0,20			
 81	CD55B
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara (Парапет  оси 1 и 3, А и Д в осях 1 - 3)	m3	13,10			
 82	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для кладки парапетов  высотой до 5 м)	m2	32,70			
 83	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (армирование парапета  Вр-1)	kg	14,40			
 84	CA04F
	Beton turnat in grinzi, , preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство ж/бетонных перемычек Bdm-3,4 -  бетон B-15 )	m3	0,17			
 85	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ..A1  d-6мм, )	kg	4,50			
 86	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  A3, диаметром 12mm)	kg	10,10			
 87	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка )	m2	2,52			
 88	87
	parapet cladirei  existente					
 89	RCsB29B
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 30 mm (Сверление  отверстий в стенах из  камня для аекера А3.д-30мм)	buc	82,00			
 90	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий  после установки анкеров)	buc	82,00			
 91	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из арматурной стали  Ancer A3)   	kg	29,52			
 92	CL41A
	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier  (Оцинковка )	m2	0,86			
 93	CA04F
	Beton turnat in grinzi, , preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -  Brm-2 (Устройство жбетонного  пояса . бетон B15)	m3	6,80			
 94	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ..A1  d-6мм, )	kg	110,80			
 95	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  A3, диаметром 12mm)	kg	302,60			
 96	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка )	m2	39,80			
 97	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление анкера А2 в монолитном ж/бетоне:)	kg	18,72			
 98	CL41A
	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier  (Оцинковка )	m2	0,54			
 99	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (парапет. ось 8,, А и C, в осях 4-8)	m3	3,06			
 100	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm (Сверление отверстий в стенах  из кирпича и камня 20мм)  	buc	24,00			
 101	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий )	buc	24,00			
 102	113
	buindrugul Bm-1 si  ancadrament,Ag-1 si Ag-2 , foia 31-33					
 103	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка  штукатурки)	m2	2,40			
 104	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в каменных   стенах 5х100 см2)	m	3,00			
 105	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах) 	m3	0,93			
 106	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm (Сверление отверстий в стенах  из кирпича и камня 20мм)  	buc	4,00			
 107	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий  )	buc	4,00			
 108	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, ВМ-1	kg	46,84			
 109	RpCG17A
	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm,  mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Штукатурка по сварной сеткой металлической балки ВМ-1)	m2	1,30			
 110	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка  штукатурки)	m2	0,48			
 111	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm (Сверление отверстий в стенах  из  камня 20мм)  	buc	24,00			
 112	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором)	buc	24,00			
 113	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обрамление проема  уголком, Ag-1  / Ag-2)	kg	117,62			
 114	RpCG17A
	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm,  mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Штукатурка по сварной сетке металлических обрамлений проем ов)	m2	5,00			
   		Capitolul 5. Planseu					
115	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, , preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство жбетонной плиты -  . бетон B15)	m3	11,20			
 116	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ..A1  d-6мм, )	kg	106,10			
 117	CC02M2
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса A3 , диаметромо 8мм)	kg	278,70			
 118	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса A3, диаметром 10мм)	kg	409,80			
 119	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки,)	kg	29,00			
 120	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка )	m2	78,40			
 121	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, , la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками)	buc	392,00			
 122	CA04F
	Beton turnat in grinzi, , preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -  Brm-1 (Устройство жбетонного  пояса . бетон B15)	m3	5,50			
 123	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ..A1  d-6мм, )	kg	69,80			
 124	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  A3, диаметром 12mm)	kg	133,20			
 125	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка )	m2	28,10			
 126	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (компенсаторы)   	kg	50,00			
   		Capitolul 6. Acoperisul					
127	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка   элементов крыш - каркасной конструкции крыши)	m2	415,20			
 128	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка элементов крыш - обрешетка кровли)	m2	415,20			
 129	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса)	m3	3,31			
 130	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций:)	m3	3,31			
 131	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил )	m3	3,63			
 132	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций:)	m3	3,63			
 133	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли   из черепицы, , из досок сечением 100х25)	m2	415,20			
 134	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита  обрешетки)	100m2	4,15			
 135	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. (Антисептирование обрешетки)	100m2	4,15			
 136	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	415,20			
 137	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля  из  черепицы)	m2	415,20			
 138	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (  желоб  из кровельной стали д-150мм)	m	49,00			
 139	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ( водосточная труба  из кровельной стали д-100мм)	m	30,00			
 140	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Cвесы и фронтоны кровель из досок  с пазами и выемкой) 	m2	27,65			
 141	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска фронтонов , в 2 слоя эмалями)	m2	27,65			
 142	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Монтаж снегоупоров)	m2	10,00			
 143	pret
	Снегоупор 	m	64,00			
 144	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ограждение  на кровле (187,6м.п , 0,707 кг/м) )	kg	132,63			
 145	IzD04B
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina (Окраска  металлических изделий )	t	0,13			
 146	151
	Утепление чердака проектируемого здания					
 147	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  Утепление полистиролцем мон плитами толщ 150мм	m3	13,70			
 148	IzF18C,к=0.83
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de ,25 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции,  2,5см)	m2	91,30			
 149	121
	Nodurile a acoperisului 1 -19					
 150	IzF03B1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Прокладка  рубероида - насухо, узел 1,2. лист26)	m2	8,50			
 151	IzF03B1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Изоляция существующих балок перекрытия 2-мя слоями рубероида. узел 2.лист26)	m2	7,50			
 152	CA04A3
	Beton turnat in stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Бетонные фундаменты под стоки крыши В12,5. узлы 5.6.7.)	m3	0,35			
 153	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление анкера МС3 в монолитном ж/бетоне:)	kg	6,16			
 154	IzF03B1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Прокладка  рубероида - насухо, узел 8. лист26)	m2	2,00			
 155	IC41A
	Болтовое соединение HSL-3-GM12 Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Крепление деревянной балки к ж/б поясу болтами " Hilti", узел 15.16 лист 28) 	buc	4,00			
 156	RCsB30I
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 100 mm (Сверление  отверстий в бетоне для крепления балки. узел 17,лист28)	buc	7,00			
 157	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий цементным раствором)	buc	7,00			
 158	157
	Утепление чердака существующего  здания					
 159	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Утепление чердака минераловатными плитами толщиной 50мм)	m2	151,70			
 160	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	151,70			
 161	CR09A
	Podea peste grinzi in podul magaziilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase  (ходовые доски по чердаку)	m2	11,70			
 162	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций:)	m3	0,26			
   		Capitolul 7. Pereti despartitori					
163	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Бетонное основание  под перегородки бетон В 7.5)	m3	2,10			
 164	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки )	kg	46,86			
 165	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale   ( горизонтальная изоляция ц.п.р)	m2	4,15			
 166	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	12,60			
 167	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная  перегородка, толщиной 1/2кирпича )	100m2	0,66			
 168	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm (Сверление отверстий в стенах  из кирпича и камня 20мм)  	buc	42,00			
 169	RCsB30A
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 20 mm (Сверление в бетонном перекрытии отверстий  д-20мм(	buc	27,00			
 170	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление перегородок к покрытию и  стенам)	kg	23,67			
 171	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из арматурной стали -  Ancer A1, A2,A3)   	kg	21,57			
   		Capitolul 8. Ferestrele					
172	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы  F2 f-ka "Plastal"  Termopan dublu , c подоконной доской и нар	m2	0,84			
 173	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (F1) (Окна из пластмассы  F 1 f-ka "Plastal",termopan dublu c подоконной доской и наружным водоотливом)	m2	8,75			
 174	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (F1) (Окна из пластмассы  F 1 f-ka "Plastal",termopan dublu c подоконной доской и наружным водоотливом)	m2	1,95			
 175	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (F4) (Окна из пластмассы F4  f-ka "Plastal",  termopan dublu,с подоконной доской и наружным водоотливом)	m2	2,40			
   		Capitolul 9. Usi					
176	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка  дверей  входных 2-х польных)  	m2	5,04			
 177	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей  U-2.3.5)	m2	7,08			
 178	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей U-4)  	m2	8,82			
   		Capitolul 10. Podea					
179	149
	Sala de clasa					
 180	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня .)	m3	5,08			
 181	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см)	m2	50,80			
 182	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (стяжка из цементного раствора М100-Т толщиной 2 см, )	m2	50,80			
 183	CG01A1,к-2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  scade (минус на каждые 0,х2-1см- отнимать)	m2	-50,80			
 184	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из линолеума , включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более16 м2)	m2	50,80			
 185	157
	WC					
 186	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня .)	m3	0,96			
 187	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см)	m2	9,60			
 188	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (стяжка из цементного раствора М100-Т толщиной 2 см, )	m2	9,60			
 189	CG01A1,к-2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  scade (минус на каждые 0,х2-1см- отнимать)	m2	-9,60			
 190	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею)	m2	9,60			
 191	163
	Birou					
 192	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня .)	m3	0,97			
 193	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см)	m2	9,70			
 194	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (стяжка из цементного раствора М100-Т толщиной 2 см, )	m2	9,70			
 195	CG01A1,к-2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  scade (минус на каждые 0,х2-1см- отнимать)	m2	-9,70			
 196	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы линолеума  , включая плинтуса из ПВХ)	m2	9,70			
 197	169
	Holl					
 198	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня .)	m3	1,45			
 199	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см)	m2	14,50			
 200	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (стяжка из цементного раствора М100-Т толщиной 2 см, )	m2	14,50			
 201	CG01A1,к-2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  scade (минус на каждые 0,х2-1см- отнимать)	m2	-14,50			
 202	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею)	m2	14,50			
 203	175
	Тамбур					
 204	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня .)	m3	0,17			
 205	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см)	m2	1,70			
 206	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (стяжка из цементного раствора М100-Т толщиной 2 см, )	m2	1,70			
 207	CG01A1,к-2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  scade (минус на каждые 0,х2-1см- отнимать)	m2	-1,70			
 208	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею)	m2	1,70			
   		Capitolul 11. Finisare interioare					
209	CF15A,k-1.25
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, стен ,  толщиной 2,5 см,)	m2	262,60			
 210	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (отделка  стен  и перегородок  сухой смесью,)	m2	189,70			
 211	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен )	m2	169,70			
 212	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками )	m2	189,70			
 213	CF07A
	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti  de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si  mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (Внутренняя штукатурка, -, колонны )	m2	11,30			
 214	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя отделка сухой смесью  ж/б колонн)	m2	11,30			
 215	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка колонн )	m2	11,30			
 216	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска  в/э  колонн )	m2	11,30			
 217	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка   плитками на клею) 	m2	72,80			
 218	CF04A
	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat,  executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala ( Перетирка    потолков вручную )	m2	86,30			
 219	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( штукатурка потолков сухой смесью ,)	m2	86,30			
 220	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков )	m2	86,30			
 221	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска  в/э  потолков )	m2	86,30			
 222	CF15A,k-1.25
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка,  , средней толщиной 2,5 см -,откосов)	m2	8,60			
 223	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (перетирка гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	8,60			
 224	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов )	m2	8,60			
 225	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска  в/э откосов )	m2	8,60			
 226	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( отделка сухой смесью  стен в смуществующем блоке  в иестах установки окна и двери)	m2	6,50			
 227	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка )	m2	6,50			
 228	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска  в/э  )	m2	6,50			
   		Capitolul 12. Finisare exterioare					
229	CF11A2
	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului (Наружная штукатурка цоколя ,- шуба)	m2	24,00			
 230	IzF54С
	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor (Наружная теплоизоляция минераловатными плитами 50мм)	m2	121,70			
 231	CF15A,л-1,25
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( наружная штукатурка,   средней толщиной 2,5 см, стен)	m2	121,70			
 232	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (слой сетки из стекловолокна,)	m2	121,70			
 233	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	121,70			
 234	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка  поверхностей)	m2	121,70			
 235	CN11B.К-0.67
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in  2  straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita ( окраска фасадов  вододисперсионными красками в 2 слоя,)	m2	121,70			
 236	CF15A,k-1.25
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка,  , средней толщиной 2,5 см -,откосов)	m2	3,30			
 237	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (перетирка гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	3,30			
 238	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов )	m2	3,30			
 239	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска  в/э откосов )	m2	3,30			
 240	236
	Finisarea exterioara cladiriei existente					
 241	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (дополнит ельные 2 см для декоративного профиля)	m2	17,80			
 242	CN11B.К-0.67
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in  2  straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita ( окраска фасадов  вододисперсионными красками в 2 слоя,)	m2	90,10			
 243	CF11A2
	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului (Наружная штукатурка цоколя ,- шуба)	m2	33,85			
   		Capitolul 13. Alte lucrari					
		Capitolul 13.1. Scara exterioara din metal					
244	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную 	m3	0,50			
 245	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка нпуета))	m3	0,30			
 246	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	0,30			
 247	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..B 12.5. (Бетонные фундаменты мз бетона В 12..5.)	m3	0,16			
 248	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Болт М12)	kg	0,50			
 249	CL10D
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre  0,151-1.500 t, asamblate prin sudura (Лестницa, лестничные площадки из рифленой стали ограждение из труб,  coединение на сварке)	t	0,52			
 250	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска ПФ115 в 2 слоя по грунтовка ГФ021 один слой )	t	0,52			
 251	CA08C
	Betonarea  stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 150 x 150 x 700 mm (Бетонирование  металлических стоек лестниц В12.5,)	buc	0,10			
   		Capitolul 13.2. Copertina  pe axa A 					
252	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) 	m3	0,60			
 253	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта)	m3	0,27			
 254	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	0,27			
 255	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из ПСГ)	m3	0,14			
 256	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..B 12.5. (Бетонные фундаменты мз бетона В 12..5.)	m3	0,19			
 257	CC01E1
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( арматура класса  А-3 д-8мм)	kg	2,00			
 258	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	2,88			
 259	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( закладные детали)	kg	10,00			
 260	RCsB30I
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 100 mm (Сверление  отверстий в бетонных стенах крыльца для установки стоек)	buc	2,00			
 261	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий цементным раствором)	buc	2,00			
 262	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойки навеса)	kg	140,00			
 263	CL10A
	Montarea grinzi copertinei (связи, прогоны)	t	0,30			
 264	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm (Сверление отверстий в стенах  из камня 20мм)  	buc	22,00			
 265	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий )	buc	22,00			
 266	IC41A
	Болтовое соединение HSL-3-GM12 Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Крепление кронштйна к стене болтами " Hilti") 	buc	22,00			
 267	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (установка поддерживающего устройства и анкерного крепления. из профильной стали, вес штуки до 5 кг)	kg	15,00			
 268	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска ПФ115 в 2 слоя по грунтовка ГФ021 один слой )	t	0,47			
 269	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из черепицы из  досок  100х25 мм),	m2	37,40			
 270	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита  обрешетки)	100m2	0,37			
 271	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. (Антисептирование обрешетки)	100m2	0,37			
 272	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металочерепицы )	m2	37,40			
   		Capitolul 13.3. Pridvor					
273	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) 	m3	4,40			
 274	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта)	m3	1,90			
 275	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	1,90			
 276	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Бетонные конструкции крыльца И 12,5)	m3	4,30			
 277	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	18,40			
 278	CG32A
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale (Подсыпка под основание  грунтом  с  уплот нением)	m3	3,50			
 279	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 10 см)	m3	0,50			
 280	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 12.5) Бетонное основание В12,5)	m3	0,75			
 281	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( сварная сетка, д-8А3)	kg	38,40			
 282	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Бетонные ступени крыльца И 12,5)	m3	0,28			
 283	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	3,00			
 284	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Керамическая морозоустойчивая плитка на клею)  	m2	10,00			
 285	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж ограждения)  	kg	166,20			
 286	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска ПФ115 в 2 слоя по грунтовка ГФ021 один слой )	t	0,17			
 287	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (ЗД)	kg	13,00			
   		Capitolul 13.4. pereu					
288	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня .)	m3	5,91			
 289	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 12.5) (Укладка бетона,  отмостка)	m3	4,14