Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Termocentrala la blocul locativ cu 25 apartamente. Incalzire cu ventilatia.
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Incalzire cu ventilatia.
			
		Capitolul 1.1. Отопление.
			
1	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Радиаторы чугунные МС-140-М)-(15cекций)(S=2,6квт:0.56=4,64м2)-(Монтаж)
	m2	4,64	
 2	Pret de piata
	Стоимость радиаторов МС 140-М (1 cекции)
	buc	15,00	
 3	IzA08C
	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (радиаторов)
	m2	4,64	
 4	IC05B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4") (cтальные электросварные ф25x2,2мм)
	m	6,00	
 5	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	6,00	
 6	IzA08A
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	6,00	
 7	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль запорный муфтовый 15кч18п2 ф20мм)(Antoval-Gаz-Srvice)
	buc	2,00	
 8	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de15mm(Вентиль запорный муфтовый 15кч18п2 ф15мм)(Antoval-Gаz-Srvice)
	buc	1,00	
 9	IA40A
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Aвтоматический  воздухоотводчик  ''Honeyell E121-1/2A)(''Teploimport'')
	buc	1,00	
 10	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление трубопроводов)
	kg	5,00	
 11	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Aвтоматический регулятор температуры. ф15мм (R401 TG ))
	buc	5,00	
 12	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Угловой термостатический  клапан с герм. прокладкой ф15мм (R14 TG )
	buc	1,00	
 13	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Термоголовка (R470)
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.2. Bентиляция.
			
14	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Дефлектор Д315.00.000 ф315)( Di&Traide)
	buc	1,00	
 15	VA20A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect   (воз-д b=0,6мм  ф315)
	m2	1,98	
 16	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Жалюзийная решетка 150x490)
	buc	2,00	
 17	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка  RAG 400x400)
	buc	1,00	
 18	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление воздуховодов)
	kg	5,00	
 19	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Плиты минераловатные на синтетическом связующем б=50мм)
	m2	2,50	
 20	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (Стеклопластик рулонный PCТ)
	m2	2,50	

	                                                                                                         

Proiectant   	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.