

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Tavane**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.1.2. PERETI** | | |  | |  | | |  | |  |
| 8 | | RpCJ35A | | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | | | m2 | | 153,1600 | | |  | |  |
| 9 | | RpCG29D | | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | | | m3 | | 0,7500 | | |  | |  |
| 10 | | CL08A | | Elemente metalice (Boiandrugi si consolidarea golului pentru usa) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier | | | t | | 0,1200 | | |  | |  |
| 11 | | CD71A | | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri FORTAN 380x190x190 mm | | | m3 | | 3,7400 | | |  | |  |
| 12 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | | | m2 | | 163,8100 | | |  | |  |
| 13 | | CF10A | | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | | | m2 | | 153,1600 | | |  | |  |
| 14 | | CF50B | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | | m2 | | 153,1600 | | |  | |  |
| 15 | | CK26C | | Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor | | | m | | 45,0000 | | |  | |  |
| 16 | | CF17C | | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | m2 | | 153,1600 | | |  | |  |
| 17 | | RpCJ06B | | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | | | m | | 42,5000 | | |  | |  |
| 18 | | CF61A | | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | | | m2 | | 10,6500 | | |  | |  |
| 19 | | CF57A | | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | | | m2 | | 163,8100 | | |  | |  |
| 20 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | | | m2 | | 163,8100 | | |  | |  |
| 21 | | CN06A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | m2 | | 163,8100 | | |  | |  |
| 22 | | CF17D | | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | | | kg | | 1,5000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total PERETI**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.1.3. Timplarii** | | |  | |  | | |  | |  |
| 23 | | CK03A | | Usi din lemn (MDF- sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | | | m2 | | 3,7800 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Timplarii**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.1.4. Pardosele** | | |  | |  | | |  | |  |
| 24 | | RpCK41C | | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | | | m2 | | 150,3000 | | |  | |  |
| 25 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | | | m2 | | 150,3000 | | |  | |  |
| 26 | | CG01A | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | | m2 | | 150,3000 | | |  | |  |
| 27 | | CG56A | | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | | | m2 | | 150,3000 | | |  | |  |
| 28 | | CG08A | | Pardoseli din materiale plastice (Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | | | m2 | | 150,3000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Pardosele**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Capitolul 1.1. Biblioteca si depozitul la bibloteca**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.2. Capitolul 1.2. Cabinetul de biologie** | | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | **1.2.1. Tavane** | | |  | |  | | |  | |  |
| 29 | | CK29F | | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | | | m2 | | 57,2000 | | |  | |  |
| 30 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului - Betonocontact | | | m2 | | 18,0000 | | |  | |  |
| 31 | | CF52B | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | | | m2 | | 18,0000 | | |  | |  |
| 32 | | CF17C | | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | m2 | | 18,0000 | | |  | |  |
| 33 | | CF57A | | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | | | m2 | | 18,0000 | | |  | |  |
| 34 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | | | m2 | | 18,0000 | | |  | |  |
| 35 | | CN06A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | m2 | | 18,0000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Tavane**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.2.2. PERETI** | | |  | |  | | |  | |  |
| 36 | | RpCJ35A | | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | | | m2 | | 66,5000 | | |  | |  |
| 37 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | | | m2 | | 66,5000 | | |  | |  |
| 38 | | CF10A | | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | | | m2 | | 66,5000 | | |  | |  |
| 39 | | CF50B | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | | m2 | | 66,5000 | | |  | |  |
| 40 | | CK26C | | Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor | | | m | | 15,0000 | | |  | |  |
| 41 | | CF17C | | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | m2 | | 66,5000 | | |  | |  |
| 42 | | RpCJ06B | | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | | | m | | 20,0000 | | |  | |  |
| 43 | | CF61A | | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | | | m2 | | 5,0000 | | |  | |  |
| 44 | | CF57A | | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | | | m2 | | 71,5000 | | |  | |  |
| 45 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | | | m2 | | 71,5000 | | |  | |  |
| 46 | | CN06A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | m2 | | 71,5000 | | |  | |  |
| 47 | | CF17D | | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | | | kg | | 0,7000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total PERETI**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.2.3. Timplarii** | | |  | |  | | |  | |  |
| 48 | | CK03A | | Usi din lemn (MDF- sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | | | m2 | | 1,8900 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Timplarii**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.2.4. Pardosele** | | |  | |  | | |  | |  |
| 49 | | RpCK41C | | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | | | m2 | | 57,2000 | | |  | |  |
| 50 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | | | m2 | | 57,2000 | | |  | |  |
| 51 | | CG01A | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | | m2 | | 57,2000 | | |  | |  |
| 52 | | CG56A | | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | | | m2 | | 57,2000 | | |  | |  |
| 53 | | CG08A | | Pardoseli din materiale plastice (Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | | | m2 | | 57,2000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Pardosele**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Capitolul 1.2. Cabinetul de biologie**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.3. Capitolul 1.3. Debara** | | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | **1.3.1. Tavane** | | |  | |  | | |  | |  |
| 54 | | CK29F | | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | | | m2 | | 11,3000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Tavane**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.3.2. PERETI** | | |  | |  | | |  | |  |
| 55 | | RpCJ35A | | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | | | m2 | | 30,5000 | | |  | |  |
| 56 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | | | m2 | | 30,5000 | | |  | |  |
| 57 | | CF10A | | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | | | m2 | | 30,5000 | | |  | |  |
| 58 | | CF50B | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | | m2 | | 30,5000 | | |  | |  |
| 59 | | CK26C | | Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor | | | m | | 20,0000 | | |  | |  |
| 60 | | CF17C | | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | m2 | | 30,5000 | | |  | |  |
| 61 | | RpCJ06B | | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | | | m | | 12,8000 | | |  | |  |
| 62 | | CF61A | | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | | | m2 | | 3,2000 | | |  | |  |
| 63 | | CF57A | | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | | | m2 | | 33,7000 | | |  | |  |
| 64 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | | | m2 | | 33,7000 | | |  | |  |
| 65 | | CN06A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | m2 | | 33,7000 | | |  | |  |
| 66 | | CF17D | | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | | | kg | | 0,4000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total PERETI**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.3.3. Timplarii** | | |  | |  | | |  | |  |
| 67 | | CK03A | | Usi din lemn (MDF- sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | | | m2 | | 1,8900 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Timplarii**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.3.4. Pardosele** | | |  | |  | | |  | |  |
| 68 | | RpCK41C | | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | | | m2 | | 11,3000 | | |  | |  |
| 69 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | | | m2 | | 11,3000 | | |  | |  |
| 70 | | CG01A | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | | m2 | | 11,3000 | | |  | |  |
| 71 | | CG56A | | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | | | m2 | | 11,3000 | | |  | |  |
| 72 | | CG08A | | Pardoseli din materiale plastice (Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | | | m2 | | 11,3000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Pardosele**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Capitolul 1.3. Debara**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **1.4. Alte lucrari** | | |  | |  | | |  | |  |
| 73 | | RpCU09C | | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | | | t | | 25,0000 | | |  | |  |
| 74 | | TsH92B | | Incarcarea in auto a deseurilor de constructii | | | t | | 25,0000 | | |  | |  |
| 75 | | TsI50A5 | | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta la distanta de 5 km | | | t | | 25,0000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Alte lucrari**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Contributii asigurari sociale (VR) \* 24 %* | | | 24 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli de transport (VR) \* 10 %* | | | 10 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli de regie (VR+Contri+Cheltu) \* 14,5 %* | | | 14,5 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) \* 6 %* | | | 6 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Capitolul 1. Lucrari de reparatie**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **2. Capitolul 2. Iluminare** | | |  | |  | | |  | |  |
| 76 | | RpCU06F1 | | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | | | m | | 75,5000 | | |  | |  |
| 77 | | RpCU07E | | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | | | m | | 75,5000 | | |  | |  |
| 78 | | RpEA01A | | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | | | m | | 75,5000 | | |  | |  |
| 79 | | RpEB10G | | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp- | | | m | | 115,0000 | | |  | |  |
| 80 | | RpEB10H | | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | | | m | | 65,0000 | | |  | |  |
| 81 | | 08-03-603-1 | | Cutie 65\*45 | | | buc | | 21,0000 | | |  | |  |
| 82 | | RpEE03A | | Montarea prizelor | | | buc | | 14,0000 | | |  | |  |
| 83 | | RpEE14A | | Montarea intrerupatoarelor | | | buc | | 7,0000 | | |  | |  |
| 84 | | RpEF02B | | Montarea corpuri de iluminat LED 600x600 mm pentru tavan Armstrong | | | buc | | 28,0000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Contributii asigurari sociale (VR) \* 24 %* | | | 24 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli de transport (VR) \* 10 %* | | | 10 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Cheltuieli de regie (VR) \* 76 %* | | | 76 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | *Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) \* 6 %* | | | 6 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Capitolul 2. Iluminare**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | Total | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total VR | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | TVA (VR) \* 20 % | | | 20 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total deviz:**  **Inclusiv salariu** |  | | |  | | |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Intocmit |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) | |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | |